Bud linii Wacyn. KST	OBMIAR
	Lp. 
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	Budowa linii napowietrznej Wacyn
	

	1 
	KNNR 5 0905-01
	Montaż przewodów izolowanych AsXSn 2x35

	      .km/przew.
	0,65
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,65

	2 
	KNNR 5
0903-01
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych K1-10,5/4,3E 
	  słup
	2
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2

	3 
	KNNR 5
0903-01
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy P-10/ŻN
	  słup 
	17
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17

	4 
	KNNR 5 0903-04
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn hak wieszakowy z uchwytem 
	 szt.

	21
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21

	5 
	KNNR 5
1002-01
	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie

	 szt.

	18
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18

	6 
	KNNR 5
1003-01
	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 20LED 22,4W 

	 kpl. prz  ew. 
	18
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18

	7 
	KNNR 5 1004-02
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 25W

	 szt.
	18
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18

	8 
	KNNR
0906-02
	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SVI 92511
	 szt.

	18
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18

	9 
	KNR 5-10 0803-02
	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia 
	kpt.
	3
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3

	10
	KNNR5
0907-02
	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.lll

	 m
	60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60

	11 
	KNNR 5 0907-05
	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
	 m
	30
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30

	12 
	KNNR 5 0906-02 analogia
	[bookmark: _GoBack]Montaż zacisków do uziemiaczy 
	szt.
	3 
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.

	13 
	KNNR 5
1304-01
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

	szt.

	3
	

	
	
	
	
	RAZEM  
	3
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