                                                                                                             Zakrzew  22.07.2022 
IGK 6220.6.2022
DECYZJA nr 6.2022
O   ŚRODOWISKOWYCH    UWARUNKOWANIACH 

Na podstawie   art. 71 ust.1 , ust.2 pkt.2 , art. 72 ust.1 pkt.4 ,art. 75 ust.1 pkt.4,  art. 84 ust.1 , ust 1a , ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U z 2021r poz. 247, zwanej dalej „ustawa ooś)  i rozporządzenia z dnia 10.09.2019r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Dz.U z 2019r poz. 1839                                                    § 3 ust.1 pkt. 62 została zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
 po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu  14.06.2022   przez GMINĘ ZAKRZEW ,  w sprawie wydania decyzji
 o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego na polegającego na „Budowie drogi  wewnętrznej – ul. Liliowej (położonej na działkach nr ew. 156, 235/38, 235/40, 235/36, 153/4, 235/34, 153/6, 235/32, 153/8, 235/30, 235/28, 235/26, 235/24, 235/22, 235/20, 234/1, 148/4, 148/6, 233/15, 233/13, 148/8, 233/11, 233/9, 232/37, 146/5, 146/7, 232/35, 232/33, 146/9, 145/8, 232/31, 232/29, 145/6, 232/27, 145/4, 232/25, 144/1, 232/23, 143/5, 232/21, 143/7, 232/19, 142/4, 142/6, 232/17, 142/8, 232/15, 505, 206, 449, 449 obręb 0001 Bielicha oraz dz. nr ew. 133 obręb 0018 Cerekiew)  w miejscowości Bielicha, obręb 0001 Bielicha, gmina Zakrzew, powiat radomski  na odcinku długości L=1100,00m w zakresie  wykonanie nowej nawierzchni, poboczy, zjazdów, wykonanie rowu przydrożnego otwartego i krytego, wykonanie umocnionego wylotu rowu do rzeki Cerekwianki oraz wykonanie przepustów zjazdami w ciągu rowu„.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem i uzyskaniu opinii: 

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – opinia znak WOOŚ-I.4220.1052.2022.JC 
z dnia 18.07.2022 r.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu – opinia znak ZS.4810.47.2022 z dnia 13.07.2022 r.    

3.  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni w Radomiu – opinia WA.ZZŚ.4.435.1.218.2022.KB z dnia 05.07.2022 r.
POSTANAWIAM 

I. NIE STWIERDZIĆ 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  
„Budowie drogi  wewnętrznej – ul. Liliowej (położonej na działkach nr ew. 156, 235/38, 235/40, 235/36, 153/4, 235/34, 153/6, 235/32, 153/8, 235/30, 235/28, 235/26, 235/24, 235/22, 235/20, 234/1, 148/4, 148/6, 233/15, 233/13, 148/8, 233/11, 233/9, 232/37, 146/5, 146/7, 232/35, 232/33, 146/9, 145/8, 232/31, 232/29, 145/6, 232/27, 145/4, 232/25, 144/1, 232/23, 143/5, 232/21, 143/7, 232/19, 142/4, 142/6, 232/17, 142/8, 232/15, 505, 206, 449, 449 obręb 0001 Bielicha oraz dz. nr ew. 133 obręb 0018 Cerekiew)  w miejscowości Bielicha, obręb 0001 Bielicha, gmina Zakrzew, powiat radomski  na odcinku długości L=1100,00m w zakresie  wykonanie nowej nawierzchni, poboczy, zjazdów, wykonanie rowu przydrożnego otwartego i krytego, wykonanie umocnionego wylotu rowu do rzeki Cerekwianki oraz wykonanie przepustów zjazdami w ciągu rowu„
II. OKREŚLAM 

1. Wymagania , o których mowa  w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś 
1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, w tym związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję, przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

2. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac.
3. Należy zabezpieczyć drzewa i krzewy (wraz z ich systemami korzeniowymi) przed ich uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem na etapie realizacji przedsięwzięcia.
2. Nakładam obowiązek działań , o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 2 lit. b  ustawy ooś 
z uwzględnieniem  następujących elementów ; 

1. W trakcie realizacji inwestycji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;

2. Teren pod zaplecze  budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw, 
a także miejsce obsługi sprzętu i pojazdów powinien być wyrównany. Zaplecze budowy powinno być wyposażone w system odprowadzania deszczówki;
3.  Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
4. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca  postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
5. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
6. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
7. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
8. W trakcie realizacji robót zaopatrzenie w wodę należy realizować poprzez dowóz wody beczkowozami lub pobór z sieci wodociągowej za zgodą zarządcy sieci;
9. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (kabin typu TOI-TOI), obsługiwanych przy pomocy specjalistycznych wozów asenizacyjnych:
10. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać powierzchniowo poprzez projektowany rów przydrożny, odcinek rowu krytego i umocniony wylot rowu krytego do rzeki Cerekwianki (Strumienia Halinowskiego), po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń;
11. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
12. Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnionych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
13. Czas trwania obniżenia poziomu wod gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wod gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym;

14. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi ( odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
15. Nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego systemu;
16. Regularnie przeprowadzać prace mające na celu oczyszczanie i odmulanie rowów trawiastych oraz udrażnianie rowów krytych; 

17. Wszelkie prace w korycie rzeki Cerekwianki (Strumienia Halinowskiego) prowadzić przy zachowaniu ciągłości przepływu wód.
3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Załącznik  Nr. 1 do niniejszej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

                                          UZASADNIENIE
 
Planowana  inwestycja polega na budowie   drogi  wewnętrznej – ul. Liliowej w miejscowości  Bielicha, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019 poz. 1839 ) została zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Teren planowanej inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Organ po przeanalizowaniu złożonych dokumentów stosownie do obowiązujących przepisów   wystąpił o opinie do uprawnionych organów w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony wód  co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w.w. inwestycji.
Organy wyraził opinie, że dla wnioskowanej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  w opiniach :
4. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – opinia znak WOOŚ-I.4220.1052.2022.JC 
z dnia 18.07.2022 r.

5. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu – opinia znak ZS.4810.47.2022 z dnia 13.07.2022 r.    

6.  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni w Radomiu – opinia WA.ZZŚ.4.435.1.218.2022.KB z dnia 05.07.2022 r.

Długość budowanego odcinka drogi wynosi około 1100,00 m. Planowana inwestycja drogowa obejmuje budowę nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, wykonanie odcinka rowu przydrożnego otwartego i krytego, wykonanie umocnionego wylotu rowu do rzeki Cerekwianki (Strumienia Halinowskiego) oraz wykonanie przepustów zjazdami w ciągu rowu. 
Zabudowę obrzeżną projektowanej drogi stanowią tereny zabudowane z zabudową mieszkalno – gospodarczą niską rozproszoną oraz tereny niezabudowane – pola upraene, łąki. Nawierzchnię drogi wewnętrznej stanowi nawierzchnia gruntowa wzmocniona kruszywem oraz gruntowa. Szerokość istniejącej nawierzchni drogi wynosi 3,0 - 4,0 m i przebiega regularnie w pasie terenu przeznaczonego pod budowę drogi. W pasie drogowym prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego:
- sieć wodociągowa

- kablowa sieć energetyczna

- napowietrzna sieć energetyczna

- kablowa sieć teletechniczna

- sieć gazowa

- kanalizacja sanitarna

Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się ruch osobowych pojazdów indywidualnych, ruch pojazdów rolniczych i pojazdów obsługujących urządzenia istniejącej infrastruktury technicznej.

Proponowany wariant budowy drogi nie wymaga wyburzeń budynków ani obiektów budowlanych, mieści się w terenie wyznaczonym pod planowaną inwestycję.

Parametry techniczne drogi wewnętrznej – ul. Liliowej po wybudowaniu:
- droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa

- ilość pasów ruchu: 1

- szerokość pasa ruchu: 3,0 m

- szerokość pobocza: 0,50-0,75 m

- długość łączna: L=1100,00 m

- powierzchnia inwestycji: 6719,32 m2 
- powierzchnia jezdni: 3477,75 m2
- pas rozdziału: nie występuje

- rodzaj nawierzchni: kostka brukowa, kruszywo łamane

Nawierzchnie jezdni i zjazdów zostaną wykonane z kostki brukowej. Po wykonaniu nawierzchni jezdni zostanie wykonana nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego.
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowany rów przydrożny odcinka rowu krytego i umocniony wylot rowu krytego do rzeki Cerekwianki (Strumienia Halinowskiego).

Powierzchnia inwestycji wynosi 6719,32 m2, teren ten pełni funkcję pasa drogowego. W związku z planowaną  inwestycją wyznacza się pas drogowy szerokości 4,0-7,4 m. Planowana inwestycja przebiega prze tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej niskiej oraz tereny rolne – łąki, pola uprawne. Pokrycie szatą roślinną planowanego pasa drogowego – łąki, tereny rolne, pojedyncze drzewa i krzaki. Nowe zagospodarowanie terenu nie przewiduje nowych nasadzeń drzew w pasie drogowym.
Odbiornik wód opadowych z jezdni drogi wewnętrznej, poboczy i zjazdów – rów trapezowy przydrożny posiada następujące parametry: szerokość w świetle – 1,80 m, głębokość średnia – 70 cm, nachylenie skarp – 1:1, szerokość dna – 40 cm, spadek podłużny dna rowu – śr. 1,85%.

Parametry przepustów z rur HDPE pod zjazdami: średnica rury – D=400 mm, długość – L=8,0-9,0 m, spadek dna rury – 0,5%, umocnienie wlotu i wylotu – ścianka czołowa betonowa prefabrykowana.

Parametry rowu krytego z rur HDPE: średnica rury – D=400 mm, spadek rury drenu – śr. 0,5%, studnie łapaczowa – D=1200 mm.
Zakres prac obejmuje m. in.:

- wytyczenie geodezyjne pasa drogowego i wszystkich zaprojektowanych elementów drogi;

- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej drogi;

- rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni;

- korytowanie pod konstrukcję zaprojektowanych nawierzchni;

- wykonanie wykopów pod rowy przydrożne i założenie przepustów;

- profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego wraz z wykonaniem poszczególnych warstw                                                                                       
                podbudów w uprzednio wykonanym korycie;

- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki brukowej, ustawienie opornika;

- wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego;

- wykonanie przepustów pod zjazdami w ciągu projektowanego rowu, odcinka rowu krytego oraz  

umocnionego wylotu rowu do rz. Cerekwianki (Strumienia Halinowskiego);

- regulację wysokościową urządzeń infrastruktury do wysokości nowej nawierzchni, przestawienie

kolidujących słupów oraz zabezpieczenie kabli energetycznych przebiegających pod drogą za

pomocą rur ochronnych dwudzielnych;

- ustawienie znaków pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie

oznakowania poziomego.
Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne czy półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Biorąc zatem pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym  na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie również negatywnie na siedliska łęgowe (nie znajdują się na terenie inwestycji) oraz nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.
W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji, a w razie konieczności umożliwić im bezpieczne wydostanie się z terenu. 

W celu ochrony drzew i krzewów wskazano konieczność wykonania zabezpieczeń przed ich mechanicznym uszkodzeniem lub obumieraniem w wyniku wycieku zanieczyszczeń.

Na etapie budowy okresowo powstawać będą ścieki bytowo-gospodarcze z racji wyposażenia zaplecza budowy w przenośne toalety, których eksploatacją, utrzymaniem i wywozem zajmie się posiadający stosowne zezwolenia podmiot wynajmujący.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi i innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, poza strefami ochronnymi ujęć wód. 

Analizowana inwestycja znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 405 Niecka radomska, typ zbiornika  szczelinowy, porowo-szczelinowy.

Przedmiotowa inwestycja położona jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 87, oznaczonej kodem PLGW200087, powierzchnia 2100,40 km2, dorzecze Wisły, region wodny Środkowej Wisły, RZGW  w Warszawie. 
Ocena JCWPd: stan chemiczny: dobry, stan ilościowy: dobry, aktualny stan: dobry, cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny, cel dla stanu ilościowego: dobry stan ilościowy, ocena  ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona.
Planowane przedsięwzięcie położone jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Rzecznych oznaczonej kodem RW20001725269 Mleczna bez Pacynki, Zlewnia Radomki, obszar dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, długość JCW 63,54 km, powierzchnia JCW 190,64 km2, RZGW 
w Warszawie.
Ocena JCWP: stan chemiczny: dobra, stan/potencjał ekologiczny: słaby, aktualny stan: zły, cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny, cel dla stanu ekologicznego: dobry potencjał ekologiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona.
Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się , iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych , dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 
 i nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2016 poz. 1911 ). 

Stosownie do wymagań przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r kodeks postępowania administracyjnego, ustalono zakres stron postępowania  w oparciu o dane  administrowane przez  Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji  w miejscowości Bielicha.


Zgodnie z art. 10, 49, 73 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r kodeks postępowania administracyjnego, właściciele działek bezpośrednio przyległych do wnioskowanej inwestycji oraz społeczeństwo zostali powiadomieni o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji w drodze obwieszczenia/zawiadomienia zamieszczonego w dniu 30.06.2022, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zakrzew, na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Bielicha i w sołectwie Cerekiew,  na okres 14- u  dni.
W wyniku prowadzonego postępowania do organu nie złożono uwag ani zastrzeżeń. 
Pouczenie  :
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 w Radomiu  za pośrednictwem Wójta Gminy w Zakrzewie w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

     Zgodnie z art. 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

           Powyższą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Złożenie wniosku następuje zgodnie z art. 72 ust.3 ustawy ooś  w terminie 6 lat od dnia , w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust.4 i 4b .  
Integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia stanowiącą załącznik Nr.1
Otrzymują:

1. Wnioskodawca : GMINA ZAKRZEW ; 26-652 Zakrzew- Zakrzew 51 
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; 00-015 Warszawa ul. Sienkiewicza 3

3. Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny; 26-600 Radom ul. Gen. L. Okulickiego 9D
4. Państwowe Gospodarstw Wodne Wody Polskie , Zarząd Zlewni, ul. Parkowa 2 A; 26-600 Radom
5. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa
6. Obwieszczenie – tablica ogłoszeń w siedzibie organu,  BIP  

7. Sołtys Wsi Bielicha, Sołtys Wsi Cerekiew
z prośbą o podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w sołectwie Bielicha
8. a/a

ZAŁĄCZNIK NR 1 
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

IGK 6220.6.2022 z dnia 22.07. 2022 roku
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 
Planowana  inwestycja polega na budowie drogi  wewnętrznej – ul. Liliowej w miejscowości Bielicha 
w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie.
Planowana inwestycja drogowa obejmuje budowę nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, wykonanie odcinka rowu przydrożnego otwartego i krytego, wykonanie umocnionego wylotu rowu do rzeki Cerekwianki (Strumienia Halinowskiego) oraz wykonanie przepustów zjazdami w ciągu rowu. 

Parametry techniczne drogi wewnętrznej – ul. Liliowej po wybudowaniu:

- droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa

- ilość pasów ruchu: 1

- szerokość pasa ruchu: 3,0 m

- szerokość pobocza: 0,50-0,75 m

- długość łączna: L=1100,00 m

- powierzchnia inwestycji: 6719,32 m2 
- powierzchnia jezdni: 3477,75 m2
- pas rozdziału: nie występuje

- rodzaj nawierzchni: kostka brukowa, kruszywo łamane

Nawierzchnie jezdni i zjazdów zostaną wykonane z kostki brukowej. Po wykonaniu nawierzchni jezdni zostanie wykonana nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego.
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowany rów przydrożny odcinka rowu krytego i umocniony wylot rowu krytego do rzeki Cerekwianki (Strumienia Halinowskiego).

Zakres prac obejmuje m. in.:

- wytyczenie geodezyjne pasa drogowego i wszystkich zaprojektowanych elementów drogi;

- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej drogi;

- rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni;

- korytowanie pod konstrukcję zaprojektowanych nawierzchni;

- wykonanie wykopów pod rowy przydrożne i założenie przepustów;

- profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego wraz z wykonaniem poszczególnych warstw                                                                                       
                podbudów w uprzednio wykonanym korycie;

- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki brukowej, ustawienie opornika;

- wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego;

- wykonanie przepustów pod zjazdami w ciągu projektowanego rowu, odcinka rowu krytego oraz  

umocnionego wylotu rowu do rz. Cerekwianki (Strumienia Halinowskiego);

- regulację wysokościową urządzeń infrastruktury do wysokości nowej nawierzchni, przestawienie

kolidujących słupów oraz zabezpieczenie kabli energetycznych przebiegających pod drogą za

pomocą rur ochronnych dwudzielnych;

- ustawienie znaków pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie

oznakowania poziomego.
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