Zakrzew 2010.06.24
FEIT  7670 /5, 4 /10
POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.nr.98 poz. 1071 z 2000r tekst jednolity / , art.84 ust. 1 w związku z art.  63 ust.2  ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr. 199 poz. 1227z 2008r / 

Po zasięgnięciu opinii :

· Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu  - Postanowienie znak  ZNS.712-  63 /10 z dnia 12.05.2010r 

· Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – Postanowienie znak RDOŚ-14-W00Ś-II-MB-6614- 853/10 z dnia 07.06.2010 r 

POSTANAWIAM  STWIERDZIĆ BRAK POTRZEBY PZREPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko określonego w § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 09.11.2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych  uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /dz./u.nr.257 poz. 2573 z 2004r ze zmianami / polegającego na budowie sieci drogi  gminnej po śladzie istniejących w terenie w miejscowości Gulinek w obrębie Łoniec  w obrębie działek o nr. ewid. 55, 89,90    w gminie Zakrzew, woj. mazowieckie.
UZASADNIENIE

Wnioskodawca Gmina Zakrzew zamierza realizować inwestycję , której rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ja do grupy przedsięwzięć wymienionych w   § 3 ust.1 pkt. 56  rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu Dz.U.Nr.257, poz. 2573 z 2004 ze mianami  / .

Niezależnie od kwalifikacji przyjętej przez urząd stosownie do obowiązujących  przepisów   organ wystąpił o opinie w/w sprawie do organów decydujących w zakresie ochrony środowiska i w zakresie ochrony zdrowia  .

Opinia organu upoważnionego w zakresie ochrony zdrowia wyrażona w Postanowieniu znak ZNS.712- 63/10 z dnia 12.05.2010 r i ochrony środowiska  w Postanowieniu znak RDOŚ-14-WOOŚ-II-MB-6614-853/10 z dnia 07.06.2010r  jednoznacznie wykazała  brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś , biorąc pod uwagę co następuje : 

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem :

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji 

Planowana inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej relacji Zakrzew-Kolonia – Kolonia Gulinek na odcinku od km 0+000 do km 0+505 ( działka nr. 55 )  wraz z włączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego : drogi wojewódzkiej nr. 740 , drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr. 90 i drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr. 89, po śladzie istniejącej drogi o charakterze drogi dojazdowej do posesji o niewielkim natężeniu ruchu. i położona jest w miejscowości Gulinek , na gruntach obrębu Łoniec . 

Istniejąca droga o nawierzchni gruntowej przebiega przez obszary niezabudowane, w sąsiedztwie pól uprawnych i niskiej , indywidualnej zabudowy mieszkaniowej .

Po przebudowie droga będzie posiadała następujące parametry :

- klasa drogi „L”

- prędkość projektowana 50 km/h

- kategoria ruchu – KR 1

- droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa 

- szerokość pasa ruchu  w granicach :   – 4,50 m 

- szerokość w liniach rozgraniczenia  8.0  m 

- pobocza 0,75 m 

- rowy boczne o głębokości 0,40 m o głębokości 0,60 m, nachylenie skarp 1;50

- wody opadowe odprowadzane powierzchniowo do jednostronnego (lewego ) rowu 

   przydrożnego

- nawierzchnia asfaltowa.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ; beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa naturalnego, budowa rowów bocznych , budowa przepustów wraz z uporządkowaniem dopływów i odpływów rowu w obrębie pasa drogowego, budowa zjazdów indywidualnych , budowa włączeń  do dróg lokalnych .

Na terenie inwestycji nie zakwalifikowano do usunięcia żadnych drzew , nie planuje się także wyburzeń. 

Z powyższego wynika, że skala przedsięwzięcia jak i wielkość zajmowanego terenu nie są znaczące w odniesieniu do lokalnych warunków.  

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi przedsięwzięciami ( sąsiadujące drogi  ) . Jednakże opisywana kumulacja nie będzie powodowała istotnych oddziaływań.  

c) wykorzystania zasobów naturalnych 

W przekroju konstrukcyjnym w km 0+000 do km 0+350 planuje się wykorzystanie istniejącej nawierzchni z kamienia naturalnego wymieszanego z pospółką średniej grubości 14 cm jako warstwy podbudowy dla projektowanej drogi. Grubość podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego wynosić będzie 12 cm, zaś warstwy odsączającej i ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej 3 cm każda. W przekroju konstrukcyjnym w km 0+350 do km 0+505 projektuje się wykorzystanie istniejącej nawierzchni z kruszywa narzutowego wymieszanego z pospółką grubości 8 cm jako warstwy podbudowy dla projektowanej drogi . Grubość podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego wynosić będzie 18 cm, zaś warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej – 3 cm każda. 

Przedmiotowa inwestycja poza okresem budowy nie będzie wymagała wykorzystania surowców i materiałów. 

Na etapie realizacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie m.in. na : kruszywo naturalne, kruszywo łamane, beton asfaltowy, beton cementowy, paliwa do maszyn i pojazdów. 

d) emisji i występowania innych uciążliwości 
Faza budowy :

Hałas
Hałas będzie powstawał przede wszystkim podczas robót budowlanych, będzie związany z pracą maszyn – koparek, rozściełaczy nawierzchni oraz ruchem pojazdów ciężarowych , w celu ograniczenia emisji planuje się przeprowadzenie robót w porze dziennej i wykorzystanie nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu. 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
Uciążliwością w czasie budowy będzie emisja pyłów powstająca podczas pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne. Praca silników spalinowych napędzających maszyny i samochody będzie wiązała się z emisją spalin. Niedogodności będą związane z emisją odorów podczas układania mas bitumicznych. Emisje te mają charakter niezorganizowany, jednak ze względu na chwilowy charakter oddziaływania i niewielka skalę przedsięwzięcia można uznać, że normy dotyczące jakości powietrza nie zostaną przekroczone .

Wody gruntowe i gleby 
Na terenie budowy może dojść do zagrożenia zanieczyszczeniem wód gruntowych i gleb w związku z wyciekiem z pojazdów i maszyn pracujących na budowie substancji ropopochodnych: smarów, olejów, paliwa, a także płynów hamulcowych i chłodniczych. Możliwość wystąpienia skażenia wód i gleby będzie ograniczona przez odpowiednią organizacje robót, prawidłową eksploatację i konserwację sprzętu, niedopuszczenie do rozlewania substancji zanieczyszczających na powierzchni gleby. Zanieczyszczenia  nagromadzone w rowach przydrożnych będą systematycznie usuwane. 

W celu ograniczenia ilości ścieków bytowych stosowane będą przenośne toalety.  

Faza eksploatacji
Hałas 
Halas będzie generowany przez ruch pojazdów. Droga ma służyć obsłudze ruchu lokalnego, czyli dojazdu na posesje . Średnia prędkość pojazdów określana jest na około 50 km/h. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków użytkowania drogi, co ma spowodować spadek jej uciążliwości dla otoczenia. Ruch pojazdów zostanie usprawniony . Nawierzchnia z betonu asfaltowego charakteryzuje się najniższymi współczynnikami hałasu. Budynki mieszkalne znajdują się w odległości 50 do 100 m od krawędzi jezdni i oddzielone są od niej przydomowymi ogrodami. Przyjmuje się, że emisja hałasu   nie przekroczy wartości 55 dB w porze nocnej oraz poniżej 65 dB w porze dziennej . Oddalenie zabudowy mieszkalnej od krawędzi jezdni będzie dodatkowo wpływać na zmniejszenie uciążliwości hałasu pochodzącego z drogi. 

Emisja do atmosfery

Droga ma charakter drogi lokalnej stanowiącej dojazd do posesji. Przy planowanym natężeniu ruchu i charakterystyce pojazdów korzystających z drogi, w związku z poprawą warunków ruchu pojazdów oraz oddaleniem zabudowy od krawędzi jezdni emisja spalin nie będzie stanowić znacznego oddziaływania na otaczające tereny zabudowy. 
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Nie przewiduje się wystąpienia ryzyka poważnej awarii ze względu na skalę i zakres przedsięwzięcia 

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska , w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania  -uwzględniające : 

a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych 
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych

b) Obszary wybrzeży 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży .

c) Obszary górskie i leśne 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi.
d) Obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok. 20 km od obszaru NATURA 2000 tj. Dolina Pilicy PLB 140003 w kierunku północnym, Doliny Dolnej Pilicy  PLH 140016 , 15 m w kierunku wschodnim  Ostoja Kozienicka PLB 140013 i 16 km w kierunku wschodnim Puszcza Kozienicka PLH 140035  . Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedsięwzięcia oraz zasięg oddziaływania nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na w.w. obszary NATURA 2000 .

f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, czy standardy jakości środowiska w miejscu realizacji przedsięwzięcia zostały przekroczone

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
W miejscu lokalizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
h) Gęstość zaludnienia 
Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie gminy  Zakrzew na której  gęstość zaludnienia wynosi odpowiedni : 13,8 osób/ km ²  .

i) Obszary przylegające do jezior 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami przylegającymi do jezior 

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie realizacji inwestycji tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym nie występują .

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2, wynikające z :

a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczy się do jego najbliższego otoczenia miejsca realizacji  .

b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze 
Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze trans granicznym .
c) Wielkość i złożoności oddziaływania , z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko oraz komponenty będzie znikome, gdyż nie spowoduje ono zanieczyszczeń fizycznych zmian na danym terenie – nie zmieni w istotny sposób warunków topograficznych ani hydrologicznych.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania, zagospodarowania jak również  wytwarzania substancji czy materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłoby zaszkodzić środowisku oraz jego elementom .

d) Prawdopodobieństwa oddziaływania 
W fazie robót budowlanych wystąpią oddziaływania  o charakterze krótkotrwałym o zasięgu lokalnym, które będą ograniczone przez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i organizację robót.  

W fazie eksploatacji oddziaływanie będzie minimalne nie powodujące przekroczenia obowiązujących norm .

e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania 
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia  zmniejszy emisję substancji do atmosfery. Krótkotrwałą uciążliwością związaną z fazą realizacji inwestycji będzie emisja hałasu (praca maszyn), która ustanie po zakończeniu budowy . wskazane jest wykonywanie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej . 
Reasumując powyższe postanawiam jak w sentencji Postanowienia. 

POUCZENIE :


Na postanowienie niniejsze  nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia .
Otrzymują;

1. Inwestor GMINA ZAKRZEW ; 26-652 Zakrzew 
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; 00 -015 Warszawa ul. Sienkiewicza 3 
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Radom ul. Aleksandrowicza 5

4. Strony wg wykazu
5. A/a

