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FEIT  6220.4.4.2015


POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U z 2013 r poz. 1235 ze zmianami / w związku z art. 123 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 poz. 267 / 
Po zasięgnięciu opinii :
· Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – Postanowienie znak WOOŚ-II.4240.1456.2015.JC. z dnia 12.11.2015r 


POSTANAWIAM  STWIERDZIĆ BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJACEGO  NA WYDOBYWANIU KRUSZYWA NATURALNEGO ZE ZŁOŻA „ GUSTAWÓW III  „ 
W MIEJSCOWOŚCI GUSTAWÓW
W GMINIE ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI

Przedmiotowe przedsięwzięcie  należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 59 ust.1 pkt.2 ustawy ooś  oraz  kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć wymieniony w  § 3 ust.1 pkt. 40 lit a tiret 3 i 7   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  /Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r ze zmianami / inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a  : - na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich; w odległości nie większej niż 250 m od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową terenów ( o których mowa w art.113 ust.2pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 poz. 1232 ze zm. ) 
polegające na wydobywaniu kopalin ze złoża metoda odkrywkową, położonego na działce nr 698 i o nr ew. 2 do 10  w obrębie gruntów Gustawów .

UZASADNIENIE

Wnioskodawca   P. Zbigniew  Sułecki  zamierza  realizować inwestycję , której rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji  zalicza ją  do  grupy przedsięwzięć wymienionych w   § 3 ust. 1 pkt. 40 lit a)  tirtet 3 i 7  rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010  ( Dz.U.Nr.213, poz. 1397 z 2010 ze zmianami) tj. wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt. 27 lit. a : - na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich; w odległości nie większej niż 250 m od terenów , o których mowa w art.113 ust.2 pkt .1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 poz. 1232 ze zm.  
 Niezależnie od kwalifikacji przyjętej przez urząd stosownie do obowiązujących  przepisów   organ wystąpił o opinie w/w sprawie do organu decydującego o  zakresie korzystania ze  środowiska  .
Opinia organu upoważnionego w zakresie ochrony środowiska  w Postanowieniu znak WOOŚ-II- 4240.1456.2015.JC. z dnia  12.11.2015r. 
Organ po przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś , biorąc pod uwagę co następuje : 

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem :

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji 

Przedmiotowe przedsięwzięcie  polegać będzie na  wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Gustawów III  „ na nieruchomości położonej na działkach o nr ew. 698 oraz 2 do 10  w obrębie  i   w miejscowości  Gustawów  , gmina Zakrzew. 
Łączna powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 3,68 ha i stanowią ja grunty orne , łąki trwałe, grunty zadrzewione oraz grunty pod rowami. oraz nieużytki  .  Eksploatacja odbywać się będzie na powierzchni około 3,245 ha na obszarze udokumentowanego złoża , z wyłączeniem koniecznych do zachowania pasów ochronnych dla terenu nienależącego do użytkownika wyrobiska oraz drogi. W sąsiedztwie przedmiotowych działek znajdują się lasy i grunty leśne, łąki, grunty zadrzewione oraz drogi, a także od strony północno – wschodniej obszar górniczy ze złoża „Gustawów II”. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 430 m w kierunku wschodnim. 
Eksploatacja złoża prowadzona będzie sposobem odkrywkowym , prawie w całości  spod lustra wody, jednym lub dwoma piętrami eksploatacyjnymi do spągu serii piaszczystej. Przy eksploatacji jednym piętrem wydobywczym wydobycie kopaliny prowadzone będzie przy pomocy pompy ssącej, tzw. Refulera, natomiast w przypadku eksploatacji dwoma piętrami wydobywczymi pierwsze piętro urabiane będzie koparką, a drugie – refulerem. Nachylenie skarp planowanego wyrobiska podczas eksploatacji nie  będzie przekraczać 400 . Planowane wydobycie kruszywa prowadzone będzie do spągu serii złożonej , tj do głębokości od 7,2 do 21,5 m p.p.t. Złoże „Gustawów III „ będzie eksploatowane do połączenia z wyrobiskiem złoża „Gustawów II „.
Nadkład zdejmowany będzie przy użyciu koparki i hałdowany poza granicami udokumentowanych zasobów w obrębie własności gruntowej. Usuwanie nadkładu prowadzone będzie etapowo ( w miarę postępu eksploatowanego wyrobiska ) .
 Przy eksploatacji jednym piętrem wydobywczym wydobycie kopaliny prowadzone będzie przy pomocy pompy ssącej, tzw. refulera. natomiast w przypadku  eksploatacji dwoma piętrami wydobywczymi pierwsze piętro  urabiane będzie koparką, a drugie – refulerem. 
Nachylenie skarp planowanego wyrobiska podczas eksploatacji nie będzie przekraczać 400  . 
Nadkład zdejmowany będzie przy użyciu koparki i hałdowany poza granicami udokumentowanych zasobów w obrębie własności gruntowej. Usuwanie nadkładu prowadzone będzie etapowo ( w miarę postępu eksploatowanego wyrobiska ). Nadkład zdeponowany będzie na terenie należącym do inwestora, a następnie wykorzystywany będzie w czasie rekultywacji terenu. 

Załadunek kopaliny na środki transportu odbywać się będzie przy pomocy ładowarki kołowej. Do transportu urobku stosowane będą samochody samowyładowawcze o zróżnicowanym tonażu. 

Po zakończeniu eksploatacji teren zostanie zrekultywowany i zagospodarowany w kierunku określonym decyzjami właściwych organów administracyjnych .
Eksploatacja złoża prowadzona będzie wyłącznie w godzinach od 6 do 18 , przy zatrudnieniu 3 osób. 
Przewidywana wielkość wydobycia wynosić będzie 70 ton rocznie.
Po zakończeniu eksploatacji, teren zostanie zrekultywowany i zagospodarowany w kierunku określonym decyzjami właściwych organów administracyjnych.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjętym uchwała Rady Gminy w Zakrzewie Nr XX.96.2012 w dniu 7 marca 2012 , dopuszcza się eksploatacje surowców naturalnych na obszarach udokumentowanych  . 
Z opisu przedsięwzięcia  wynika, że skala przedsięwzięcia  nie jest  znacząca  i ograniczy się do granic wyrobiska . 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że inwestycja polegać będzie na eksploatacji złoża, położonego w sąsiedztwie obszarów górniczych. Z uwagi jednak  na charakter oddziaływań , skalę i odległość od terenów chronionych akustycznie, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie znaczących uciążliwości dla otoczenia. 

c) wykorzystania zasobów naturalnych 

Przewidywana ilość wydobycia kruszywa w ciągu roku wynosić będzie około  70 tys. ton . Ponadto , zużywane będzie paliwo do pracy maszyn.

d) emisji i występowania innych uciążliwości 
     
Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko wiązać się będzie głównie z emisją hałasu oraz niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza pochodzącą z pracy sprzętu ciężkiego i ruchu pojazdów transportujących piasek .
Podstawowym rozwiązaniem chroniącym środowisko będzie zapewnienie szczelności układów paliwowych i smarowania maszyn wykorzystywanych do usuwania nadkładu i eksploatacji kopaliny oraz wykonywanie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych .
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że sprzęt wykorzystywany do eksploatacji złoża będzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym . Wszelkie czynności związane z konserwacją, naprawą maszyn urabiających i środków transportu ciężarowego będą wykonywane poza granicami planowanego przedsięwzięcia. 
W celu ograniczenia emisji do powietrza i hałasu eksploatacja prowadzona będzie z użyciem sprzętu sprawnego technicznie w wyrobisku wgłębnym jedynie w porze dnia. Ponadto , nastąpi ograniczenie jałowej pracy silników do niezbędnego minimum. Usuwany nadkład oraz eksploatowany piasek będzie mokry, co ograniczy emisję pyłów. 
Na terenie kopali nie przewiduje się budowy zaplecza socjalnego.
Na terenie kopali nie będą  powstawały ścieki bytowe i technologiczne . Opady komunalne wytwarzane przez pracowników kopalni będą zabierane do ich miejsca zamieszkania i tam przeznaczane do wyrzucania. 
Z uwagi na znaczną odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej ( ponad 430 m ) i   charakter wydobycia  złoża ( teren podmokły) stwierdza się, że standardy jakości środowiska na terenach chronionych akustycznie zostaną zachowane . 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii . 
 
2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska , w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania  -uwzględniające : 

a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych 

Złoże jest złożem zawodnionym , a eksploatacja kruszywa naturalnego prowadzona będzie poza ciekami powierzchniowymi i zbiornikami wód stojących. Przebiegający w bezpośrednim sąsiedztwie złożą rów melioracyjny, zostanie otoczony 6.0m pasem ochronnym  .

b) Obszary wybrzeży 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży .

c) Obszary górskie i leśne 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi , a obszary leśne pozostają w obrębie planowanych pasów ochronnych .

d) Obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Złoże zlokalizowane będzie poza obszarami zbiorników wód śródlądowych i w granicach górno kredowego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 405 .
e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, chronionymi z mocy ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U z 2013r poz. 627  ze zmianami ) .
Najbliższe obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to : 
- PLB 140013 „Ostoja Kozienicka „ w odległości około 13,5 km w kierunku wschodnim
- PLH 40035 „Puszcza Kozienicka „ w odległości około  16 km w kierunku wschodnim
Przedsięwzięcie nie znajduje się również w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci NATURA 2000 . odległość od najbliższych obszarów NATURA 2000 gwarantuje, że zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony ww. obszarów NATURA 2000. 
Mając również na uwadze  skalę, zakres oraz położenie  inwestycji stwierdza się , ze jej realizacja nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na elementy środowiska przyrodniczego – gatunki zwierząt, roślin i siedliska przyrodnicze, a w szczególności nie wpłynie znacząco na cele ochrony obszarów Natura 2000. Mając również na uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się , iż planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na etapie realizacji i eksploatacji na środowisko przyrodnicze.  

f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 

Przedmiotowa inwestycja  będzie realizowana poza miejscem występowania obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone .
 
g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

W miejscu lokalizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne  .

h) Gęstość zaludnienia 

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie gminy  Zakrzew na której  gęstość zaludnienia wynosi odpowiedni : 131 os/ km ²( wg danych GUS z 2015r )  .

i) Obszary przylegające do jezior 

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują obszary przylegające do jezior.  

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji inwestycji tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym nie występują .
3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2, wynikające z :

a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji .

b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze 

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze trans granicznym .

c) Wielkość i złożoności oddziaływania , z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej 

Tereny sąsiadujące ze złożem , a nie stanowiące własności użytkownika chronione będą wymaganymi przepisami pasami ochronnymi ( wg PN- G -02100  Górnictwo odkrywkowe pt. szerokość pasów  ochronnych wyrobisk odkrywkowych ).  Przekształcenie powierzchni ograniczy się do terenu planowanej eksploatacji . 

d) Prawdopodobieństwa oddziaływania 

Na etapie realizacji i eksploatacji  przedsięwzięcia potwierdzają  wystąpienie oddziaływań  związanych z emisją hałasu i substancji do powietrza . Jednakże bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji. W wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego zmianie ulegnie krajobraz i morfologia terenu .  Planowana eksploatacja doprowadzi do powstania zbiornika wodnego . Zdjęte w trakcie eksploatacji utwory nadkładu , po zakończeniu eksploatacji zostaną w obrębie skarb wyrobiska .

e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania 

Czas trwania inwestycji ograniczy się do okresu trwania etapu realizacji przedsięwzięcia. 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji 
POUCZENIE :	
Na postanowienie niniejsze  nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia .

WÓJT GMINY ZAKRZEW
mgr inż.  Sławomir Białkowski








Otrzymują;
1. Inwestor  Zakład „ TRAN-PIACH” , Transport Ciężarowy, Kopalnia Piasku i Roboty Ziemne 
                    Zbigniew Sułecki ; 26-652 Zakrzew- Gulin 44 A           
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; 00 -015 Warszawa ul. Sienkiewicza 3 
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu; 26-600 Radom ul. 25-go Czerwca 68 
4. Starostwo Powiatowe , Wydział Rolnictwa i  Środowiska ; 26-600 Radom ul. Domagalskiego 7
5. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych; Inspektorat Przysucha;
6. Rejonowy Związek Spółek Wodnych ; 26-400 Przysucha ul. Krakowska 35  
7. Strony  postępowania  wg wykazu ( wykaz w aktach sprawy ) 
8. Urząd Gminy Zakrzew – Biuletyn Informacji Publicznych ; tablica ogłoszeń
9. A/a
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