Zakrzew 2008.10.24
FEIT  7670 / 10 , 4 /08
POSTANOWIENIE 

· Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.nr.98 poz. 1071 z 2000r tekst jednolity / w związku z art. 51 ust. 2 pkt. 3 , ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001r prawo ochrony środowiska Dz.U.nr.62 poz. 627 z 2001r ze zmianami  z dnia  18.05.2005R Dz.U.Nr. 113 poz. 954 z 2005r / stosownie do  Postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak SKO/ŚL/777/07 z dnia 17.04.2007r  po zasięgnięciu opinii :

· Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu –

opinia  znak  ZNS.712- 105/08 z dnia 09.10.2008r
· Starostwa Powiatowego w Radomiu - opinia znak ROŚ.7633/  130 /2008r z dnia 30.09.2008r    

POSTANAWIAM  ODSTĄPIĆ  OD NAŁOŻENIA   OBOWIĄZKU  
Na  Inwestora :  Roberta Srokosz ; 26-600 Radom ul. Garbarska 73 B 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : 

Budowa  urządzenia wodnego ( studni wierconej ) o zdolności poboru wody 22,6 m ³/h  na działce nr. 40/2 w miejscowości Cerekiew obręb Kolonia Cerekiew 
UZASADNIENIE

Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt. 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko /Dz.U.nr.25 poz. 150 z 2008r / została zaliczona  do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , dla których raport może być wymagany . 
Projektowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu otworu studni na głębność 60.0m i wydajności 22,6 m ³/ h , o zasięgu oddziaływania  Re = 66 m . 

Woda będzie pobierana z wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i będzie przeznaczona do nawadniania upraw sadowniczych i oprysków wiosennych .
Obudowę studni  stanowić będą kręgi betonowe o średnicy 1.10 m zagłębione na 1,20 m pod powierzchnia terenu. Do otworu zostanie zapuszczony agregat o zdolności poboru wody 376 l/ minutę, który będzie tłoczył wodę do budynku na odżelaziacze, zbiorniki hydroforowe  i dalej do systemu  nawodnienia kropelkowego.  Wierzch  studni będzie przykryty  płytą  betonową o  średnicy 1, 10 m . 
Wykonanie urządzenia  wodnego obejmuje teren działki inwestora nr. 40/2 . Przyszła eksploatacja ujęcia wody  o wydajności Q = 22,6 m³/ h powodować będzie zasięg oddziaływania w promieniu 66.0m 
Organ mając na uwadze powyższe po zasięgnięciu opinie organów uprawnionych do zajęcia stanowiska w sprawie obowiązku  sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko  :  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i  Starostwo Powiatowe Wydział Środowiska postanowił jak w sentencji .  

Na postanowienie niniejsze  przysługuje prawo wniesienia zażalenia w terminie 7-u dni od daty doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy w Zakrzewie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu.
Otrzymują;

1. P. Robert Srokosz zam. Radom ul. Garbarska 73 B ; 26-600 Radom 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Radom ul. Aleksandrowicza 5

3. Starostwo Powiatowe , Oddział Środowiska  Radom ul. Domagalskiego 7 

4. Strony w sprawie : P. Artur Srokosz

5.                                P. Justyna Kłosowska 

6. A/a

