
Zakrzew 2016.09.14
FEIT  6220.4.4.2016
POSTANOWIENIE 

Na podstawie   art.  63 ust.2  ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U 2016.353  / i art. 123 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U 2016.23  )
Po zasięgnięciu opinii :

· Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – opinia znak WOOŚ-II.4240.1116.2016.KS.3  z dnia  31.08.2016 r 
· Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu –  opinia znak ZNS.712-49/16 z dnia 02.08.2016r 
POSTANAWIAM  STWIERDZIĆ BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, polegającej na dobudowie odcinka sieci z przykanalikami zakończonymi studniami zaworowymi w rejonie ulic : Jaworowej, Jodłowej, Leśnej, w obrębie sołectwa Milejowice w gminie Zakrzew  
UZASADNIENIE

Wnioskodawca zamierza  rozbudować istniejącą kanalizację sanitarną podciśnieniową polegającą na dobudowie odcinka sieci z przykanalikami zakończonymi studniami zaworowymi w rejonie ulic : Jaworowej, Jodłowej, Leśniej  w miejscowości Milejowice gminie Zakrzew w powiecie radomskim w woj. mazowieckim . 
  Zamierzenie inwestycyjne zalicza się  do grupy  przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 79  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. z 2016.71 /  , tj,: sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km , z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową , sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków” Niezależnie od kwalifikacji przyjętej przez urząd stosownie do obowiązujących  przepisów   organ wystąpił o opinie w/w sprawie do organów decydujących w zakresie ochrony środowiska .
Opinie organu upoważnionego w zakresie ochrony środowiska wyrażona w opinii znak WOOŚ-II.4240.1116.2016.KS.3  z dnia 31.08.2016 r i w zakresie ochrony zdrowia – opinia znak ZNS.712-49/16 z dnia 02.08.2016r  wskazały brak  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  . 

  Organ biorąc pod uwagę rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko , po przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych dokumentów , uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś i uzyskane opinie organów uprawnionych  postanowił odstąpić od  nałożenia na Inwestora obowiązku opracowania raportu  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , biorąc pod uwagę co następuje : 
1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, uwzględnieniem :
a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie budowie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, polegającej na dobudowie odcinka sieci z przykanalikami zakończonymi studniami zaworowymi w rejonie ulic: Jaworowej, Jodłowej i Leśnej, w obrębie sołectwa Milejowice w gminie Zakrzew . Łączna długość planowanej sieci wyniesie ok. 1.7 km. Powierzchnia planowanej inwestycji wyniesie ok. 340 m 2 . Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę sieci podciśnieniowych z rur PE 225 – 90 ; rurociągów tłocznych z rur PE 160; wyposażenie przyłączy podciśnieniowych w studnie zbiorczo- zaworowe z zamontowanym zaworem próżniowym, wykonane  jako betonowe - monolityczne o wymiarach 1,0 x 1,0 m . Ponadto planuje się wykonanie pompowni podciśnieniowo-tłocznej ( stacji podciśnieniowej ) składającej się z następujących elementów : - budynku pompowni podciśnieniowej, niepodpiwniczonego, parterowego; zbiornika podciśnieniowego, stalowego, posadowionego na fundamencie żelbetowym ; komory zasuw w postaci zamkniętego podziemnego zbiornika żelbetowego. 
Otoczenie planowanej inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa, łąki oraz pola uprawne. 
Teren planowanej inwestycji nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 
Planowana inwestycja powiązana będzie z infrastruktura drogową ze względu na lokalizacje sieci w obrębie dróg. Jednakże ze względu na skalę i charakter inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych . 

c) wykorzystania zasobów naturalnych 
W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wykorzystywane będą :  do pracy maszyn wykorzystywane będzie paliwo - olej napędowy .oraz niezbędne do realizacji przedsięwzięcia surowce i materiały budowlane .Na etapie eksploatacji wykorzystywana będzie energia . 
d) emisji i występowania innych uciążliwości 
Na etapie realizacji  przedsięwzięcia  źródłem emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza stosowany będzie sprzęt sprawny technicznie .  
Powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami . Powstające masy ziemi zostaną wtórnie wykorzystane na terenie inwestycyjnym , a ich nadmiar zostanie przekazany uprawnionym podmiotom. 

Prace ziemne będą prowadzone w wykopach wąsko-przestrzennych ( o szerokości ok. 0.8 m ) na głębokości ok. 1,4- 1.8 m p.p.t. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, wody z odwodnienia odprowadzone będą do istniejących rowów przydrożnych, po uprzednim podczyszczeniu w separatorach piasku.

Powstające na etapie realizacji ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach przewoźnych toalet, a następnie będą wywożone do oczyszczalni ścieków przez uprawnione podmioty. W celu ochrony  środowiska gruntowo-wodnego tankowanie pojazdów oraz ich konserwacja prowadzone  będzie w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie utwardzonym, o szczelnym podłożu, poza terenem zabudowy . w przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych stosowane będą sorbenty. 
Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji źródłem hałasu będą pompy. Z uwagi na zagłębienie pomp, na etapie eksploatacji przepompowni ścieków emisja hałasu będzie znikoma lub nie będzie występować.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby znacząco negatywnie wpływać na jakość środowiska . 

Budowa przedmiotowej sieci kanalizacyjnej zapewni zorganizowane odprowadzanie ścieków bytowych z terenów zabudowy mieszkaniowej do istniejącej oczyszczalni ścieków.
e) Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.
2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska , w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania  -uwzględniające : 
a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych 
Z przedstawionej dokumentacji  wynika, że planowana inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, wody z ewentualnego odwodnienia wykopów będą odprowadzane do rowów przydrożnych, poprzez separatory piasku .  
b) Obszary wybrzeży 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży .

c) Obszary górskie i leśne 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi . W bliskim otoczeniu planowanej inwestycji zlokalizowane są tereny leśne. 
d) Obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
W przedstawionej  dokumentacji brak informacji o występowaniu obszarów objętych ochroną , w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych  .
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w odległości ok. 3.0 km od istniejącego ujęcia wody „SŁAWNO:”, znajdującego się w Radomiu przy ul. Wapiennej. 

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia planowana inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu na jakość oraz stan zasobów wód podziemnych czerpanych z ww. ujęcia. 
e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Teren inwestycji znajduje się poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2015r poz. 1651 ze zm. ). Najbliższe obszary  Europejskiej Sieci Ekologicznej  Natura 2000 położone są w następujących odległościach : 
- około 11 km w kierunku wschodnim – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Ostoja    Kozienicka PLB 140013 i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH140035 Puszcza Kozienicka oraz Kozienicki Park Krajobrazowy imienia Profesora Ryszarda Zaręby, ;

- około 9 km Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzwiczki;
- około 11.0 km znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Iłża – Makowiec .
mając na uwadze powyższe oraz wartości przyrodnicze terenu, dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu, skalę zakres i wielkość planowanej inwestycji stwierdza się, że jej realizacja na ujętym we wniosku terenie nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na elementy środowiska przyrodniczego – gatunki zwierząt, roślin i siedliska przyrodnicze, a szczególności nie wpłynie znacząco negatywnie na cele ochrony obszarów NATURA 2000, a także na środowisko przyrodnicze oraz inne obszarowe formy ochrony przyrody.
f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 
W miejscu realizacji planowanej inwestycji nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone . 
g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
 W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne 

h) Gęstość zaludnienia 
Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie gminy  Zakrzew,  na której  gęstość zaludnienia wynosi 132 osób/ km ²  ( wg GUS 2016 rok) .
i) Obszary przylegające do jezior 
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują obszary przylegające do jezior.
j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie realizacji inwestycji tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym nie występują .

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2, wynikające z :
a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać
Zasięg przestrzennego oddziaływania przedsięwzięcia na podstawie zebranego materiału ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji . 
b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze 
Lokalizacja , skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze  trans-granicznym. 
c) Wielkość i złożoności oddziaływania , z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej 

Informacje zawarte w Karcie Przedsięwzięcia pozwalają stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności . Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. 

d) Prawdopodobieństwa oddziaływania 
Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania związane z emisją hałasu i substancji do powietrza, a także oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne ,  jednakże bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji. 
e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania 
Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja wyeliminuje gromadzenie ścieków w bezodpływowych , często nieszczelnych zbiornikach, a także transport drogowy ścieków do oczyszczalni ( możliwość wypadku z udziałem wozu asenizacyjnego ). Zapobiegnie również niekontrolowanemu zrzutowi ścieków do cieków wodnych i rowów przydrożnych . 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyżej opisane uwarunkowania  postanawiam jak w sentencji . 

POUCZENIE :
Na postanowienie niniejsze  nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia .
Otrzymują;

1. Inwestor : GMINA ZAKRZEW ; 26-652 Zakrzew – Zakrzew 51 
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; 00 -015  Warszawa ul. Sienkiewicza 3 
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ; 26-600 Radom ul. Gen.L. Okulickiego 9 A
4. Starostwo Powiatowe; Wydział Rolnictwa i  Środowiska ; 26-600 Radom ul. Domagalskiego 7
5. WZMiUW Inspektorat Przysucha ; 26-400 Przysucha Al. Jana Pawła II 5/1 

6. Rejonowy Związek Spółek Wodnych ; 26-400 Przysucha Al. Krakowska 35 

7. Właściciele gruntów przewidzianych pod inwestycję  : wg wykazu ( wykaz w aktach sprawy ) 
8. Urząd Gminy Zakrzew :

- Biuletyn Informacji Publicznych ;
- tablica ogłoszeń w siedzibie urzędu
- tablica ogłoszeń w sołectwie Milejowice 
9. A/a
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o
lub_jeh_siedlisk_lub
I

D rlckalizowana bedzie poza formami ochrony prayrody,chronianyit 28 P
P16 kwicnin 2004 1. o ochrone prayrody (DU x 2015 1, pos. 1651, 22 ),
N sse wegledem planowanej inwestycj obsary Natua 2000 lokalizowspe

B 10,0 o - abszar specjlne)ochony pakiw Ostjs Kieicks PLHL0013:
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W sprawie oraz wiedag wiasng o

o pzeprowadsenis wriklie) anaizy dosaraonych w2 wnioskie matecsw, uwaglednisie
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1. Rodzaj i charakteystyka praedsigwaicia, 2 uwgledrieniem:
o) skal przedsiowiceia | movan w

Plnowine, prsiicuaicic polega 1abudowie rondsielee] st sy saiamc
podeiéieniow, olegsace na dobudowi odeinka ie 7 przykanalikami akofezomomi st
Savorowami  rejonie uic: Jaworowei, Jodlowe] i Lenel w obrsbi soéctwa Miejowie w g
Zakrzew.

2 sy informacyine prcdsewziecia wynika i ana diugos planowanej sici kanalizcyinj
‘yniesie ok. 1,7 kim. Powieczchnia planowane] iwesteji wyniesie o 340 m.
Praedmiotova inwestycja obeimowala bedsie

= Wykonaniesici podeiénieniowych 7 rur PE225.90;

= wykonanie urociagéw tlocznych 2 rur PE160;

= yposadene praylcay podeinieniowych w studrie sioezo-zaworowe 2 zamontowamym

Zaworem préniowym, wykonanych jako betonowe monolitycane o wymiarach 10a 10

S Jlnuje s wykonanie pompowni. podeinieniowo-tocze; (tai podciimenions)
skiadaacej sic 2 mstgpuiacych obiektow:

~ budynku pompowni podcisnieniowsi iepodpiniczonego, parerowego;

7 iomika podciicnionego, stalowego, posadowionego n fundamencie selbetowym;

= il powietrza oditowego w postaci odziemnego zbomika selbesowegty

7 pkomory zsuw  postai amknitego podiemnego zbiorika sclbetowege.
ectenic planowan) investyc sanowi bedrie zabudowa micszkaniowa, lktoez polauprawre,
Z prasdnioiowsj_dokumentaci wynika, iz tren_pracenacaony pod  planowany mwesnie
e st oty apisami micjsconicgo lanu 7agospodarowanis preestsennego.

©) wokorzystania zasobo naturslnysh:

20 mkcie ralizac pradnioiowego pradsiisin wykoreystywane bed: palva ors nicabedoe
do raliac pracdsigwiccia surowee | materialy budowlane,

Na tapicchsploaaci wykorzystywans bedzie nergio

& enisi wsicpowani innych usipliwosei;
oapi elzac) planowanego paedsewaisin irlem emisi subtanc do powietza ors e
Halsu beda prace budowlane oz ruch pojazdow. Uciliwosei to bedh msly bk

onapin po zakofacniu prac realzacyinych. W celu ograniczenia s ubsianci do powiss
stosowany bedzie sprzet spraway technizne.

Tovaace v sapie Tzl panovanego prsdiowinia odpady zosany agospodarovane
Zaodnic 2 chowiamiscymi prcpisami. Powsiajace masy iemne zosany wiorie. wybompuons
na trene inwestycyjnym,  ich nadimiar zostane przckzany uprawnionym padmioron.
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Na podsiawie art. 1 pkt. 1§ ar. 10 ust. 2 usawy z dnia 14.03,1885t. o Pafisivone]
Inspekej Somtarne (Dz. U. 2 2015 poz. 1412) orez ar. 64 ust. 1kt 2 usawy 2 dria
05702008+ o udosicpnianis informacii  Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstiva
o achronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz
353, Patstwowy Powatowy Inspektor Saritarny w Radomi po zapozndni sic 7 pismers
Urotd Grsiny  Zakrzewie dnia 19.07.2016r. (daia wplyw 22.07.20161), znak FEIT
230432016, dotyczaeym  stwierdzenia_koniecznodci przeprowadzeniapostgpavania
W spraswie ocen oddzialywania na srodowisko dia inwestyci:

+ budowa rozdzicleze] sieci Kanalizacji sanitarncj podeisnieniowe] wraz z budowa
tudni zaworowych, polegajaca na dobudowic odcinka sieci o dlugoici
212000.0m w miejscowosci Milejowice gmina Zakrzew, idrej inwestorem jest
Urzad Giny w Zakrzewie

stwierdza

brak Koniecznoci praeprowadzenia oceny oddziaiywania na $rodowisko dia povzsze
estyei sgodnic 7 cytowans wys ustaws o udostcpriai informacj o $rodowisku
hronie udsiale spoleczefstwa w ochronie §rodowiska ez © ocenach oddziatywania 1
srodowisko.

LZASADNIEMIE

Inwesiye polegsjaca na budowie sieci Kanalizacj zgodric 2 § 3 ust 1 pit. 79
Rocporvadsenis Rady Ministrow 2 dnia 09.113010r. W sprawie pracdsiwziel mogacych
e adtsalywat ma frodowsko (Dz. U, 7 2016r. poz. 71) zostala zaliczona do
e deiriet mogacych poencialnie maczaco oddzialwaé naSrodowisko.

ey badzie realizowana W miciscowoiei Milcjowice gmina Zakzew (
ialkach wikazanyeh we wiosku imwestora). Przewody lowne provadzone beda waduz
ria onianych w pasie oz poza pasem, pasem crogi wojewddakie s 740, pric fesny
e omu ks, Sid zosanie waczons do istnicjce) infrasiuktny. Laezna dlugodé sec
Kanlizacyjne] wymiesi ok. 1,7 kan

i podenicniowe wykonywane beda Z rur PE100, SDRI7, PNIO, czone 1
Lgrzee docaolany. Coel grawitacyjng aprojekiowsno . ru PVC ,S” (odcinkd grawiasine
i maworowyet). Zmiany Kierunku | lczenia_ciagéw wykonywane beda 22
o ietwen st . stueznego dz 425 mim. Rusociai podeininiove  grawiacsine

- paskus sienormovanego . 10 m. Projektowane rurociagi ukladane bed 1 glebokosci od
14do L8 mppt.

Stadaie zhjorczo-zaworawe wykonywane bed jako betonowe morolityczne o wymiarach
wplanie 1,0 x 10m. Wysoko calkowita studni b= 2,05 m lub h=2,85m.
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Ninijza opinia_nie_ rwalia Inwesiora Waioskodawey o usyskasia wymagnich odrgbnymi
Jsami decyzji, uzgodnie lub zezwole.
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