Załącznik Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna 

	l.p.
	Nazwa przedmiotu
	Opis
	Ilość

	1. [bookmark: _Hlk471568391]

	Tablica interaktywna 
	Wymagane parametry:
1. Powierzchnia aktywna: Przekątna powierzchni roboczej minimum 78”; Format 4:3 (obszar roboczy); powierzchnia może służyć jako tablica suchościeralna; powierzchnia matowa, nie skupiająca światła; technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni), wielodotykowa,trwała i sztywna konstrukcja tablicy,rozdzielczość tablicy nie mniejsza niż  32000x32000, dokładnośc odczytu min. 1mm, prędkość kursora: 125 punktów na sekundę, paski skrótów po obu stronach tablicy, pozwalające na szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji, dzięki czemu używanie tablicy staje się bardziej intuicyjne.
2. Obsługa tablicy: Dotykowo za pomocą palca lub pisaków nie posiadających żadnych elementów elektronicznych.
3. Sterowniki i oprogramowanie:
Sterowniki: zgodne co najmniej z systemem Windows
Windows 7 (32 i 64 bit),10, Windows 8;
4. Oprogramowanie: funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie w języku polskim pozwalające na realizację przydatnych i kreatywnych funkcji(minimum): odtwarzanie video, wstawianie różnych rodzajów wzorców tła; możliwość wstawiania obiektów z wewnętrznej bazy; rozpoznawanie pisma ręcznego i jego konwersja na tekst; rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne; możliwość grupowania i rozgrupowywania obiektów graficznych; regulacja stopnia przeźroczystości obiektów; wstawianie tabel i ich formatowanie; rozpoznawanie ręcznie narysowanej tabeli; możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych w komórkach tabeli; definiowanie łączy do dowolnych obiektów; porządkowanie kolejności stron, przenoszenie obiektów miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy i wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez mechanizm przeciągnij i upuść; wstawianie plików wykonanych w technologii Flash z wewnętrznej bazy programu; możliwość dodawania własnych plików Flash; możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy; narzędzia umożliwiające tworzenie własnych ćwiczeń interaktywnych; pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie; zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo plus dźwięk z mikrofonu; możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów; bezpłatny i nieograniczony czasowo dostęp do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania; zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć w formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument pdf oraz w plikach aplikacji (m.in.: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), pomiarowe narzędzia matematyczne linijka, kątomierz, ekierka, cyrkiel, zabezpieczenia tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne zapisywanie go o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu.
5. Dołączone akcesoria:
-Półka na pisaki lub uchwyt na pisaki montowany np. magnetycznie lub doramy tablicy.
-Minimum 3 pisaki interaktywne piszące w minimum 3 różnych kolorach;
-Gąbka (wymazywacz) do ścierania tablicy;
-Sterowniki oraz oprogramowanie do tablicy na płytach CD;
-kabel USB (do zasilania tablicy i komunikacji z komputerem);
6. Montowanie: Format obszaru roboczego zgodny z formatem podstawowym projektora. 
System montażu pozwalający na instalację na ścianie.
7. Inne wymagania: Wraz z tablicą dostarczyć podręcznik użytkownika tablicy (w języku polskim) i przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym;
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	2. 
	Projektor multimedialny ultra krótkoogniskowy lub krótkoogniskowy

	Opis wymagań minimalnych:
1.Rozdzielczość podstawowa:XGA (1024x768), format 4:3
2. Jasność: Minimum 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym
3. Kontrast: Min. 2000:1
4. Odległość od ekranu: obraz o przekątnej 78" z odległości max. 50 cm. 
5. Porty/złącza: Co najmniej:VGA, HDMI, Audio IN/OUT 2x mini jack
6. Żywotność lampy: Minimum 3000 godzin w trybie pełnej jasności
7. Poziom hałasu: Maksymalnie 39 dB w trybie normalnym
8.Redukcja zniekształceń trapezowych (keystone)
9. Konfiguracja: Menu wyświetlane na ekranie (OSD); Menu w języku polskim
10. Funkcje obrazu: Regulacja ostrości
11. Załączone wyposażenie:
Pilot; kabel VGA; kabel HDMI, kabel zasilający; osłona na obiektyw
12. Inne wymagania:
Instrukcja w języku polskim.
Montaż projektora i tablicy oraz konfiguracja w/w sprzętu z komputerem oraz szkolenie dla nauczycieli 
w zakresie obsługi tablic.
Uchwyt naścienny dedykowany do zaproponowanego projektora.
	8

	3. 
	Głośniki do tablic interaktywnych 
	Zestaw dwóch dwudrożnych głośników 
Moc wyjściowa minimalna 2 x 20 W
Częstotliwość przenoszenia w zakresie minimalnym 20 Hz - 20KHz
Akcesoria - zestaw do montażu
Instrukcja obsługi
	8

	4. 
	Komputer zestaw I 
	Komputer All-in-One o przekątnej ekranu min 19”
System Operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny spełniający kryteria:
najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, obsługujący technologię COM, .NET.
Procesor min. klasy Intel Core i3 lub równoważny o wydajnośni min 2456pkt w teście passmark
Pamięć RAM min 4GB DDR4, o częstotliwości 2133 MHz
Dysk twardy o pojemności min 500GB
karta sieciowa min 1000 Mb/s
Napęd 16x Super-Multi (dopuszczany napęd zewnętrzny na USB)
klawiatura+mysz (USB) 
(zestaw z przeznaczeniem do pracowni komputerowej 26 szt. i  biblioteki – 1 szt.)
	27

	5. 
	Słuchawki nauszne

	Słuchawki nauszne, zamknięte, regulowany pałąk, odporne na uszkodzenia, przewód mieszczący się w granicach1,2m - 2m, 
wskazana regulacja głośności.
Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz
złącze	1 x 3,5 mm mini-jack , Kolor: czarny
	26

	6. 
	Komputer zestaw  II

	Komputer All-in-One o przekątnej ekranu min 19”
System Operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny spełniający kryteria:
Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, obsługujący technologię COM, .NET.
Procesor min. klasy Intel Core i5 lub równoważny o wydajnośni min 6500pkt w teście passmark
8GB DDR RAM
Dysk twardy bez elementów ruchomych min 250GB SSD
karta sieciowa min 1000 Mb/s
Wbudowany napęd DVD±RW
klawiatura+mysz (USB)

(Zestaw z przeznaczeniem dla nauczyciela, dyrektora, sekretariatu)
	3

	7. 
	
MS Office Standard (2016) – licencje edukacyjne , lub równoważne wg. kryteriów podanych w opisie
	Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe obsługujące technologię COM, .NET. zawierające następujące elementy:
procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji. W pełni wspierające, umożliwiające odczytanie i zapisanie danych w dokumentach utworzonych z rozszerzeniami plików .docx, .xlsx, .pptx, bez utraty danych, bez ich reformatowania i bez użycia aplikacji zewnętrznej, oraz mające umożliwiać pracę na dokumentach utworzonych w różnych wersjach Microsoft Word, Excell.

Z przeznaczeniem do pracowni komputerowej i biblioteki
	27

	8. 
	
MS Office Professional PLUS (2016) – licencje edukacyjne  , lub równoważne wg. kryteriów podanych w opisie
	Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe obsługujące technologię COM, .NET. zawierające następujące elementy:
procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji. W pełni wspierające, umożliwiające odczytanie i zapisanie danych w dokumentach utworzonych z rozszerzeniami plików .docx, .xlsx, .pptx, oraz baz danych z rozszerzeniem accdb ,  bez utraty danych, bez ich reformatowania i bez użycia aplikacji zewnętrznej, oraz mające umożliwiać pracę na dokumentach utworzonych w różnych wersjach Microsoft Word, Excell.
Ponadto oprogramowanie musi umożliwiść obsługę MAKR

Z przeznaczeniem dla nauczyciela, dyrektora, sekretariatu
	3

	9. 
	Serwer – Pracownia komputerowa

	Obudowa typu Tower 
Pamięć Ram Min. 8GB RAM
Zamontowane min 2szt DYSK SAS o pojemności min 300GB 
Standard konfiguracji Raid  0 , 1 lub10 ( przy 4 dyskach)
Karta sieciowa x2 	10/100/1000 Mbit
Procesor Intel Xeon lub równoważny o wydajności w teście passmark min 6060pkt
Minimalna ilość procesorów	1 
Wspierane systemy operacyjne między innymi:Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 
Wewnętrzny napęd optyczny	DVD ROM, SATA, INTERNAL
Klawiatura, mysz USB
	1

	10. 
	Monitor do serwera

	matryca matowa
Kąt widzenia poziomy	min 160 stopni
Kąt widzenia pionowy	min 160 stopni
Przekątna min 19”
Zalecana rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 pikseli
	2

	11. 
	

Windows Server Standard Core 2016 Single Academic OLP 2 Licenses No Level
CoreLic , lub równoważne wg. kryteriów podanych w opisie
	System operacyjny przystosowany do instalacji na zaproponowanym w serwerze ( opisanym w pozycji nr 9 ) musi spełniać wymogi:
1) instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit na dostarczonym systemie operacyjnym; 
2) ilość obsługiwanych przez system fizycznych rdzeni w ramach dostarczonej licencji co najmniej 16 szt.; 
3) pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego min. 4TB; 
4) praca w roli klienta domeny Active Directory; 
5) możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Active Directory; 
6) możliwość uruchomienia roli serwera DHCP; 
7) możliwość uruchomienia roli serwera DNS; 
8) możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP); 
9) możliwość uruchomienia roli serwera usług informacyjnych WWW; 
10) możliwość uruchomienia roli serwera usług pulpitów zdalnych dla klientów; 
11) możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory; 
12) możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory; 
13) możliwość uruchomienia serwera usługi aktualizacji systemu Windows Server (WSUS); 
14) prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej 2 instancjach wirtualnych
Konfiguracja i instalacja w/w oprogramowania w oparciu o zalecenia MEN

Przeznaczenie : Licencja na serwer do pracowni komputerowej

	

	12. 
	

Windows Server CAL 2016 Single Open No Level Academic DeviceCAL , lub równoważne wg. kryteriów podanych w opisie

	Windows Server CAL 2016 Single Open No Level Academic DeviceCAL
lub równoważne zgodne zaproponowanym rozwiązaniem w pozycji nr 11 oraz zgodne z licencjonowaniem producenta, zapewniającym możliwość pracy z 26 stacjami roboczymi.
Konfiguracja i instalacja w/w oprogramowania

Przeznaczenie : Licencja na komputery do pracowni komputerowej

	26

	13. 
	Oprogramowanie antywirusowe 1

	Ochrona serwerów plikowych, ochrona komputerów z centralnym zdalnym zarządzaniem, antywirus i antyspyware, skanowanie dysków sieciowych NAS, antyphishing, kontrola dostępu do stron www, dwukierunkowy firewall, antyspam, kontrola urządzeń, ochrona przed botnetami.
Konfiguracja w/w oprogramowania. 
Program do ochrony serwera i stacji roboczych z centralnym zdalnym zarządzaniem do pracowni komputerowej

	27

	14. 
	Zasilacz awaryjny ups
	Typ obudowy zasilacza :  tower
	Moc rzeczywista                                     540 Wat
	

		Wyposażenie standardowe
	· kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14
· Kabel USB
· Instrukcja obsługi

	Port zabezpieczający linie danych
	· RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL
· RJ45 - linia 10/100/1000BaseT

	Zimny start
	Tak

	Porty komunikacji
	USB

	
	



	

	Wymagana ochrona przeciwprzepięciowa i zabezpieczenie
przed wahaniami napięć. Minimalna ilość gniazd chronionych 
podtrzymujących napięcie po zaniku prądu 4szt. 
Topologia (architektura) – lineinteractive. 
Czas podtrzymania przy 50% min. 10 min.
	



	1

	15. 
	Serwer – do pomieszczenia Teletechnicznego
	Obudowa serwera typu RACK
Procesor klasy intel xeon lub równoważny o wydajności w teście passmark min 6060pkt
Pamięć RAM min 8GB RAM
Dyski SAS min 2szt o pojemnośni min 300GB każdy
RAID 0,1,10
Karta sieciowa  : 2szt 10/100/1000 Mbit
Wspierane systemy operacyjne między innymi: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Wewnętrzny napęd DVD ROM
Klawiatura, mysz USB
	1

	16. 
	

Windows Server Standard Core 2016 Single Academic OLP 2 Licenses No Level CoreLic , lub równoważne wg. kryteriów podanych w opisie


	[bookmark: _GoBack]System operacyjny przystosowany do instalacji na zaproponowanym w serwerze ( opisanym w pozycji nr 15 ) musi spełniać wymogi:
1) instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit na dostarczonym systemie operacyjnym; 
2) ilość obsługiwanych przez system fizycznych rdzeni w ramach dostarczonej licencji co najmniej 16 szt.; 
3) pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego min. 4TB; 
4) praca w roli klienta domeny Active Directory; 
5) możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Active Directory; 
6) możliwość uruchomienia roli serwera DHCP; 
7) możliwość uruchomienia roli serwera DNS; 
8) możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP); 
9) możliwość uruchomienia roli serwera usług informacyjnych WWW; 
10) możliwość uruchomienia roli serwera usług pulpitów zdalnych dla klientów; 
11) możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory; 
12) możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory; 
13) możliwość uruchomienia serwera usługi aktualizacji systemu Windows Server (WSUS); 
14) prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej 2 instancjach wirtualnych
Konfiguracja i instalacja w/w oprogramowania
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego do Windows Server Standard Core 2016 Single Academic OLP 2 Licenses No Level CoreLic dostawca zobowiązuję się do skonfigurowania posiadanych 20szt komputerów PC z obecnie zainstalowanym na nich oprogramowaniem MS WINDOWS, do pracy w środowisku z zaproponowanym rozwiązaniem/oprogramowaniem równoważnym

Przeznaczenie : Licencja na serwer do pomieszczenia technicznego – dla administracji szkoły.

	

	17. 
	

Windows Server CAL 2016 Single Open No Level Academic DeviceCAL , lub równoważne wg. kryteriów podanych w opisie

	Windows Server CAL 2016 Single Open No Level Academic DeviceCAL
lub równoważne zgodne zaproponowanym rozwiązaniem w pozycji nr 16 oraz zgodne z licencjonowaniem producenta, zapewniającym możliwość pracy z 24 stacjami roboczymi.
Konfiguracja i instalacja w/w oprogramowania

Przeznaczenie : Licencja na komputery do administracji, komputery nauczycielskie, biblioteka
(24 licencje uwzględnia w/w komputery + komputery które szkoła już posiada)
	24

	18. 
	Oprogramowanie antywirusowe nr 2   

	Ochrona serwerów plikowych, ochrona komputerów z centralnym zdalnym zarządzaniem, antywirus i antyspyware, skanowanie dysków sieciowych NAS, antyphishing, kontrola dostępu do stron www, dwukierunkowy firewall, antyspam, kontrola urzadzeń, ochrona przed botnetami.
Konfiguracja w/w oprogramowania. Licencja na min. 2 lata.

Program do ochrony serwera i stacji roboczych z centralnym zdalnym zarządzaniem(administracja, komputery nauczycielskie, biblioteka)
	25

	19. 
	Zasilacz awaryjny UPS
	Typ obudowy: Rack
	Moc rzeczywista
	600 Wat

	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania
	· 4 x IEC320 C13 

	Zimny start
	Tak

	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)
	Tak

	Porty komunikacji
	· RS232 (RJ45)
· USB


Klasa Smart UPS	
Wymagana ochrona przeciwprzepięciowa i zabezpieczenie przed wahaniami napięć. Minimalna ilość gniazd chronionych podtrzymujących napięcie po zaniku prądu 4. 
Topologia (architektura) – lineinteractive. 
Czas podtrzymania przy 50% min. 15 min.
	1

	20. 
	Przełącznik sieciowy
	Switch zarządzalny 48x 10/100/1000Mb/s 
	1

	21. 
	Szafa Rack 19''
	Szafa Rack 19'' 27U 800mm szerokość /1000 głębokość 
Wyposażenie: 
- Półka: 3 szt.
- Listwa zasilająca: 1 szt.
- Wentylator: 4 szt.
- Zestaw montażowy rack
- Zamek: 2 szt.
Głębokość montażowa: 700 mm 
	1

	22. 
	Dysk sieciowy-serwer plików (Nas)
	Zamontowany dysk minimalna pojemność: dysku 2tb 
Złącza sieciowe	10/100/1000 Mb/s
Skonfigurowanie dostępnych zasobów
	1

	23. 
	Urządzenie wielofunkcyjne (laser kolor)

	Technologia druku: Laserowa kolorowa
Bezprzewodowa karta sieciowa: Tak
Karta sieciowa (LAN/GBLAN): Min 10/100
FUNKCJE: drukarka, skaner, FAX, Kopiarka
Druk w kolorze
Drukowanie dwustronne (DUPLEX)
Automatyczny podajnik dokumentów  DADF
Skanowanie dwustronne
Typ skanera: stolikowy oraz o rozdzielczości skanowania min 600x600dpi
Wydajność tonerów nowych kolorowych( standardowych – nie startowych) min: 2900 stron A4 przy 5% pokryciu strony
Wydajność nowego tonera czarnego( standardowego – nie startowego)  min: 6800 stron A4 przy 5% pokryciu strony

	2

	24. 
	Odtwarzacz CD przenośny
	Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Tryby odtwarzania płyt: 
szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu
wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki
odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB:
szybkie przewijanie do tyłu/do przodu
odtwarzanie/wstrzymywanie
poprzedni/następny
odtwarzanie zaprogramowane
odtwarzanie wielokrotne
losowa kolejność odtwarzania
zatrzymywanie
Głośniki: 2 wbudowane 2-drożne głośniki BassReflex, osłony głośnika wykończone metalem
Połączenia:
Host USB
Wyjście/wyjście audio/wideo - 3,5 mm
Dźwięk: stereo, korekcja dźwięku (2-stop. dynamiczne wzmocnienie basów), moc wyjściowa (RMS) - min12 W
Wyświetlacz LCD z podświetleniem, płyta ładowana od góry.
Rodzaj zasilania: 220–240 V lub 6 baterii LR20
Wymagany pilot
	4

	25. 
	Klawiatura dla osób niedowidzących

	Oznaczenia na klawiaturze minimum czterokrotnie większe niż na standardowej klawiaturze, pogrubione.
Klawiatura powinna mieć kompaktową konstrukcję i standardowy układ klawiszy z wydzieloną sekcją strzałek i klawiaturą numeryczną.
Klawiatura powinna mieć klawisze z  pogrubionymi i powiększonymi oznaczeniami o dużym kontraście, np. czarne oznaczenia na żółtych klawiszach.

	2

	26. 
	Okablowanie PATCHCORD kat 6.
	Długość  - 1 m – 35 szt
Długości 2,3,5m – 35szt.


	70
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