Zarządzenie Nr 115/2022
Wójta Gminy Zakrzew

z dnia 19.12.2022 roku

w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zakrzew
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 32 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) zarządzam, 
co następuje: 

§1

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych 
w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz sprzęcie napędzanym silnikami spalinowymi, biorących udział w akcjach ratowniczych i w zwalczaniu klęsk żywiołowych, ustalam normy zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Zakrzew zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszego zarządzenia.  

§2

Za podstawę oszacowania norm, o którym mowa w §1 przyjęto:
a) Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 
24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
b) Dane producenta z instrukcji obsługi danego pojazdu lub urządzenia;
c) Faktyczne spalanie zaobserwowane przez strażaków/konserwatorów przy eksploatacji sprzętu.

§3

Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.
§4

1. Dokumentację rozliczeniową zużytego paliwa prowadzi osoba odpowiedzialna 
za obsługę i konserwację sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

2. Za nadzór nad prawidłowością zapisów w miesięcznej karcie pracy samochodu pożarniczego i miesięcznej karcie pracy sprzętu silnikowego w poszczególnych jednostkach OSP odpowiada prezes jednostki.

3. Rozliczanie zużycia paliwa następuje w oparciu o przedłożone karty drogowe i karty pracy prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu.
4. Rozliczanie zużycia materiałów pędnych jednostek OSP dokonywane jest:

- w przypadku pojazdów samochodowych - raz na miesiąc,
- w przypadku sprzętu silnikowego - raz na kwartał (trzy miesiące).

5. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Zakrzew najpóźniej do 8-go dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego.

6. Zakupy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego winny być odnotowane 
w kartach drogowych pojazdów oraz w kartach pracy sprzętu silnikowego.

7. W rozliczeniu ilości zużytych materiałów należy stosować zaokrąglenia do 1/10 litra.

8. Karty drogowe, oraz karty pracy sprzętu biorącego udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach potwierdza każdorazowo dowódca akcji gaśniczej lub dysponent – dowódca pojazdu lub sprzętu.

9. Ustala się możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia materiałów pędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i innych interwencji, pracy silnika samochodu na postoju 
w następujących uzasadnionych przypadkach:

a) Oświetlenia terenu akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych 
w porze nocnej (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenie oświetleniowe),

b) Ogrzewania kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w okresach niskich temperatur (nie dotyczy pojazdów posiadających na stałe zainstalowane niezależne urządzenia grzewcze),

c) Podtrzymania właściwej ciepłoty silnika w czasie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych w okresach ujemnych temperatur,

d) Używania sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu 
i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg i terenów, gdy pojazd jest 
w bezruchu – nie przemieszcza się.

9. Rozruch kontrolowany stosuje się w pojazdach samochodowych i sprzęcie silnikowym 
raz w miesiącu. W przypadku wyjazdu do zdarzeń i używaniu urządzeń specjalnych 
lub wyjazdów w innych celach niż ratowniczo gaśnicze w danym tygodniu nie wykonuje się rozruchu. Rozruch kontrolowany winien być odnotowany w karcie drogowej pojazdu i karcie pracy sprzętu silnikowego.
10. Za prowadzenie przez jednostki OSP obowiązującej dokumentacji w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, eksploatowanych w jednostkach OSP odpowiada Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zakrzewie.
§5

1. Kierowca i konserwator samochodu ponosi odpowiedzialność za powierzony mu pojazd, dba o czystość i porządek w samochodzie. Wszelkie potrzeby w zakresie wymiany części, napraw, winny być zgłoszone pracownikowi zajmującemu się sprawami OSP w Urzędzie Gminy Zakrzew.
2. Miesięczne karty drogowe pojazdów pożarniczych kierowca/konserwator otrzymuje 
od pracownika zajmującego się sprawami Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzędzie Gminy Zakrzew, po rozliczeniu za poprzedni okres użytkowania. Kierowca pojazdu/konserwator odpowiada za prawidłowe zapisy w karcie.

3. Okresowe karty pracy sprzętu silnikowego otrzymuje kierowca lub konserwator Ochotniczej Straży Pożarnej odpowiedzialny za utrzymanie sprzętu silnikowego, 
od pracownika zajmującego się sprawami OSP w Urzędzie Gminy Zakrzew, 
po rozliczeniu się za poprzedni okres użytkowania. 

§6

1. Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego:

a) Po każdym powrocie z trasy należy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości co najmniej 10 litrów, wpisując ten fakt do karty drogowej.
b) Zasadę utrzymania pełnych zbiorników należy stosować również do pozostałego sprzętu silnikowego.

2. Zakupu paliwa dokonują kierowcy pojazdu lub konserwatorzy danej jednostki OSP.
§7

1. W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującej przepał, pojazd należy naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy lub wycofać z eksploatacji.
2. Wycofanie z eksploatacji pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego skutkuje rozwiązaniem porozumienia na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem 
i eksploatacją z dniem wycofania pojazdów lub sprzętu silnikowego
§8

Wyjazd pojazdem samochodowym poza rejon działania straży pożarnych w innych celach 
niż ratowniczo-gaśnicze i szkolenia wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Zakrzew 
(za uprzednim zgłoszeniem na piśmie w terminie 3 dni roboczych od daty wyjazdu).

§9
Wprowadzenie do eksploatacji w danej jednostce OSP pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego nie ujętego w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, winno być zgłoszone do Urzędu Gminy Zakrzew celem podpisania porozumienia na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń pożarniczych.
§10

Traci moc Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Zakrzew z dnia 31.12.2012 r. zmienione Zarządzeniem Nr 92/2017 Wójta Gminy Zakrzew z dnia 29.12.2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Zakrzew z dnia 31.12.2012 r.
§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zakrzew










       Leszek Margas

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 115/2022
Wójta Gminy Zakrzew

z dnia 19.12.2022 r.
Wykaz pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych  
w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Gminie Zakrzew.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie
a) pojazdy

	L.p.
	Marka i typ pojazdu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna

(w l/100 km)
	Norma na postoju

(w l/h)
	Urządzenie specjalne 

(w l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Iveco Daily 70C18HD
	ON
	21
	3,5
	10 (autopompa)


	20

	2.
	Mercedes Benz Atego
	ON
	32
	12
	33

(autopompa)
	20


b) sprzęt silnikowy

	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna (l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Pilarka tarczowa Stihl TS420
	Pb
	1
	1

	2.
	Piła spalinowa Stihl MS180
	Pb
	1
	1

	3.
	Pilarka spalinowa Fezel PPL 32-500
	Pb
	1
	1

	4.
	Piła spalinowa Stihl MS 440
	Pb
	1,5
	1

	5.
	Piła spalinowa Stihl M 290
	Pb
	1
	1

	6.
	Przycinarka tarczowa TS 420
	Pb
	1
	1

	7.
	Agregat Kipor K635OTC
	Pb
	2
	1

	8.
	Holmatro Honda SP 35DS
	Pb
	1,5
	1

	9.
	Kosiarka Honda GXV160
	Pb
	1
	1

	10.
	Pompa pływająca Honda Niagara MP-4/2
	Pb
	1
	1

	11.
	Motopompa Polonia M-800
	Pb
	12
	1

	12.
	Motopompa szlamowa Subaru 301ST
	Pb
	1,5
	1

	13.
	Agregat prądotwórczy GEKO 440
	Pb
	3
	1

	14.
	Motopompa Tomatsu VE 1500
	Pb
	22
	0

	15.
	Pompa szlamowa Honda WT-40
	Pb
	3,5
	1

	16.
	Agregat prądotwórczy Fogo 3001
	Pb
	3,5
	1


2. Ochotnicza Straż Pożarna w Gulinku:
a) pojazdy

	L.p.
	Marka i typ pojazdu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna

(w l/100 km)
	Norma na postoju

(w l/h)
	Urządzenie specjalne     (w l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Daf 1800 dt
	ON
	34
	12
	20
(autopompa)
	20


b) sprzęt silnikowy

	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna (l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1
	Agregat prądotwórczy Honda ECT 7000
	Pb
	2,8
	1

	2
	Motopompa pływająca Honda Niagara
	Pb
	1
	1

	3
	Motopompa szlamowa Honda 
WT-40X
	Pb
	3,5
	2

	4
	Motopompa szlamowa Honda 
SST 80
	Pb
	1,5
	1


3. Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie:
a) pojazdy

	L.p.
	Marka i typ pojazdu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna

(w l/100 km)
	Norma na postoju

(w l/h)
	Urządzenie specjalne
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	VOLVO FLD 3C
	ON
	32
	6
	6
(autopompa)
	20


b) sprzęt silnikowy

	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna (l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1
	Motopompa Polonia M-800
	Pb
	12
	2

	2
	Motopompa półszlamowa Subaru PTX
	Pb
	1,5
	1

	3
	Piła łańcuchowa Stihl 441
	Pb
	1,5
	1


4. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaszowicach
a) pojazdy

	L.p.
	Marka i typ pojazdu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna

(w l/100 km)
	Norma na postoju

(w l/h)
	Urządzenie specjalne

(w l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1. 
	Daf

	ON
	24
	12
	12
(motopompa)
	20


b) sprzęt silnikowy

	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna (l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Motopompa szlamowa HONDA WT- 40X
	Pb
	3,5
	2

	2.
	Pompa pływająca Honda Niagara 
	Pb
	1
	1

	3.
	Piła do drewna STIHL MS362/362C
	Pb
	1,5
	1

	4.
	Agregat prądotwórczy Honda 
ECT-7000
	Pb
	3
	1


5. Ochotnicza Straż Pożarna w Gulinie:
a) pojazdy

	L.p.
	Marka i typ pojazdu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna

(w l/100 km)
	Norma na postoju

(w l/h)
	Urządzenie specjalne
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Mercedes Benz 
	ON
	28
	12
	20
	20


b) sprzęt silnikowy

	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna (l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1
	Agregat prądotwórczy Honda
	Pb
	2,8
	1

	2
	Piła do drewna Stihl MS 362CH
	Pb
	1,5
	1

	3
	Piła Husqwarna 353
	Pb
	0,5
	1

	4
	Motopompa Subaru PTX301 -ST
	Pb
	1,5
	1

	5
	Motopompa pływająca Honda Niagara
	Pb
	1
	1

	6
	Agregat prądotwórczy Iveco 
GK 700-700SA, RGK 800–800A
	Pb
	21
	1

	7
	Pompa szlamowa  Honda WT- 40X
	Pb
	3,5
	1

	8
	Przecinarka tarczowa Stihl TS410/420
	Pb
	1
	1

	9
	Silnik do łodzi Sea King
	Pb
	7
	1


6. Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewskiej Woli:

a) pojazdy

	L.p.
	Marka i typ pojazdu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna

(w l/100 km)
	Norma na postoju

(w l/h)
	Urządzenie specjalne
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	IVECO 

F-140-25A
	ON
	26
	3,5
	20
	20


b) sprzęt silnikowy

	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna (l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1
	Motopompa szlamowa Honda 
WT-40X
	Pb
	3,5
	1

	2
	Motopompa pływająca Honda Niagara MP4/2
	Pb
	1
	1

	3
	Agregat prądotwórczy GEKO 2801/EM/MMBA
	Pb
	1
	1


7. Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwi:

a) pojazdy

	L.p.
	Marka i typ pojazdu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna

(w l/100 km)
	Norma na postoju

(w l/h)
	Urządzenie specjalne
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Renault Mascot
	ON
	20
	8
	10
	20

	2.
	Fort Transit
	ON
	15
	7
	0
	20

	3.
	Daimler Benz
	ON
	28
	12
	20
	20


b) sprzęt silnikowy

	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna (l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Motopompa szlamowa Honda

 HP-4/2
	Pb
	1
	1

	2.
	Agregat prądotwórczy Honda 
ECT-700
	Pb
	2,8
	1

	3.
	Piła do stali i betonu Stihl TS410/420
	Pb
	1,5
	1

	4.
	Piła do drewna Solo 675
	Pb
	2,5
	1

	5.
	Holmatro LUKAS GTX-50
	Pb
	1
	1

	6.
	Piła do drewna Stihl HS-650
	Pb
	1,5
	1

	7.
	Motopompa Tomatsu VE-1500
	Pb
	22
	1

	8.
	Agregat prądotwórczy Honda 6200
	Pb
	1,5
	1

	9.
	Motopompa Honda WT40X
	Pb
	3,5
	1

	10.
	Wentylator oddymiający Honda MW68200
	Pb
	1,7
	1

	11.
	Motopompa szlakowa Honda WT-30X
	Pb
	3,5
	1

	12.
	Opryskiwacz spalinowy Stihl SP4300
	Pb
	2
	1


8. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Nagórnej:

a) pojazdy

	L.p.
	Marka i typ pojazdu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna

(w l/100 km)
	Norma na postoju

(w l/h)
	Urządzenie specjalne
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Mercedes Atego 1622
	ON
	30
	12
	31
	20

	2.
	Mercedes Benz 1329F
	ON
	25
	12
	15
autopompa
	20

	3.
	STAR A-156
	ON
	30
	12
	22
	20


b) sprzęt silnikowy

	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna (l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Wentylator oddymiający KOBRA H34
	Pb
	2,5
	1

	2.
	Agregat prądotwórczy HONDA ECT 700
	Pb
	3
	1

	3.
	Agregat prądotwórczy GEKO 2801/EA/MMBA
	Pb
	1
	1

	4.
	Motopompa SUBARU 201ST/301ST
	Pb
	1,5
	1

	5.
	Piła do cięcia STIHL MS650
	Pb
	1,5
	1

	6.
	Agregat prądotwórczy GEKO 2801/EA/MKBA
	Pb
	1
	1

	7.
	Holmatro HONDA GXH50
	Pb
	1
	1

	8.
	Motopompa szlamowa HONDA 6X390
	Pb
	3,5
	1

	9.
	Pompa pływająca NIAGARA 5,50RTS
	Pb
	1
	1

	10.
	Motopompa POLONIA M-800
	Pb
	12
	1

	11.
	Motopompa TOMATSU RC82ASE
	Pb
	22
	1


10

