Zakrzew 2012.09.11
FEIT  6220.3.2012
DECYZJA  nr 3.2012
O   ŚRODOWISKOWYCH    UWARUNKOWANIACH 

Na podstawie art. 71 ust.1, ust.1 pkt.2, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 72 ust.1 pkt.1 , art. 80 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r /   i rozporządzenia z dnia 9.11.2010 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  Dz.U.Nr.213 poz. 1397 z 2004r ze zmianami) § 2 ust.1 pkt. 42  oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r (Dz.U.nr.98 poz. 1071 z 2000 r ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 13.06.2012r  złożonego przez  P. Marzenę Kozłowską ;   26-652 Zakrzew – Zatopolice 4a 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia polegającego na budowie Stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji z zapleczem socjalnym i handlowym wraz z niezbędna infrastruktura techniczną , na działce nr 2/3  w miejscowości Zatopolice w gm. Zakrzew , powiat radomski woj. mazowieckie .
Po  uzgodnieniu Raportu Oddziaływania inwestycji na środowisko stosownie do wymagań art. 64 ust.1 pkt. 1 - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Postanowienie znak WOOŚ-II.4242.235.2012.MS z dnia 13 lipca 2012    i art. 64 ust.1 pkt. 2 - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu – Postanowienie znak ZNS.712- 16/12 z dnia 12.07.2012  ustawy z dnia 3 .10.2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.Nr.199 poz. 1227 z 2008r / i przeprowadzeniu postępowania  stosownie do OBWIESZCZENIA znak FEIT 6220.3.1a.2012 z dnia 20.06.2012 w   sprawie  podania do publicznej wiadomości 
ORZEKAM   

REALIZACJĘ PZREDSIĘWIĘCIA 
Pod nazwą : 

BUDOWA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI  Z ZAPLECZEM SOCJALNYM i HANDLOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
OKREŚLAM 
WARUNKI REALIZACJI 
I. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia :
 „ Budowa stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji  na działce nr 2/3  w miejscowości ZATOPOLICE w gm. Zakrzew , powiat radomski, woj. mazowieckie 
1. Instalacja będzie uruchomiona na  działce  nr 2/3 o powierzchni  ca` 0.50 ha z czego powierzchnia terenu przeznaczonego pod stację 2365 m 2 , w tym powierzchnia zabudowy 615 m 2 , powierzchnia utwardzona , miejsca parkingowe 1100 m2 , zieleń izolacyjna 650 m 2  w  projektowanych obiektach kubaturowych. 
2. Obiekty na potrzeby stacji : 

- do wybudowania : 
1) hala demontażu jako obiekt jednokondygnacyjny o wysokości około 4,5 m , wykonany z konstrukcji stalowej wypełniony płytami warstwowymi z pianką poliuretanową , z częścią socjalną i handlową
2) wiata  - magazyn przyjętych pojazdów wykonana w konstrukcji stalowej lekkiej ze ścianami blachy trapezowej z dachem jednospadowym . 
3) dojazdy i parkingi

4) utwardzony plac manewrowy wraz z parkingiem dla 10 samochodów

5) kanalizacja przemysłowa z sektora przyjęć pojazdów do demontażu i sektora magazynowania pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z osadnikiem i separatorem koalescencyjnym oraz zbiornikiem bezodpływowym o poj. 10 m3;
6) kanalizacja sanitarna ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym o poj.  10 m 3 
7) kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi , tj. z osadnikiem ( odszlamiaczem) i separatorem koalescencyjnym;

8) kanalizacja deszczowa z odprowadzaniem wód opadowych do gruntu na terenie własnym za pośrednictwem zbiornika ( stawu ) ziemnego infiltrująco – odparowującego ;

9) system centralnego ogrzewania z kotłownią wyposażoną w kocioł węglowy o mocy 40 KW.

3. Procesy demontażu odbywać się będą w sektorach : 
- sektor przyjmowania  oraz ważenia wyeksploatowanych pojazdów

- sektor magazynowania przyjętych pojazdów

- sektor usuwania z pojazdów niebezpiecznych elementów i substancji 
- sektor demontażu z pojazdów materiałów i części 
- sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów stanowiących 

  wyposażenie oraz części do ponownego użycia

- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych , które pochodzą z demontażu 

  pojazdów
- sektor magazynowania zużytych opon, które pochodzą z demontażu pojazdów

- sektor magazynowania zdemontowanych pojazdów

4. Infrastruktura techniczna to :
- dostawa wody z wodociągu publicznego o przewidywanym zużyciu 0.11 
   m ³/dobę z  opomiarowanego punktu poboru na nieruchomości
- odprowadzane ścieków socjalnych do projektowanego odbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m 3 
- separatory ropopochodne do podczyszczania ścieków  odcieków z sektora 
   usuwania substancji niebezpiecznych ,sektora przyjęcia pojazdów, wód 

  opadowych z powierzchni utwardzonych 
-  bezodpływowy zbiornik podziemny o pojemności 10 m ³ do magazynowania  ścieków przemysłowych 
- ogrzewanie – kocioł na paliwo stałe o mocy 40 KW

5. Planowana ilość demontowanych pojazdów – 500 pojazdów na rok 
6. Planowana ilość wytwarzanych odpadów  około 1800 ton  rocznie substancji i materiałów zaliczanych do odpadów niebezpiecznych i innych
7. Źródła hałasu  ruchome ( ruch pojazdów i ludzi ) i stacjonarne  praca narzędzi i maszyn 
8. Planowane zatrudnienie w systemie zmianowym  
II. Warunki wykorzystania w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochronnych cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

              1. Warunki wykorzystania terenu  w fazie realizacji :

1. Budowa hali demontażu, wiaty magazynowej, utwardzenie powierzchni komunikacyjnej , wybudowanie kanalizacji przemysłowej z osadnikiem i separatorem koalescencyjnym oraz zbiornikiem bezodpływowym o pojemności 10 m 3  z sektora przyjęć pojazdów do demontażu i sektora magazynowania pojazdów wycofanych  sanitarnej , wybudowanie kanalizacji deszczowej  wraz z urządzeniami podczyszczającymi tj. osadnikiem ( odszlamiaczem) i separatorem koalescencyjnym , wybudowanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do gruntu  za pośrednictwem  (stawu ) zbiornika ziemnego infiltrująco – odparowującego . Ogólna powierzchnia zajęta pod przedsięwzięcie to 2365 m 2 .
2. Skomunikowanie planowego obiektu z drogą publiczna stanowiącą drogę powiatowa relacji Radom – Cerekiew - Jarosławice  poprzez urządzony wewnętrzny ciąg komunikacyjny .
3. Na etapie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne; ścieki bytowe z zaplecza budowy gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym , a następnie przekazywać do oczyszczania wyspecjalizowanym podmiotom
4. Podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy , zapewniający zabezpieczenie gruntu i wód gruntowych przed wyciekami płynów technicznych i paliw;
5. Zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem ( np. poprzez przykrycie plandekami ); 

6. Teren inwestycji utrzymywać w należytym porządku;

7. Zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego , w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych poprzez wydzielenie miejsca na odpady, utwardzenie miejsca postoju maszyn, wydzielenie i zabezpieczenia miejsca magazynowania paliw;
8. Plac budowy wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku ww. substancji i skażenia gruntu, grunt oczyścić, a zebrane zanieczyszczenia przekazać do utylizacji; ze zużytymi sorbentami postępować jak z odpadami niebezpiecznymi 
9. Plac budowy  wyposażyć w szczelne zamykane i oznakowane pojemniki/kontenery/, zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości dalszego  zagospodarowania czy przetważania; w przypadku odpadów wielkogabarytowych składować je na utwardzonym podłożu w sposób zapewniający ochronę środowiska wodno – gruntowego; powstałe odpady następnie przekazywać uprawnionym firmom posiadającym stosowne zezwolenia; 
10. Odpady w postaci gleby i ziemi w tym kamienie  w miarę możliwości wykorzystać we własnym zakresie ( np. do wyrównania terenu , lub przekazać uprawnionym odbiorcom; zagospodarować odpady powstające w trakcie robót ziemnych tylko gdy nie są zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

11. Inwestycja nie będzie realizowana na terenie zadrzewionym , ani w obszarach                   cennych zbiorowisk roślinnych, a ` także siedlisk ptaków i zwierząt. 
12. Inwestycja będzie realizowana w terenie, gdzie jest brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji :

1. Warunki  wykorzystania terenu w fazie eksploatacji  obejmują część terenu działki  nr. ewid. gruntu 2/3 o powierzchni ca` 0.2365 ha , drogę powiatową relacji Radom – Cerekiew- Zatopolice -Jarosławice  i  nie ulegną zmianie w stosunku do fazy realizacji 
2. Działalność prowadzić wyłącznie w porze dziennej to jest w godzinach 6 º° - 22 º°               

3. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace związane z usuwaniem elementów i substancji niebezpiecznych oraz z demontażem pojazdów prowadzić                     wyłącznie w budynku 

13. Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych ; w przypadku awaryjnego wycieku ww. substancji i skażenia gruntu, grunt oczyścić, a zebrane zanieczyszczenia przekazać do utylizacji; ze zużytymi sorbentami postępować jak z odpadami niebezpiecznymi ;

14. Zaplecze techniczno – socjalno zaplecze techniczne wyposażyć w szczelne zamykane i oznakowane pojemniki/kontenery/, zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości dalszego  zagospodarowania czy przetważania; w przypadku odpadów wielkogabarytowych składować je na utwardzonym podłożu w sposób zapewniający ochronę środowiska wodno – gruntowego; powstałe odpady następnie przekazywać uprawnionym firmom posiadającym stosowne zezwolenia; 

4. Wytwarzane odpady magazynować w szczelnych pojemnikach lub kontenerach  w sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów na szczelnym podłożu pod zadaszeniem tak , by nie doszło do ich oddziaływania z czynnikami atmosferycznymi i osobami postronnymi , a w szczególności ;
1) Odpady inne niż niebezpieczne z grupy 15 magazynować  w zamkniętych , szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach , ustawionych na wyznaczonym , zadaszonym, o utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom 

2) Odpady niebezpieczne głównie z grupy 15 magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych; odpady przekazać uprawnionym odbiorcom; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny być oznaczone i zabezpieczone przed wstępem dla osób nieupoważnionych i zwierząt
3) Odpady niebezpieczne głownie z grupy 16 magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym  przed wpływem warunków atmosferycznych; odpady przekazać uprawnionym odbiorcom; miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny być oznakowane i zabezpieczone przed wstępem dla osób nieupoważnionych i zwierząt .
4) Odpady inne niż niebezpieczne głównie z grupy 16, magazynować w zamkniętych, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym, zadaszonym o utwardzonym podłożu miejscu, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom; 

5) Odpady inne niż niebezpieczne głownie z grupy 17 , magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym , zadaszonym , o utwardzonym podłożu miejscu, a następnie przekazać uprawnionym odbiorcom;

6) Odpady niebezpieczne głownie z grupy 13 magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych; odpady przekazać uprawnionym odbiorcom; miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych powinno być oznaczone i zabezpieczone przed wstępem dla osób nieupoważnionych i zwierząt ;
7) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, magazynować w opakowaniach w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów; magazynować w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu; odpady przekazać uprawnionym odbiorcom; miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych  powinno być oznakowane i zabezpieczone przed wstępem dla osób nieupoważnionych i zwierząt 

8) Zużyte opony, zużyte elementy z tworzyw sztucznych, stłuczka szklana magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów; magazynować w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu; odpady przekazać uprawnionym odbiorcom do odzysku; miejsce magazynowania odpadów  niebezpiecznych powinny być oznaczone i zabezpieczone przed wstępem dla osób nieupoważnionych i zwierząt 
5. Odpady magazynować  pod zadaszeniem tak, aby nie doszło do ich oddziaływania z czynnikami atmosferycznymi

6. Miejsca szczególnie narażone na ewentualne wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów, wyposażone w zapas materiałów sorpcyjnych, mat bądź biopreparatów neutralizujących rozlewy substancji ropopochodnych 

7. Ścieki przemysłowe tj. odcieki z separatora przyjmowanych pojazdów, sektora magazynowania pojazdów oraz z sektora usuwania z pojazdów substancji i elementów niebezpiecznych, odprowadzać do wydzielonego, szczelnego zbiornika bezodpływowego po uprzednim podczyszczeniu z zawiesiny i substancji ropopochodnych; zgromadzone ścieki przemysłowe regularnie przekazywać do oczyszczenia za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm posiadających stosowne zezwolenia; 

8. Ścieki bytowe, powstające w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia, odprowadzić do wydzielonego , szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie regularnie przekazywać do oczyszczania za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów;

9. Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego ( drogi, place manewrowe, parkingi i sektor magazynowania blach karoserii) odprowadzić do zbiornika infiltracyjno –odparowującego po uprzednim podczyszczeniu z zawiesiny i substancji ropopochodnych ; 
10. Systematycznie poddawać konserwacji i czyszczeniu urządzenia do podczyszczania i retencjonowania ścieków oraz kontrolować ich szczelność;

11. Urządzenia i maszyny pracujące na terenie inwestycji utrzymywać w dobrym stanie technicznym, konserwować systematycznie w sposób prawidłowy;

12. Usuwanie substancji zubożających warstwę ozonową z układów klimatyzacyjnych prowadzić za pomocą specjalistycznego sprzętu w sposób w pełni hermetyczny.
1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym wynikające z przepisów : 
1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r prawo ochrony środowiska / Dz.U.Nr.129 poz. 902 z 2006r / 

1)   Zaprojektowanie kotłowni wyposażonej w kocioł węglowy o mocy maksymalnej 40 KW z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorem pionowym, zadaszonym o wysokości minimalnej 10 m i średnicy maksymalnej 0,3 m ; 

2) zaprojektować zabezpieczenia przed hałasem poprzez nasadzenie  na granicy       działki od strony wschodniej, zachodniej i południowej zwartym pasem zieleni izolacyjnej złożonym z drzew i krzewów gatunków charakteryzujących się   szybkim przyrostem, w tym gatunków zimozielonych ( np. sosna, jedlica, tuja, cis) , aby osiągnąć równoważny poziom dźwięku w środowisku w porze dziennej nie przekraczający 55dB, a  w porze nocnej 45dB, a w sąsiednich budynkach mieszkalnych zgodnie z normą PN-B-02151-02: 1987 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach zaprojektować  minimalną izolacyjność ścian zewnętrznych R = 31 dB oraz stropu R  = 27 dB

3)   Zapewnić podczyszczanie ścieków technologicznych i opadowych

4)    Zaprojektować wyposażenie sektora usuwania z pojazdów elementów  i substancji niebezpiecznych w utwardzone, szczelne podłoże, w systemie odprowadzania ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego , po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych o przepustowości dostosowanej do wielkości powierzchni objętej systemem odprowadzania ścieków oraz w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów;

5)   Zaprojektować wyposażenie separatora magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz sektora magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów w utwardzone podłoże; 

6)  Zaprojektować wyznaczenie na terenie stacji , pomieszczenia przeznaczonego do przyjmowania i obsługi osób przekazujących pojazdy;

7)  Zaprojektować wyposażenie sektora przyjmowania pojazdów w urządzenie ważące o skali ważenia powyżej 3,5 tony;

8)  Zaprojektować sektor magazynowania przyjętych pojazdów na powierzchni nie mniejszej niż 200 m²;

9)  Zaprojektować sektor usuwania z pojazdów substancji i elementów niebezpiecznych, w obiekcie budowlanym, posiadającym ściany boczne i zadaszenie;

10)  Zaprojektować sektor demontażu z pojazdów przedmiotów i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwiania , w obiekcie budowlanym;

11) Zaprojektować sektor magazynowania części nadających się do ponownego wykorzystania na zadaszonym terenie;

12) Zaprojektować sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych pod wiatą, posiadającą utwardzone, szczelne podłoże;

13) Zaprojektować ogrodzenie i zabezpieczenie terenu stacji demontażu przed dostępem osób postronnych

2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach – dz.U.nr.39 poz. 251 z 2007r tekst jednolity 
1)  zaprojektować  miejsca do gromadzenia odpadów  na podłożu szczelnym, utwardzonym, zadaszonym, zabezpieczonym przed osobami nieupoważnionymi i zwierzętami, wraz z odpowiednim oznakowaniem 

2)  miejsca szczególnie narażone na ewentualne wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów, wyposażone w zapas materiałów sorpcyjnych, mat bądź biopreparatów neutralizujących rozlewy substancji ropopochodnych;
3)  zastosowanie w kotłowni planowanego przedsięwzięcia kotła węglowego o maksymalnej wydajności 25 KW;

4)   zastosowanie emitora wyprowadzającego spaliny kotła węglowego o minimalnej wysokości 8 m n.p.t; 

5) zaprojektować wyposażenie hali w urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych , w pojemniki na usunięte  lub wymontowane z pojazdów odpady oraz w regały do przechowywania części nadających się do powtórnego wykorzystania ;
6) zaprojektować wyposażenie miejsc magazynowania opon w sprzęt gaśniczy, a miejsca magazynowania substancji ropopochodnych w zapas sorbentów do usuwania ewentualnych wycieków;

7) zaprojektować wydzielenie sektora magazynowania pojazdów pozbawionych cieczy i elementów niebezpiecznych, przed przekazaniem do dalszego odzysku na utwardzonej , szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych; 

8) zaprojektować wyposażenie sektorów: przyjmowania pojazdów oraz magazynowania przyjętych pojazdów w utwardzone, szczelne podłoże oraz w system odprowadzania ścieków kierowanych poprzez separator substancji ropopochodnych, o przepustowości dostosowanej do wielkości powierzchni objętej systemem  odprowadzania ścieków, do szczelnego zbiornika bezodpływowego;
9) zaprojektować wyposażenie sektora usuwania z pojazdów elementów  i substancji niebezpiecznych w utwardzone, szczelne podłoże, w systemie odprowadzania ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego , po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych o przepustowości dostosowanej do wielkości powierzchni objętej systemem odprowadzania ścieków oraz w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów;
10) zaprojektować wyposażenie separatora magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz sektora magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów w utwardzone podłoże; 
11) zaprojektować wydzielenie miejsc do gromadzenia segregowanych odpadów
3. Ustawy z dnia 18 lipca 2001r prawo wodne –  Dz.U.nr.239 poz. 2005 ze zmianami 
1) Zaprojektowanie przyłącza wodociągowego do obiektu stacji  demontażu pojazdów 

2) Zaprojektowanie szczelnych posadzek w pomieszczeniu stacji demontażu 
3) Zaprojektowanie instalacji kanalizacyjnej w części biurowo-socjalnej  stacji demontażu pojazdów oraz przyłącza kanalizacyjnego i szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe;   
4) Zaprojektowanie szczelnej powierzchni utwardzonej ( drogi, place manewrowe, parkingi oraz powierzchnie magazynowe) ukształtowanej ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej;
5) Zaprojektowanie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych z zawiesiny i substancji ropopochodnych oraz zbiornika infiltracyjno – odparowującego do wprowadzania podczyszczonych ścieków deszczowych do ziemi;

6) Zaprojektowanie wewnętrznego systemu kanalizacji przemysłowej ( do odprowadzania odcieków z sektorów przyjmowania i magazynowania pojazdów oraz sektora usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych ), urządzeń do podczyszczania ścieków przemysłowych z zawiesiny  i substancji ropopochodnych oraz szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki przemysłowe;
7) Na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemnego zbiornika infiltracyjno- odparowującego  uzyskać pozwolenie wodno-prawne od Starosty Powiatu Radomskiego 

2. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, przemysłowych odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii 

Planowane przedsięwzięcie „ Budowa instalacji do demontażu pojazdów samochodowych   „ nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.04.2002r w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej.

3. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Skala i zasięg oddziaływania obejmuje najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót i nie przekroczy granic Gminy Zakrzew.

4. W przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 Prawa ochrony środowiska  - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć opisanych w  art. 135 ust. 1 ustawy z dn. 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U.nr.62 poz. 627 z 2001r z póź. zm./które  wymagają utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

Omawiane przedsięwzięcie ze względu na skalę, zakres oraz zastosowanie takich rozwiązań technologicznych i organizacyjnych , które ograniczają wpływ na środowisko     nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 
Inwestycja położona jest poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 to Ostoja Kozienicka ( kod obszaru PLB140013) znajduje się około 25 km od projektowanej inwestycji, co powoduje brak oddziaływania przedsięwzięcia na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze dla ochrony , których wyznaczone zostały obszary NATURA 2000. 
5. STWIERDZAM 

Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji  pozwoleniu na budowę 

6. NAKŁADAM OBOWIĄZEK PROWADZENIA MONITORINGU  
                  Po uruchomieniu instalacji nakładam obowiązek   :

            1.   Dokonywania pomiaru zużycia wody
                  2.  Prowadzenia okresowych przeglądów urządzeń podczyszczających ścieki      

                  3.  Prowadzenia rzetelnej dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z 

                       przepisami odrębnymi   uwzględniającą
                       -   masę wytwarzanych odpadów 
                       -   ilość  wytworzonych osadów ściekowych 
4. Ścisłe przestrzeganie wymogów BHP i P.POŻ

5. Nadzorowanie sprawności wszystkich urządzeń, a w szczególności urządzeń 

                    podczyszczających ścieki 

6. Selektywne gromadzenie odpadów i ich przekazywanie specjalistycznym odbiorcom mającym stosowne zezwolenia na ich odbiór

                                            UZASADNIENIE 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n . ”Budowa Stacji Demontażu Pojazdów Samochodowych Wycofanych z Eksploatacji   „ w miejscowości  Zatopolice  w Gminie Zakrzew zostało wszczęte na wniosek P. Marzeny Kozłowskiej  .
Inwestycja polega na demontażu pojazdów w sposób polegający na : usunięciu z pojazdu paliw i płynów eksploatacyjnych , usunięcia czynnika chłodniczego z układu klimatyzacyjnego pojazdu poprzez specjalistyczną firmę, posiadającą uprawnienia do wykonania ww. operacji, do szczelnych, oznakowanych pojemników spełniających wymagania dla zbiorników ciśnieniowych oraz wymontowaniu filtra oleju, przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia, akumulatora, zbiornika z gazem ( bez jego opróżniania lub po usunięciu gazu za pomocą specjalistycznego urządzenia) , elementów wybuchowych , katalizatora spalin, kondensatorów, elementów zawierających rtęć, a także szyb, opon i części zawierających metale nieżelazne ( jeżeli nie będą one oddzielane w następującym po demontażu procesie przetwarzania) .
Powyższa inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko / § 2 ust. 1 pkt.42 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213 , poz. 1397 ) tj. stacje demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.nr 25 poz. 202 ze zmianami). Dla przedsięwzięcia powyższego inwestor przedstawił raport oddziaływania inwestycji na środowisko , który został poddany uzgodnieniom w zakresie ochrony środowiska i ochrony zdrowia .

 Organy uprawnione uzgodniły warunki korzystania ze środowiska :
- Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny    - w Postanowieniu  znak ZNS.713- 16/12 z dnia 12.07.2012
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska –  w Postanowieniu znak WOOŚ-II. 4242.235.2012.MS z dnia 13.07.2012r 
O fakcie prowadzenia niniejszego  postępowania  Urząd Gminy w Zakrzewie podał do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty : informacja na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu i  na stronie internetowej  OBWIESZCZENIE  w dniu 20.06.2012 , oraz sąsiedzi w sprawie zostali powiadomieni imiennie .
W  okresie 21 dni to jest od dnia 21.06.2012 do 12.07.2012  nie złożono żadnych wniosków i uwag w sprawie projektowanego zamierzenia inwestycyjnego. Odstąpiono od  przeprowadzenia rozprawy administracyjnej .
Dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego nie nałożono obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej. Realizacja inwestycji z racji jej charakteru, nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań  . Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego . 
Demontaż pojazdów, prowadzony będzie zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 143 poz. 1204, 1205 i 1206 ze zmianami ) 
Odpady niebezpieczne magazynowane będą w pojemnikach ustawionych na utwardzonym , szczelnym podłożu, a odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w pojemnikach lub luzem w zależności od rodzaju i gabarytów, na utwardzonym, szczelnym podłożu. Odpady niebezpieczne różnych rodzajów  oraz odpady  niebezpieczne nie będą mieszane z odpadami innymi niż niebezpieczne. Odpady powstające w wyniku demontażu pojazdów, a przeznaczone do dalszego odzysku, w sposób zapobiegający utratę właściwości kwalifikacyjnych je do dalszego odzysku lub recyklingu – magazynowane będą selektywnie (według rodzajów) .w oznakowanych pojemnikach zabezpieczających przed przenikaniem odpadów poza opakowanie, zaopatrzonych w szczelne zamknięcia uniemożliwiające ich  niekontrolowane rozproszenie. Odpady z odwodnienia olejów w separatorach przekazywane będą uprawnionej firmie zajmującej się oczyszczaniem i konserwacją tego typu urządzeń. Wymontowane z pojazdów przedmioty wyposażenia i części nadające się do ponownego magazynowania będą na utwardzonym, szczelnym podłożu , w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Wytworzone odpady przekazywane będą wyłącznie uprawnionym podmiotom w celu dalszego odzysku lub unieszkodliwiania . 
Lokalizacja obiektu , jego wielkość, rodzaj i zakres wykonywanej działalności oraz niewielka skala emisji powodują ,że  w przypadku opisanym nie będziemy mieli do czynienia z jej trans granicznym oddziaływaniem na środowisko .

W ramach przedsięwzięcia nie będą gromadzone znaczne ilości materiałów niebezpiecznych, ani nie będą zachodzić żadne procesy mogące wywołać  poważną awarię . Gromadzenie odpadów niebezpiecznych pochodzących z demontażu pojazdów będzie odbywać się w przeznaczonym specjalnie do tego celu sektorze, w odpowiednio szczelnych pojemnikach i na szczelnej nawierzchni. Istnieje pewne prawdopodobieństwo wynikające z możliwości niekontrolowanego przedostania się substancji niebezpiecznych ( np. rozlanych paliw lub oleju ) ze ściekami opadowymi do ziemi. Sytuacja taka będzie jednak mało prawdopodobna ze względu na zastosowanie urządzeń podczyszczających ścieki opadowe. W związku z powyższym, obiekt nie będzie zaliczany do zakładów o dużym lub o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. 
Przedsięwzięcie ze względu na skalę , zakres oraz zastosowanie takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które ograniczą wpływ na środowisko nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

Lokalizacja stacji demontażu pojazdów w miejscu , gdzie w otoczeniu funkcjonują inne obiekty o charakterze usługowym jest korzystna. Nie wpłynie ona na zmianę możliwości wykorzystania terenów sąsiednich oraz obszaru zajmowanego przez budynki mieszkalne, nie wiąże się też z dodatkową uciążliwością dla mieszkańców.
Reasumując powyższe zamierzenie inwestycyjne nie będzie stanowiło uciążliwości dla środowiska pod względem emisji zanieczyszczeń pochodzących z źródeł  jak : kotłownia wyposażona w jeden kocioł o wydajności max  40 KW ,   ruch   środków transportu dowożących pojazdy do złomowania , praca palnika acetylenowo – tlenowego , który będzie służył do cięcia karoserii samochodowych .

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono ja w sentencji decyzji .

Wypełniając dyspozycje art. 10 § 1 , art. 73 §  ustawy z dnia 14.06.1960r k.p.a organ na 7 dni przed wydaniem decyzji pismem znak FEIT 6730.3.10.2012 w dniu 10.08.2012 zawiadomił strony postępowania . W zakreślonym terminie nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 
W oparciu o art. 56 ust.9 ustawy z dnia 27.04.2001r prawo ochrony środowiska , decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję , o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9 ustawy j.w.
Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Zakrzew , pokój nr. 14 oraz podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Zakrzew, oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

POUCZENIE :

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta Gminy w Zakrzewie w terminie 14-u dni od daty jej doręczenia.


Powyższą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.72 ust.3   ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3.10.2008  .


Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4-ch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody stała się ostateczna.


Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się  warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .


Integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia stanowiąca załącznik nr. 1 i Raport Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko  – załącznik nr. 2 
Otrzymują:

1. Wnioskodawca : P. Edyta Szymańska 

                         zam. Milejowice ul. Radosna 56a ; 26-652 Zakrzew     
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; 00-950 Warszawa ul. Plac Bankowy  3/5 
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Radom ul. Aleksandrowicza 5 

4. Właściciel gruntu :       P. Mortka Kazimiera 
5. Strony postępowania : P. Kuszewski Adam 
6.                                      P. Franaszczyk Józef 

    6 . a/a                        

Załącznik nr. 1 

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizacje przedsięwzięcia znak FEIT 7670/ 17/08, 09  z dnia 2009.11.16
Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia :
Planowane miejsce uruchomienia Stacji Demontażu Pojazdów Samochodowych   znajduje się na działce nr. 467 w miejscowości Milejowice przy ul. Radosnej 56 a , w przestrzeni już przekształconej, poza istniejącą zabudową mieszkaniową , najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości 30.0m 

Stacja zostanie uruchomiona w istniejących i projektowanych obiektach budowlanych ( magazyn i wiata) . Zostanie wykonane utwardzone podłoże i wybudowana kanalizacja przemysłowa. Cały obiekt będzie podzielony na sektory . W nowo wybudowanym budynku zlokalizowane zostaną sektor usuwania płynów i substancji niebezpiecznych, sektor demontażu pojazdów. W nowej wiacie znajdzie się sektor przyjęcia pojazdów. W istniejącym budynku magazynowym, oprócz części socjalnej i biurowej będzie sektor magazynowania części do ponownego użycia. Poza budynkami, na wybetonowanym placu znajdować się będą sektor magazynowania przyjętych pojazdów oraz sektor magazynowania odpadów. 

Do oczyszczenia ścieków opadowych i technologicznych zastosowane będą separatory substancji ropopochodnych. Woda dla potrzeb zakładu pobierana będzie z sieci wodociągowej. Odpady powstające w procesie demontażu pojazdów będą gromadzone selektywnie i przekazywane uprawnionym odbiorcom. 
Zastosowanie nowoczesnego wyposażenia obiektu oraz urządzeń ograniczających wpływ obiektu na stan środowiska takich jak : kanalizacji przemysłowej z separatorem substancji ropopochodnych włączonej do gminnej kanalizacji sanitarnej , szczelnych powierzchni w tym placu ze szczelna nawierzchnia pod sektor magazynowania przyjętych pojazdów, wybudowanie  kanalizacji wyposażonej w osadniki i separatory substancji ropopochodnych , odprowadzającej ścieki opadowe z sektora magazynowania przyjętych pojazdów do zbiornika bezodpływowego , podział zakładu na sektory zgodnie z przepisami szczegółowymi , spowoduje powstanie nowoczesnego zakładu , przyjaznego środowisku. 

Realizacja inwestycji prowadzona będzie przy niewielkiej ingerencji w stan otoczenia i środowiska . Największą ingerencję stanowić będą prace ziemne przy wykonywaniu fundamentów oraz przyłączy. Po uruchomieniu obiektu występować będzie emisja do atmosfery z funkcjonowania kotła co oraz ruchu pojazdów, będzie występować również emisja hałasu. Powstawać będą odpady, które będą gromadzone i zagospodarowane w sposób w pełni kontrolowany . Odprowadzone ścieki będą podczyszczone do stanu pozwalającego na ich wprowadzenie do kanalizacji oraz do ziemi ( ścieki deszczowe) .


Przedsięwzięcie nie będzie wymagało przeprowadzenia działań mających na celu kompensację przyrodniczą , a ze względu na skalę , zakres oraz zastosowanie  rozwiązań  technicznych i organizacyjnych nie wymaga również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania .

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami oraz stosowanie się do przyjętych założeń organizacyjnych i obowiązujących wymogów prawnych wyeliminuje ewentualne uciążliwości wynikające z funkcjonowania  zakładu, a sprawne i racjonalne zarządzanie zakładem będzie tego gwarantem. . 
