Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 270653-2013 z dnia 2013-12-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zakrzew
Zadanie 1. Standard III i IV utrzymania Obejmuje odśnieżanie odcinków dróg gminnych i lokalnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej o długości 32,730 km. W III standardzie utrzymania obowiązuje odśnieżona jezdnia na całej jej...
Termin składania ofert: 2013-12-20 


Numer ogłoszenia: 274097 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 270653 - 2013 data 12.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, woj. mazowieckie, tel. 048 6105122, fax. 048 6105143.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

· W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1. Standard III i IV utrzymania Obejmuje odśnieżanie odcinków dróg gminnych i lokalnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej o długości 32,730 km. W III standardzie utrzymania obowiązuje odśnieżona jezdnia na całej jej szerokości. Jezdnia posypana mieszanką piasku i soli na odcinkach decydujących o możliwości ruchu - (miejsca wskazane przez pracownika Urzędu Gminy Zakrzew), w tym jezdnia posypana: -na całej szerokości, przystankach autobusowych, odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, skrzyżowaniach z innymi drogami, śnieg zajeżdżony występuje- załącznik mapowy graficzny kolor czerwony. Celem usługi jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanymi takimi zjawiskami jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki we wszystkie dni tygodnia. W IV standardzie utrzymania obowiązuje jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji. Śnieg zajeżdżony występuje- załącznik mapowy graficzny kolor zielony. Celem usługi jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanymi takimi zjawiskami jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki we wszystkie dni tygodnia. Wymagania sprzętowe: 1.Koparko ładowarka wyposażona w pług skośny prawostronny z napędem na cztery koła i blokadą na cztery koła o mocy min. 110KM wyposażona w światło błyskowe ostrzegawcze kol. pomarańczowego. - szt. 1 2.Samochód wywrotka ciężarowy o mocy min. 380KM wyposażony w piaskarkę o pojemności min. 5m3 z pługiem hydraulicznym sterowanym lewo/prawo, z blokadą na wszystkie koła - szt.1 3.Samochód ciężarowy o mocy min. 350KM wyposażony w piaskarkę o pojemności min. 5 m3 z pługiem hydraulicznym sterowanym lewo/prawo - szt. 1. Samochody wyposażone w światło błyskowe ostrzegawcze kol. pomarańczowego. Wykonawca po otrzymaniu wezwania telefonicznego od Zamawiającego niezwłocznie podstawi wymagane jednostki sprzętowe, lecz nie później niż 1 godz. od otrzymania wezwania. Wykonawca podstawiając sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż do odwołania. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na własny koszt światła pulsującego na pracującym sprzęcie. W zależności od warunków atmosferycznych zamawiający może odwołać usługi na czas nieokreślony. Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu drogi i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadań wynikających z utrzymania zimowego. Zadanie 2. Standard III i IV utrzymania zimowego dróg. Obejmuje odśnieżanie odcinków dróg gminnych i lokalnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej o długości 55,520km km. W III standardzie utrzymania obowiązuje odśnieżona jezdnia na całej jej szerokości. Jezdnia posypana mieszanką piasku i soli na odcinkach decydujących o możliwości ruchu - (miejsca wskazane przez pracownika Urzędu Gminy Zakrzew), w tym jezdnia posypana: -na całej szerokości, przystankach autobusowych, odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, skrzyżowaniach z innymi drogami, śnieg zajeżdżony występuje- załącznik mapowy graficzny zaznaczenie kolor czerwony. Celem usługi jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanymi takimi zjawiskami jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki we wszystkie dni tygodnia. W IV standardzie utrzymania obowiązuje jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji. Śnieg zajeżdżony występuje - załącznik mapowy graficzny zaznaczenie kolor zielony. Celem usługi jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanymi takimi zjawiskami jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki we wszystkie dni tygodnia. Wymagania sprzętowe: 1.Ciągnik o mocy min. 80KM z napędem na cztery koła i blokadą na cztery koła wraz z zamontowaną na ramie piaskarką o pojemności 2 m3 i pługiem odśnieżnym z przodu ciągnika ( prawo-skośnym). - szt.1 2.Ciągnik o mocy 80KM z pługiem obustronnie skośnym tzw. strzała z zamontowaną na ramie piaskarką o pojemności 2 m3 i zamontowanym poszerzaczem z tyłu na podnośnikach o szerokości roboczej min. 4,5 m - ze względu na szerokość standardową dróg na terenie gminy Zakrzew. - szt. 1 3.Ciągnik o mocy min. 115KM z napędem na cztery koła z pługiem prawo-skośnym- szt.1. Wykonawca po otrzymaniu wezwania telefonicznego od Zamawiającego niezwłocznie podstawia wymagane jednostki sprzętowe, lecz nie później niż 1 godz. od otrzymania wezwania. Wykonawca podstawiając sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż do odwołania. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na własny koszt światła pulsującego koloru pomarańczowego na każdym pracującym sprzęcie. W zależności od warunków atmosferycznych zamawiający może odwołać usługi na czas nieokreślony. Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu drogi i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadań wynikających z utrzymania zimowego...

· W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1. Standard III i IV utrzymania Obejmuje odśnieżanie odcinków dróg gminnych i lokalnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej o długości 32,730 km. W III standardzie utrzymania obowiązuje odśnieżona jezdnia na całej jej szerokości. Jezdnia posypana mieszanką piasku i soli na odcinkach decydujących o możliwości ruchu - (miejsca wskazane przez pracownika Urzędu Gminy Zakrzew), w tym jezdnia posypana: -na całej szerokości, przystankach autobusowych, odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, skrzyżowaniach z innymi drogami, śnieg zajeżdżony występuje- załącznik mapowy graficzny kolor czerwony. Celem usługi jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanymi takimi zjawiskami jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki we wszystkie dni tygodnia. W IV standardzie utrzymania obowiązuje jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji. Śnieg zajeżdżony występuje- załącznik mapowy graficzny kolor zielony. Celem usługi jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanymi takimi zjawiskami jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki we wszystkie dni tygodnia. Wymagania sprzętowe: 1.Koparko ładowarka wyposażona w pług skośny prawostronny z napędem na cztery koła i blokadą na cztery koła o mocy min. 110KM wyposażona w światło błyskowe ostrzegawcze kol. pomarańczowego. - szt. 1 2.Samochód wywrotka ciężarowy o mocy min. 380KM wyposażony w piaskarkę o pojemności min. 5m3 z pługiem hydraulicznym sterowanym lewo/prawo, z blokadą na wszystkie koła - szt.1 3.Samochód ciężarowy o mocy min. 350KM wyposażony w piaskarkę o pojemności min. 5 m3 z pługiem hydraulicznym sterowanym lewo/prawo - szt. 1. Samochody wyposażone w światło błyskowe ostrzegawcze kol. pomarańczowego. Wykonawca po otrzymaniu wezwania telefonicznego od Zamawiającego niezwłocznie podstawi wymagane jednostki sprzętowe, lecz nie później niż 1 godz. od otrzymania wezwania. Wykonawca podstawiając sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż do odwołania. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na własny koszt światła pulsującego na pracującym sprzęcie. W zależności od warunków atmosferycznych zamawiający może odwołać usługi na czas nieokreślony. Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu drogi i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadań wynikających z utrzymania zimowego. Zadanie 2. Standard III i IV utrzymania zimowego dróg. Obejmuje odśnieżanie odcinków dróg gminnych i lokalnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej o długości 55,520km km. W III standardzie utrzymania obowiązuje odśnieżona jezdnia na całej jej szerokości. Jezdnia posypana mieszanką piasku i soli na odcinkach decydujących o możliwości ruchu - (miejsca wskazane przez pracownika Urzędu Gminy Zakrzew), w tym jezdnia posypana: -na całej szerokości, przystankach autobusowych, odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, skrzyżowaniach z innymi drogami, śnieg zajeżdżony występuje- załącznik mapowy graficzny zaznaczenie kolor czerwony. Celem usługi jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanymi takimi zjawiskami jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki we wszystkie dni tygodnia. W IV standardzie utrzymania obowiązuje jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji. Śnieg zajeżdżony występuje - załącznik mapowy graficzny zaznaczenie kolor zielony. Celem usługi jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanymi takimi zjawiskami jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki we wszystkie dni tygodnia. Wymagania sprzętowe: 1.Ciągnik o mocy min. 70KM z napędem na cztery koła i blokadą na cztery koła wraz z zamontowaną na ramie piaskarką o pojemności 2 m3 i pługiem odśnieżnym z przodu ciągnika ( prawo-skośnym). - szt.1 2.Ciągnik o mocy min. 70KM z pługiem obustronnie skośnym tzw. strzała z zamontowaną na ramie piaskarką o pojemności 2 m3 i zamontowanym poszerzaczem z tyłu na podnośnikach o szerokości roboczej min. 4,5 m - ze względu na szerokość standardową dróg na terenie gminy Zakrzew. - szt. 1 3.Ciągnik o mocy min. 115KM z napędem na cztery koła z pługiem prawo-skośnym- szt.1. Wykonawca po otrzymaniu wezwania telefonicznego od Zamawiającego niezwłocznie podstawia wymagane jednostki sprzętowe, lecz nie później niż 1 godz. od otrzymania wezwania. Wykonawca podstawiając sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż do odwołania. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na własny koszt światła pulsującego koloru pomarańczowego na każdym pracującym sprzęcie. W zależności od warunków atmosferycznych zamawiający może odwołać usługi na czas nieokreślony. Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu drogi i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadań wynikających z utrzymania zimowego..

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).

· W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dla I części zamówienia: 1.Koparko ładowarka wyposażona w pług skośny prawostronny z napędem na cztery koła i blokadą na cztery koła o mocy min. 110KM wyposażona w światło błyskowe ostrzegawcze kol. pomarańczowego. - szt. 1 2.Samochód wywrotka ciężarowy o mocy min. 380KM wyposażony w piaskarkę o pojemności min. 5m3 z pługiem hydraulicznym sterowanym lewo/prawo, z blokadą na wszystkie koła - szt.1 3.Samochód ciężarowy o mocy min. 350KM wyposażony w piaskarkę o pojemności min. 5 m3 z pługiem hydraulicznym sterowanym lewo/prawo - szt. 1. Samochody wyposażone w światło błyskowe ostrzegawcze kol. pomarańczowego. Dla II części zamówienia: 1.Ciągnik o mocy min. 80KM z napędem na cztery koła i blokadą na cztery koła wraz z zamontowaną na ramie piaskarką o pojemności 2 m3 i pługiem odśnieżnym z przodu ciągnika ( prawo-skośnym). - szt.1 2.Ciągnik o mocy 80KM z pługiem obustronnie skośnym tzw. strzała z zamontowaną na ramie piaskarką o pojemności 2 m3 i zamontowanym poszerzaczem z tyłu na podnośnikach o szerokości roboczej min. 4,5 m - ze względu na szerokość standardową dróg na terenie gminy Zakrzew. - szt. 1 3.Ciągnik o mocy min. 115KM z napędem na cztery koła z pługiem prawo-skośnym- szt.1. Wymieniony sprzęt musi być wyposażony w światło błyskowe ostrzegawcze koloru pomarańczowego Jeżeli wykonawca składa ofertę w odniesieniu do więcej niż jednej części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza wykazania tej samej jednostki sprzętu w więcej niż jednej części zamówienia. Wykonawca musi wykazać sprzęt dla obu części zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dołączonego do oferty wykazu narzędzi..

· W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dla I części zamówienia: 1.Koparko ładowarka wyposażona w pług skośny prawostronny z napędem na cztery koła i blokadą na cztery koła o mocy min. 110KM wyposażona w światło błyskowe ostrzegawcze kol. pomarańczowego. - szt. 1 2.Samochód wywrotka ciężarowy o mocy min. 380KM wyposażony w piaskarkę o pojemności min. 5m3 z pługiem hydraulicznym sterowanym lewo/prawo, z blokadą na wszystkie koła - szt.1 3.Samochód ciężarowy o mocy min. 350KM wyposażony w piaskarkę o pojemności min. 5 m3 z pługiem hydraulicznym sterowanym lewo/prawo - szt. 1. Samochody wyposażone w światło błyskowe ostrzegawcze kol. pomarańczowego. Dla II części zamówienia: 1.Ciągnik o mocy min. 70KM z napędem na cztery koła i blokadą na cztery koła wraz z zamontowaną na ramie piaskarką o pojemności 2 m3 i pługiem odśnieżnym z przodu ciągnika ( prawo-skośnym). - szt.1 2.Ciągnik o mocy min 70KM z pługiem obustronnie skośnym tzw. strzała z zamontowaną na ramie piaskarką o pojemności 2 m3 i zamontowanym poszerzaczem z tyłu na podnośnikach o szerokości roboczej min. 4,5 m - ze względu na szerokość standardową dróg na terenie gminy Zakrzew. - szt. 1 3.Ciągnik o mocy min. 115KM z napędem na cztery koła z pługiem prawo-skośnym- szt.1. Wymieniony sprzęt musi być wyposażony w światło błyskowe ostrzegawcze koloru pomarańczowego Jeżeli wykonawca składa ofertę w odniesieniu do więcej niż jednej części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza wykazania tej samej jednostki sprzętu w więcej niż jednej części zamówienia. Wykonawca musi wykazać sprzęt dla obu części zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dołączonego do oferty wykazu narzędzi..

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

· W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 09:55, miejsce: Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, pok. 17..

· W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2013 godzina 09:55, miejsce: Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, pok. 17..

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część 2.

· W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew - Zadanie nr 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2. Standard III i IV utrzymania zimowego dróg. Obejmuje odśnieżanie odcinków dróg gminnych i lokalnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej o długości 55,520km km. W III standardzie utrzymania obowiązuje odśnieżona jezdnia na całej jej szerokości. Jezdnia posypana mieszanką piasku i soli na odcinkach decydujących o możliwości ruchu - (miejsca wskazane przez pracownika Urzędu Gminy Zakrzew), w tym jezdnia posypana: -na całej szerokości, przystankach autobusowych, odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, skrzyżowaniach z innymi drogami, śnieg zajeżdżony występuje- załącznik mapowy graficzny zaznaczenie kolor czerwony. Celem usługi jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanymi takimi zjawiskami jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki we wszystkie dni tygodnia. W IV standardzie utrzymania obowiązuje jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji. Śnieg zajeżdżony występuje - załącznik mapowy graficzny zaznaczenie kolor zielony. Celem usługi jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanymi takimi zjawiskami jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki we wszystkie dni tygodnia. Wymagania sprzętowe: 1.Ciągnik o mocy min. 80KM z napędem na cztery koła i blokadą na cztery koła wraz z zamontowaną na ramie piaskarką o pojemności 2 m3 i pługiem odśnieżnym z przodu ciągnika ( prawo-skośnym). - szt.1 2.Ciągnik o mocy 80KM z pługiem obustronnie skośnym tzw. strzała z zamontowaną na ramie piaskarką o pojemności 2 m3 i zamontowanym poszerzaczem z tyłu na podnośnikach o szerokości roboczej min. 4,5 m - ze względu na szerokość standardową dróg na terenie gminy Zakrzew. - szt. 1 3.Ciągnik o mocy min. 115KM z napędem na cztery koła z pługiem prawo-skośnym- szt.1. Wykonawca po otrzymaniu wezwania telefonicznego od Zamawiającego niezwłocznie podstawia wymagane jednostki sprzętowe, lecz nie później niż 1 godz. od otrzymania wezwania. Wykonawca podstawiając sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż do odwołania. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na własny koszt światła pulsującego koloru pomarańczowego na każdym pracującym sprzęcie. W zależności od warunków atmosferycznych zamawiający może odwołać usługi na czas nieokreślony. Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu drogi i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadań wynikających z utrzymania zimowego..

· W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew - Zadanie nr 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2. Standard III i IV utrzymania zimowego dróg. Obejmuje odśnieżanie odcinków dróg gminnych i lokalnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej o długości 55,520km km. W III standardzie utrzymania obowiązuje odśnieżona jezdnia na całej jej szerokości. Jezdnia posypana mieszanką piasku i soli na odcinkach decydujących o możliwości ruchu - (miejsca wskazane przez pracownika Urzędu Gminy Zakrzew), w tym jezdnia posypana: -na całej szerokości, przystankach autobusowych, odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, skrzyżowaniach z innymi drogami, śnieg zajeżdżony występuje- załącznik mapowy graficzny zaznaczenie kolor czerwony. Celem usługi jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanymi takimi zjawiskami jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki we wszystkie dni tygodnia. W IV standardzie utrzymania obowiązuje jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji. Śnieg zajeżdżony występuje - załącznik mapowy graficzny zaznaczenie kolor zielony. Celem usługi jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanymi takimi zjawiskami jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki we wszystkie dni tygodnia. Wymagania sprzętowe: 1.Ciągnik o mocy min. 70KM z napędem na cztery koła i blokadą na cztery koła wraz z zamontowaną na ramie piaskarką o pojemności 2 m3 i pługiem odśnieżnym z przodu ciągnika ( prawo-skośnym). - szt.1 2.Ciągnik o mocy min. 70KM z pługiem obustronnie skośnym tzw. strzała z zamontowaną na ramie piaskarką o pojemności 2 m3 i zamontowanym poszerzaczem z tyłu na podnośnikach o szerokości roboczej min. 4,5 m - ze względu na szerokość standardową dróg na terenie gminy Zakrzew. - szt. 1 3.Ciągnik o mocy min. 115KM z napędem na cztery koła z pługiem prawo-skośnym- szt.1. Wykonawca po otrzymaniu wezwania telefonicznego od Zamawiającego niezwłocznie podstawia wymagane jednostki sprzętowe, lecz nie później niż 1 godz. od otrzymania wezwania. Wykonawca podstawiając sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż do odwołania. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na własny koszt światła pulsującego koloru pomarańczowego na każdym pracującym sprzęcie. W zależności od warunków atmosferycznych zamawiający może odwołać usługi na czas nieokreślony. Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu drogi i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadań wynikających z utrzymania zimowego..

