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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Zakrzew, Krajowy numer identyfikacyjny 67022407700000, ul. Zakrzew 51  , 26-652  Zakrzew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 105 122, e-mail zakrzew@zakrzew.pl, faks 486 105 143. 
Adres strony internetowej (url): www.zakrzew.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
[bookmark: _GoBack]Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje naprawę nawierzchni dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Zakrzew. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę dla wszystkich części. 1. Część 1. Dostawa i rozłożenie kruszywa. Przedmiotem umowy jest naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Zakrzew polegająca na: a) Dostawie kruszywa drogowego, frakcja 0/31,5mm i 0/63mm. b) Transporcie kruszywa na teren Gminy Zakrzew. c) Rozłożeniu kruszywa d) Walcowaniu kruszywa e) Kompleksowe wykonanie przepustu drogowego dł. 6,00m z zastosowaniem ścianek betonowych wraz z rurą Ø 40, warstwa wierzchnia z kruszywa 31,5. f) Korytowaniu g) Transporcie elementów budowlanych wywrotką h) Odtworzenie rowów odwadniających. Przewidywane ilości do wykonania: Dostawa kruszywa 700 Mg Transport kruszywa na teren Gminy Zakrzew 400 Mg Rozłożenie kruszywa 30 h Kompleksowe wykonanie przepustu drogowego 1 kpl Praca walca drogowego 24 h Praca koparko-ładowarki 24 h Praca koparki kołowej 15 h Praca samochodu ciężarowego 15 h Kopanie rowów odwadniających wraz z rozplanowaniem ziemi 75 mb Kopanie rowów odwadniających wraz z wywozem ziemi 1 mb Oczyszczenie istniejących rowów wraz z rozplantowaniem ziemi 100 mb Oczyszczenie istniejących rowów wraz z wywozem ziemi 1 mb 2. 2. Cześć 2. Dostawa i rozłożenie żwiru Przedmiotem zamówienia jest naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Zakrzew polegająca na: dostawie żwiru, piachu i rozplantowaniu oraz wyrównaniu. Przewidywane ilości do wykonania Dostawa żwiru drogowego 800 Mg Dostawa piachu podsypkowy 50 Mg Dostawa piachu płukanego 0-2 10 Mg Rozłożenie żwiru i piasku 20 h 2. 3. Część 3. Równanie dróg gruntowych Przedmiotem umowy okresowe równanie nawierzchni gruntowych równiarką bez specjalistycznego profilowania. Zakres prac obejmuje : a) Równanie dróg gruntowych z nierówności i zagłębień materiałem z równanej drogi. b) Rozkładanie kruszyw. c) Rozplantowanie mas ziemnych. 
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje naprawę nawierzchni dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Zakrzew. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę dla wszystkich części. 1. Część 1. Dostawa i rozłożenie kruszywa. Przedmiotem umowy jest naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Zakrzew polegająca na: a) Zakupie kruszywa drogowego, frakcja 0/31,5mm, zgodnego z normą EN 13242:2002+A1:2007 . b) Transporcie kruszywa na teren Gminy Zakrzew. c) Rozłożeniu kruszywa z wyprofilowaniem d) Wałowaniu kruszywa ( z transportem walca) e) Kompleksowe wykonanie przepustu drogowego dł. 6,00m z zastosowaniem ścianek betonowych wraz z rurą Ø 40, warstwa wierzchnia z kruszywa 31,5. f) Korytowaniu g) Transporcie elementów budowlanych wywrotką h) Odtworzenie rowów odwadniających. Przewidywane ilości do wykonania: Kruszywo kruszywa drogowego, frakcja 0/31,5mm 700 Mg Transport kruszywa na teren Gminy Zakrzew 400 Mg Rozłożenie kruszywa z wyprofilowaniem 30 h Kompleksowe wykonanie przepustu drogowego 1 kpl Praca walca drogowego 24 h Praca koparko-ładowarki 24 h Praca koparki kołowej 15 h Praca samochodu ciężarowego (wywrotki) 15 h Kopanie rowów odwadniających wraz z rozplanowaniem ziemi 75 mb Kopanie rowów odwadniających wraz z wywozem ziemi 1 mb Oczyszczenie istniejących rowów wraz z rozplantowaniem ziemi 100 mb Oczyszczenie istniejących rowów wraz z wywozem ziemi 1 mb. 2. Cześć 2. Dostawa i rozłożenie żwiru Przedmiotem zamówienia jest naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Zakrzew polegająca na: dostawie żwiru, piachu i rozplantowaniu oraz wyrównaniu. Przewidywane ilości do wykonania: Dostawa żwiru drogowego 800 Mg Dostawa piachu podsypkowy 50 Mg Dostawa piachu płukanego 0-2 10 Mg Rozłożenie żwiru i piasku 20 h. 3. Część 3. Równanie dróg gruntowych Przedmiotem umowy okresowe równanie nawierzchni gruntowych równiarką bez specjalistycznego profilowania. Zakres prac obejmuje : a) Równanie dróg gruntowych z nierówności i zagłębień materiałem z równanej drogi. b) Rozkładanie kruszyw. c) Rozplantowanie mas ziemnych 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-25, godzina: 09:55, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-01, godzina: 09:55, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Załączniki 
Punkt: Część 1, punkt 1) 
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem umowy jest naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Zakrzew polegająca na: a) Dostawie kruszywa drogowego, frakcja 0/31,5mm i 0/63mm. b) Transporcie kruszywa na teren Gminy Zakrzew. c) Rozłożeniu kruszywa d) Walcowaniu kruszywa e) Kompleksowe wykonanie przepustu drogowego dł. 6,00m z zastosowaniem ścianek betonowych wraz z rurą Ø 40, warstwa wierzchnia z kruszywa 31,5. f) Korytowaniu g) Transporcie elementów budowlanych wywrotką h) Odtworzenie rowów odwadniających. Przewidywane ilości do wykonania: Dostawa kruszywa 700 Mg Transport kruszywa na teren Gminy Zakrzew 400 Mg Rozłożenie kruszywa 30 h Kompleksowe wykonanie przepustu drogowego 1 kpl Praca walca drogowego 24 h Praca koparko-ładowarki 24 h Praca koparki kołowej 15 h Praca samochodu ciężarowego 15 h Kopanie rowów odwadniających wraz z rozplanowaniem ziemi 75 mb Kopanie rowów odwadniających wraz z wywozem ziemi 1 mb Oczyszczenie istniejących rowów wraz z rozplantowaniem ziemi 100 mb Oczyszczenie istniejących rowów wraz z wywozem ziemi 1 mb 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Zakupie kruszywa drogowego, frakcja 0/31,5mm, zgodnego z normą EN 13242:2002+A1:2007 . b) Transporcie kruszywa na teren Gminy Zakrzew. c) Rozłożeniu kruszywa z wyprofilowaniem d) Wałowaniu kruszywa ( z transportem walca) e) Kompleksowe wykonanie przepustu drogowego dł. 6,00m z zastosowaniem ścianek betonowych wraz z rurą Ø 40, warstwa wierzchnia z kruszywa 31,5. f) Korytowaniu g) Transporcie elementów budowlanych wywrotką h) Odtworzenie rowów odwadniających. Przewidywane ilości do wykonania: Kruszywo kruszywa drogowego, frakcja 0/31,5mm 700 Mg Transport kruszywa na teren Gminy Zakrzew 400 Mg Rozłożenie kruszywa z wyprofilowaniem 30 h Kompleksowe wykonanie przepustu drogowego 1 kpl Praca walca drogowego 24 h Praca koparko-ładowarki 24 h Praca koparki kołowej 15 h Praca samochodu ciężarowego (wywrotki) 15 h Kopanie rowów odwadniających wraz z rozplanowaniem ziemi 75 mb Kopanie rowów odwadniających wraz z wywozem ziemi 1 mb Oczyszczenie istniejących rowów wraz z rozplantowaniem ziemi 100 mb Oczyszczenie istniejących rowów wraz z wywozem ziemi 1 mb 
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