Zakrzew, 25.01.2021r.
Gmina Zakrzew 			
26-652 Zakrzew 
	
ZP.271.1.33.2020 


WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku  z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. „Rozbudowa  drogi  gminnej nr 351318W Mleczków  - Cerekiew”



Pytanie  1. 
Prosimy o wskazanie rodzaju znaku aktywnego przewidzianego do montażu w pozycji nr 49 d.6 Montaż oznakowania aktywnego z instalacją solarną 12V?

Odpowiedź: Znak B20

Pytanie  2. 
Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej pozycji nr 49 d.6 Montaż oznakowania aktywnego z instalacją solarną 12V.

[bookmark: _Hlk62196358]Odpowiedź: Poniżej specyfikacja techniczna znaku B20 

Lico znaku:	                                               		min. II generacja
Napięcie zasilania:	                      			12VDC
Kolor LED:	                                			żółty lub biało - czerwony
Kąt rozsyłu światła:	                     			15°
Autonomia świecenia zestawu solarnego		min.14 dni 
Znak zaczyna mrugać po wykryciu zarówno nadjeżdżających jak i odjeżdżających pojazdów poruszających się z prędkością większą niż 7-8 km/h.
Zdjęcie poglądowe znaku aktywnego:
[image: ][image: ]
Pytanie 3. 
Prosimy o określenie rodzaju materiału, z którego należy wykonać kanał rurowy w pozycji nr 50 d.5 na podsypce i zasypce z piasku gr 20cm z zasypaniem gruntem jałowym o wskaźniku G1.

Odpowiedź: Kanały z rur polipropylenowych PVC PEHD łączonych na wcisk o śr. zewn. 300 mm.




Pytanie  4.

W nawiązaniu do w/w przetargu  zwracamy się z prośbą o  zamieszczenie na stronie internetowej   czytelnych  i pełnych  przedmiarów  robót. W załączonych   przedmiarach   pozycje  nie są  w pełni   opisane  np.:  pozycja  14 „ Ogrodzenie  z siatki  na słupkach   z rur stalowych  o rozstawie  2,0 wysokości 1m” winno być  wysokości  1,5m” podobnie  w poz. 35 „Podbudowa  z kruszywa  łamanego – warstwa   dola  o gr.  po  zagęszczeniu  ….cm pod zajazdy 0/31,5” – brak  gr. podbudowy. Nadmieniam że większość   pozycji  ma „ ucięte  słowa” które  nie pozwalają na wycenę   kosztorysów. 
Prosimy o wnikliwe  sprawdzenie  każdej pozycji i  zamieszczenia   prawidłowych  przedmiarów.   

Odpowiedź: W załączaniu poprawione i zaktualizowane przedmiary. 

Pytanie 5.
Kosztorys  ofertowy opisuje  średnicę słupków  do znaków  pionowych jako  70mm ,  natomiast  opis  do projektu docelowej organizacji ruchu jako  60mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  

Odpowiedź: Rozbieżność wynikła z omyłki pisarskiej. Należy zastosować słupki o średnicy 70mm.

Pytanie 6.
Opis  do projektu  docelowej  organizacji ruchu wskazuje, iż  oznakowanie poziome należy  wykonać  jako grubowarstwowe, kosztorys ofertowy opisuje oznakowanie poziome farbą akrylową  grubowarstwową  - zapisy  te   odnoszą  się do   dwóch  różnych   technologii. Prosimy o  sprecyzowanie czy oznakowanie poziome należy  wykonać   jako cienkowarstwowe  czy grubowarstwowe? 

[bookmark: _Hlk62200182]Odpowiedź: Oznakowanie należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne.

Pytanie 7.
W przypadku  konieczności   wykonania  oznakowania poziomego jako grubowarstwowe, prosimy o sprecyzowanie  czy, ma  to być   oznakowanie  chemoutwardzalne  czy  termoplastyczne, oraz  gładkie  czy  strukturalne? 

Odpowiedź: Oznakowanie należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne.
 


Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  następujący sposób: 

1. Zamawiający uaktualnił przedmiar robót zgodnie z odpowiedziami na pytania.

2. Rozdział  XIII pkt 10 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
Stosując powyższe zalecenia, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta powinna być oznaczona jak niżej:

Oferta w przetargu nieograniczonym pn.: 
Rozbudowa  drogi  gminnej nr 351318W Mleczków  - Cerekiew
nr postępowania: ZP.271.1.33.2020, 
 nie otwierać przed 08.02.2021 r. godz.: 11:10
Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy.

3. Rozdział  XIV pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew w pok. 1 -parter w terminie do dnia  08.02.2021 r. do godziny 11:00 
4. [bookmark: _GoBack]Rozdział  XV pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:  Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew w pok.1 -parter w  dniu  08.02.2021 r. o godz. 11:10.

W załączeniu: 
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- przedmiary robót drogowych




Podpisał: 

Leszek Margas
Wójt Gminy Zakrzew  
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