Bud linii Wacyn.KST	OBMIAR
	Lp. 
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	Budowa linii na wietrznej Wacyn
	

	1 
	KNNR 5 0715-03
	Układanie kabli AsXSn 4x25cm. na stacji transfomatorowej
8
	  m
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	2 
	KNNR 5 0902-05
	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem 2
	  szt.

	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	3 
	KNNR 5
0903-01
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych K1-10,5/4,3E 
	  słup
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	4 
	KNNR 5
0903-01
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z - pojedynczy P-10/ŻN
	  słup 
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	5 
	KNNR 5 0903-04
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn hak wieszakowy z uchwytem 
	 szt.

	19.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	46.000

	6 
	KNNR 5
1002-01
	Montaż "sięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
19
	 szt.

	19.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.000

	7 
	KNNR 5
1003-01
	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych
19
	 kpl.prz  ew. 
	19.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.000

	8 
	KNNR 5 1004-02
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 25W
19
	 Szt.
	19.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.000

	9 
	KNNR
0906-02
	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SVI 92511
19
	  szt.

	19.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.000

	10 
	KNR 5-10 0803-02
	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia 19
	kpt.
	19.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.000

	11 
	KNNR5
0907-02
	Montaž uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.lll
60
	 m
	60.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60.000

	12 
	KNNR 5 0907-05
	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
30
	 m
	30.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	13 
	KNNR 5 0906-02 analogia
	Montaż zacisków do uziemiaczy WAEL
6
	szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	14 
	KNNR 5
1304-01
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
6
	szt.

	6.000
	

	
	
	
	
	Razem  
	6.000

	15
	
	[bookmark: _GoBack]Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych typu AsXSn o przekroju 2x 35mm2
	m
	510.000 
	

	
	
	
	
	RAZEM
	510.000



