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Wykonawcy

Nazwa postępowania: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew  w 2022r

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia  treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami.    
Pytanie nr 1 
[bookmark: _GoBack]Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie pozycji z przedmiarze robót a mianowicie pozycji nr 9 i 10.
Proszę o informację jaką należy przyjąć szerokość poboczy do umocnienia, aby poprawnie skalkulować koszty - pozycja nr 9 z przedmiaru,
oraz proszę o wyjaśnienie pozycji nr 10 w przedmiarze: "Zakup i rozłożenie kruszywa drogowego 0-31,5 (bez transportu)" czy Zamawiający sam odbierze kruszywo od Wykonawcy bez względu na odległość od Gminy i po czyjej stronie jest rozłożenie kruszywa
Odpowiedź: Szerokość poboczy na drogach gminnych jest zmienna i wacha się od ok. 0,6m do 1,0m.  Zamawiający sam odbierze kruszywo, natomiast po stronie wykonawcy jest jego rozłożenie.
Pytanie nr 2
W przedmiarze robót inwestycji pt. "Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Zakrzew w 2022r" w  pozycji 1 i 2 jednostką miary jest "godzina pracy". Czy mogliby Państwo podać obszar wykonania robót np. w m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich danych. 
Pytanie nr 3 
W pozycji numer 9 "Umocnienie poboczy kruszywem drogowym 0/31,5" jednostką są metry bieżące. Czy moglibyśmy prosić o podanie grubości kruszywa?
Odpowiedź: Grubość  kruszywa (głębokość) jest zmienna.
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