Zakrzew 2014.07. 11
FEIT  6220.3. 4 .2014
POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.z 2013 poz. 267 ze zm.  / , art.84 ust. 1 w związku z art.  63 ust.2  ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 poz.1235 ze zm. /
Po zasięgnięciu opinii :

· Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu  - opinia znak  ZNS.712-  33.14 z dnia 07.07.2014r 
· Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – Postanowienie znak W00Ś-II. 4240.754.2014. JC  z dnia 02.07.2014 r 

POSTANAWIAM  STWIERDZIĆ BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko określonego w § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z  § 3 ust.1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U.nr.213 poz. 1397 z 2010r ze zmianami / pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 351303W relacji KOZINKI – DĄBRÓWKA NAGÓRNA  , z projektowaną lokalizacją w obrębie gruntów Kozinki na  działkach o nr ew.  52, 99/2, 221 w miejscowości Kozinki i z projektowaną lokalizacją w obrębie gruntów Dąbrówka Nagórna Kolonia o nr ew. 84/2, 85/2, 86/2, 87/2, 88/2, 89/2, 90/4, 90/6, 91/2, 92/2, 93/2, 95/2, 96/2, 97/2, 98/2, 99/2, 102/2, 103/2, 323/2, 324/2, 32/2, 63, 119 w miejscowości Dąbrówka Nagórna  w gm. Zakrzew  , powiat radomski, woj. mazowieckie  

UZASADNIENIE

Wnioskodawca  Gmina Zakrzew  zamierza realizować inwestycję , której rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w   § 3 ust.1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  Dz.U.Nr.213, poz. 1397 z 2004 ze mianami  / .

Niezależnie od kwalifikacji przyjętej przez urząd stosownie do obowiązujących  przepisów   organ wystąpił o opinie w/w sprawie do organów decydujących w zakresie ochrony środowiska i w zakresie ochrony zdrowia  .
Opinia organu upoważnionego w zakresie ochrony zdrowia wyrażona  w piśmie  znak ZNS.712- .2012 z dnia  10.08.2012 r i ochrony środowiska  w Postanowieniu znak WOOŚ -II. 4240.754.2014.JC  z dnia 02.07.2014 r  jednoznacznie wykazała  brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś , biorąc pod uwagę co następuje : 
1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem :
a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej NR 351303W relacji  Kozinki – Dąbrówka na odcinku o długości 2 361,73 m w Gminie Zakrzew , powiat radomski, województwo mazowieckie    ; z projektowaną lokalizacją w obrębie gruntów Kozinki na działkach o nr ew. 52, 99/2, 221  i w obrębie Dąbrówka Nagórna Kolonia na działkach o nr ew.  84/2, 85/2, 86/2, 87/2, 88/2, 89/2, 90/4, 90/6, 91/2, 92/2, 93/2, 95/2, 96/2, 97/2, 98/2, 99/2, 102/2, 103/2, 323/2, 324/2, 32/2, 63, 119. 
Przedmiotowa droga przebiega w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej,  pól uprawnych i łąk .

Obecnie nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu asfaltowego, a jej szerokość wynosi około 4,5 m i przebiega regularnie w pasie terenu przeznaczonego pod przebudowę drogi  . 
Zadaniem drogi będzie połączenie drogi powiatowej nr 3507 W Taczówek – Taczów – Milejowice z drogą powiatowa  nr 3508 W Radom -  Dąbrówka Podłężna , a także obsługa komunikacyjna istniejącej zabudowy oraz dojazd do pól uprawnych i łąk 

Drogi wewnętrzne posiadają nawierzchnię gruntową, częściowo wzmocnioną żużlem paleniskowym, o szerokości od 3.0m do 4.0m .

Zadaniem drogi będzie połączenie drogi powiatowej nr 3507 W Taczówek – Taczów – Milejowice z drogami wewnętrznymi w miejscowości  Wola Taczowska , a także obsługa komunikacyjna istniejącej zabudowy oraz dojazd do pól uprawnych i łąk  .
W ramach inwestycji planuje się :
- wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni jezdni ;

- budowę asfaltowej nawierzchni jezdni ;

- budowę odcinka chodnika ;

- wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 

- pogłębienie istniejących odcinków rowów przydrożnych ;;

- przebudowa przepustów pod projektowanymi drogami i zjazdami na posesje;  ;

- wykonanie odcinka oświetlenia  .

Po przebudowie parametry drogi gminnej będą następujące :

- droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa;

- szerokość chodnika 2,0m;

- ilość pasów ruchu – 2 po 1 w każdym kierunki;

- szerokość pasa ruchu – 2,50 m

- długość łączna  - 2 361,73 m;

- powierzchnia inwestycji –  22658,75 m2
- powierzchnia jezdni –  11808,65 m 2
- rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy;

- klasa drogi D1/2;

- kategoria ruchu   - KR 1
Realizacja inwestycji nie przewiduje  usunięcia  żadnych drzew 
Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 
Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana  z innymi przedsięwzięciami (  drogi). Jednak z uwagi na rodzaj i skalę planowanej inwestycji nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań  przedsięwzięć znajdujących się na obszarze , na który będzie oddziaływać inwestycja na środowisko.
c) wykorzystania zasobów naturalnych 
Przedmiotowa inwestycja poza okresem budowy nie będzie wymagała wykorzystania surowców i materiałów. Na etapie realizacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie na surowce naturalne takie jak: piasek budowlany do warstw odsączających  i podsypek, żwir do podbudów i ław, kruszywo naturalne łamane do podbudów, warstwy konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego oraz inne materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym .  Ponadto , nastąpi zużycie wody do chłodzenia walców drogowych oraz oleju napędowego wykorzystywanego do pracy pojazdów i maszyn przy realizacji inwestycji . Woda będzie dostarczana beczkowozami przez wykonawcę .
d) emisji i występowania innych uciążliwości 
Faza budowy :

W trakcie przebudowy drogi w analizowanym rejonie wystąpią okresowe uciążliwości spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane . Hałas będzie powstawał przede wszystkim podczas robót budowlanych, będzie związany z pracą maszyn – koparek, rozściełaczy nawierzchni oraz ruchem pojazdów ciężarowych . W celu ograniczenia emisji planuje się przeprowadzenie robót w porze dziennej i wykorzystanie nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu i sprawnych technicznie . 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
Uciążliwością w czasie budowy będzie emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, spowodowanych pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Będą to jednak uciążliwości okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych . Praca silników spalinowych napędzających maszyny i samochody będzie wiązała się z emisją spalin. Niedogodności będą związane z emisją odorów podczas układania mas bitumicznych. Emisje te mają charakter niezorganizowany, jednak ze względu na chwilowy charakter oddziaływania i niewielką skalę przedsięwzięcia można uznać, że normy dotyczące jakości powietrza nie zostaną przekroczone. Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. 
Wody gruntowe i gleby 
Podczas etapu realizacji  przedsięwzięcia powstające zanieczyszczenia z rejonu placu budowy oraz jego zaplecza w wyniku spływu powierzchniowego mogą powodować zanieczyszczenia wód gruntowych . W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń nagromadzone w osadnikach systemu odwadniającego wykopy oraz w rowach przydrożnych będą systematycznie usuwane . Ponadto prowadzona będzie prawidłowa eksploatacji i konserwacja sprzętu i maszyn, drogi dojazdowe będą utrzymywane w odpowiednim stanie, wykonywane będą działania zapobiegające erozji gruntu, szczególnie na skarpach nasypów, wykopów i rowów oraz działania zapobiegające wypłukiwaniu zanieczyszczeń z materiałów stosowanych do budowy ulic. 

Ponadto, zostanie posadowiona mobilna kabina sanitarna na ścieki bytowe , która opróżniana będzie przez uprawnione podmioty. 
Powstające na etapie realizacji odpady gromadzone będą w wyznaczonych miejscach i odbierane systematycznie przez uprawnione podmioty w celu przewozu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania . 
Faza eksploatacji

Eksploatacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z emisjami substancji do powietrza  oraz hałasu , pochodzącymi z pojazdów poruszających się po drodze . Duzy wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń substancji ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika. Budowa nowej nawierzchni bitumicznej drogi przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu i substancji do powietrza poprzez zwiększenie płynności ruchu pojazdów, a także do zmniejszenia zagrożenia wypadkowego .
Wody z projektowanej drogi odprowadzane będą do istniejących rowów przydrożnych .

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuka budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż i bhp minimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii. Istnieje możliwość wystąpienia awarii w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, gdy w przypadku kolizji drogowych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, materiały te zostaną uwolnione do środowiska. Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie zmniejszy prawdopodobieństwo takiego zdarzenia w porównaniu z sytuacja obecną . 
2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska , w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania  -uwzględniające : 
a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych 
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych
b) Obszary wybrzeży 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży .
c) Obszary górskie i leśne 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi.
d) Obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 
e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest  poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2013r poz 627 ze zmianami). 

Najbliższe obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 to : 

- obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Kozienicka”  PLB 140013  oddalony o około 11,50 km w kierunku wschodnim 

- obszar specjalnej ochrony siedlisk „Puszcza Kozienicka” PLH 140035 , oddalony o około 12,0 km w kierunku wschodnim 
Pozostałe formy ochrony przyrody zlokalizowane są w odległości :

- około 11.50m – otulina Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby,

- około 12.0 km – Kozienicki Park Krajobrazowy  Imienia Profesora Ryszarda Zaręby – około 7.0 km  - Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Kosówki .
Biorąc pod uwagę niskie wartości przyrodnicze terenu objętego wnioskiem, oraz zakres i skalę przedsięwzięcia, ze względu na ochronę przyrody nie zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.
Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, stwierdza się , że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zarówno w sposób bezpośredni jak również pośredni nie będzie skutkowała wystąpieniem negatywnych oddziaływań na ww. obszary Natura 2000 

Ostoja Kozienicka”  PLB 140013  , Puszcza Kozienicka” PLH 140035, jak również na spójność całej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, a także na środowisko przyrodnicze oraz na inne formy ochrony przyrody.
f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których  standardy jakości środowiska zostały przekroczone .
g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
W miejscu lokalizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
h) Gęstość zaludnienia 
Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie gminy  Zakrzew na której  gęstość zaludnienia wynosi odpowiedni : 40 osób/ km ² ( wg danych GUS z 2013r 0 .
i) Obszary przylegające do jezior 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami przylegającymi do jezior 

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie realizacji inwestycji tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym nie występują .

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2, wynikające z :
a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczy się do  najbliższego otoczenia miejsca realizacji  .
b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze 
Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze trans granicznym .
c) Wielkość i złożoności oddziaływania , z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej 

Ze względu na charakter i niewielka skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności . Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na  środowisko . 
d) Prawdopodobieństwa oddziaływania 
Informacje zawarte w przedłożonych dokumentach potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia . bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ogranicza się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji .

e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania 
Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W fazie eksploatacji będą występowały oddziaływania spowodowane  emisją hałasu i substancji do powietrza, spowodowane ruchem pojazdów. W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje się istotnego wzrostu oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego . Natomiast w fazie eksploatacji będą występowały oddziaływania spowodowane emisją hałasu i substancji do powietrza , spowodowane ruchem pojazdów , na który zarządzający drogą nie ma wpływu .  
Reasumując powyższe postanawiam jak w sentencji Postanowienia. 
POUCZENIE : Na postanowienie niniejsze  nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia .
Otrzymują;

1. Inwestor  : GMINA ZAKRZEW ; 26-652 Zakrzew 
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; 00 – 015  Warszawa ul. Sienkiewicza 3 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Radom ul. Aleksandrowicza 5

4. Strony stosownie do art. 49 k.p.a  poprzez Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu Gminy Zakrzew  i w Biuletynie Informacji Publicznych  urzędu
5. A/a

6

