Zakrzew 2011.07.21
FEIT  6220.4. 4 .11
POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.nr.98 poz. 1071 z 2000r tekst jednolity / , art.84 ust. 1 w związku z art.  63 ust.2  ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr. 199 poz. 1227z 2008r / 
Po zasięgnięciu opinii :

· Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu  - Postanowienie znak  ZNS.712-  45.11 z dnia 06.07.2011r 
· Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – Postanowienie znak W00Ś-II. 4240.962.2011.JC  z dnia 13.07.2011 r 

POSTANAWIAM  STWIERDZIĆ BRAK POTRZEBY PZREPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko określonego w § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U.nr.213 poz. 1397 z 2010r ze zmianami / polegającego na przebudowie  drogi powiatowej nr. 3508 W relacji Radom – Dąbrówka Podłężna z projektowaną lokalizacją w liniach rozgraniczenia istniejących działek drogowych i poza nimi po śladzie istniejącej drogi o nawierzchni utwardzonej położonej na działkach drogowych o nr. 263, 169, 119 obręb Janiszew, 43  obręb Dąbrówka Nagórna Kolonia , 17 obręb Dąbrówka Nagórna , 135/2 obręb Dąbrówka Podłężna  w gminie Zakrzew i w gminie Jedlińsk, obręb Klwatka Szlachecka  powiat radomski, woj. mazowieckie.
UZASADNIENIE

Wnioskodawca Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu  zamierza realizować inwestycję , której rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ja do grupy przedsięwzięć wymienionych w   § 3 ust.1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  Dz.U.Nr.213, poz. 1397 z 2004 ze mianami  / .

Niezależnie od kwalifikacji przyjętej przez urząd stosownie do obowiązujących  przepisów   organ wystąpił o opinie w/w sprawie do organów decydujących w zakresie ochrony środowiska i w zakresie ochrony zdrowia  .
Opinia organu upoważnionego w zakresie ochrony zdrowia wyrażona w Postanowieniu znak ZNS.712- 45/11 z dnia 06.07.2011 r i ochrony środowiska  w Postanowieniu znak WOOŚ-II. 4240.962.2011.JC z dnia 13.07.2011 r  jednoznacznie wykazała  brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś , biorąc pod uwagę co następuje : 
1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem :

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na przebudowie  drogi powiatowej nr. 3508W relacji Radom – Dąbrówka Podłężna . Przedmiotowa inwestycja przebiega przez działki o nr. ew. 263, 169, 119 obręb Janiszew, 43 obręb Dąbrówka Nagórna Kolonia,  17 obręb Dąbrówka Nagórna, 135/2 obręb Dąbrówka Podłężna położone w gminie Zakrzew oraz działki obręb Klwatka Szlachecka znajdującego się w gminie Jedlińsk .

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się tereny użytkowane rolniczo, nieużytki rolne, obszary leśne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa . Projektowana przebudowa dotyczy drogi o nawierzchni bitumicznej , o zmiennej szerokości jezdni od 4,5 do 7.0 m będącej w złym stanie technicznym .

Parametry projektowanej drogi są następujące :
- powierzchnia jezdni 60 000 m ²;

- szerokość jezdni 6.0 m ;

- kategoria ruchu KR 3;

- klasa drogi Z.

Zakres robót budowlanych obejmować będzie :

-  zdjęcie warstw humusu na poboczach i oczyszczonych rowach przydrożnych ;

-  rozbiórkę istniejących warstw kruszywa;

-  ułożenie nowych warstw bitumicznych oraz warstw kruszywa ;
-  regulację krawędzi jezdni do uzyskania stałej szerokości pasów ruchu;

-  przebudowę istniejących skrzyżowań polegająca na korekcie łuków i niwelety wlotów;

-  budowę nowych  odcinków chodnika wraz z odwodnieniem w postaci studzienek 

   ściekowych i przykanalików do rowów ;
-  przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz zatok autobusowych ;
-  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ;

-  budowę oświetlenia .

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z koniecznością usunięcia drzew. Zgodnie z art. 83   ust.1 i 2 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.Nr.151 poz. 1220 z 2009r ze zmianami ) uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew stanowi odrębne postępowanie .

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 
Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi przedsięwzięciami (drogi) . jednak z uwagi na znikomy charakter oddziaływań brak jest możliwości komulowania się jej oddziaływań z innymi . 
c) wykorzystania zasobów naturalnych 
Przedmiotowa inwestycja poza okresem budowy nie będzie wymagała wykorzystania surowców i materiałów. Na etapie realizacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie m.in. na : kruszywo naturalne i  kruszywo łamane około  3 000 m ³, Masty mineralno asfaltowej ok. 360 000 l, emulsji asfaltowej ok. 360 000 l. Ponadto , nastąpi zużycie wody do chłodzenia walców drogowych oraz oleju napędowego wykorzystywanego do pracy pojazdów i maszyn przy realizacji inwestycji . 
d) emisji i występowania innych uciążliwości 
Faza budowy :

Hałas
Hałas będzie powstawał przede wszystkim podczas robót budowlanych, będzie związany z pracą maszyn – koparek, rozściełaczy nawierzchni oraz ruchem pojazdów ciężarowych . W celu ograniczenia emisji planuje się przeprowadzenie robót w porze dziennej i wykorzystanie nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu. 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
Uciążliwością w czasie budowy będzie emisja pyłów powstająca podczas pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne. Praca silników spalinowych napędzających maszyny i samochody będzie wiązała się z emisją spalin. Niedogodności będą związane z emisją odorów podczas układania mas bitumicznych. Emisje te mają charakter niezorganizowany, jednak ze względu na chwilowy charakter oddziaływania i niewielka skalę przedsięwzięcia można uznać, że normy dotyczące jakości powietrza nie zostaną przekroczone .
Wody gruntowe i gleby 
Na terenie budowy może dojść do zagrożenia zanieczyszczeniem wód gruntowych i gleb w związku z wyciekiem z pojazdów i maszyn pracujących na budowie substancji ropopochodnych: smarów, olejów, paliwa, a także płynów hamulcowych i chłodniczych. Możliwość wystąpienia skażenia wód i gleby będzie ograniczona przez odpowiednią organizacje robót, prawidłową eksploatację i konserwację sprzętu, niedopuszczenie do rozlewania substancji zanieczyszczających na powierzchni gleby. 
Zanieczyszczenia  nagromadzone w rowach przydrożnych będą systematycznie usuwane. 

W celu ograniczenia ilości ścieków bytowych stosowane będą mobilne kabiny sanitarne na ścieki socjalno-bytowe .  
Powstające na etapie realizacji odpady gromadzone będą w wyznaczonych miejscach i odbierane systematycznie przez uprawnione podmioty w celu przewozu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania . 
Faza eksploatacji
Eksploatacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z emisjami substancji do powietrza  oraz hałasu , pochodzącymi z pojazdów poruszających się po drodze . Duzy wpływu na wielkość emisji i rozkład stężeń substancji ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów , rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika . Wymiana nawierzchni drogi przyczyni się do zmniejszenia  emisji hałasu , a zwiększenie płynności ruchu może przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza . 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlana oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp minimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii .

Istnieje jednak możliwość wystąpienia awarii w fazie eksploatacji przedsięwzięcia , gdyż przypadku kolizji drogowych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, materiały te zostaną  uwolnione do środowiska . Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie zmniejszy  prawdopodobieństwo takiego zdarzenia w porównaniu z sytuacja obecną .  

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska , w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania  -uwzględniające : 
a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych 
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych
b) Obszary wybrzeży 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży .

c) Obszary górskie i leśne 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi.
d) Obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 
e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest  poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( Dz.U.Nr.151 poz. 1220 z 2009r ze zmianami). 

Najbliższe obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 to : 

- „Ostoja Kozienicka”  PLB 140013  oddalony o około 9 km w kierunku wschodnim 

- „Puszcza Kozienicka” PLH 140035 , oddalony o około 11 km w kierunku wschodnim 
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącego ciągu komunikacyjnego , w obszarze wiejskiej zabudowy mieszkaniowej  , pól uprawnych , i w sąsiedztwie kompleksu leśnego Las Janiszewski  . 
Inwestycja lokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000, jak również poza innymi formami ochrony przyrody wyznaczonymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody . Nie znajduje się również w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci NATURA 2000 . Odległość od najbliższych obszarów NATURA  2000 gwarantuje , że zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony ww. obszarów NATURA 2000.
f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, czy standardy jakości środowiska w miejscu realizacji przedsięwzięcia zostały przekroczone
g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
W miejscu lokalizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
h) Gęstość zaludnienia 
Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie gminy  Zakrzew na której  gęstość zaludnienia wynosi odpowiedni : 120 osób/ km ²  .
i) Obszary przylegające do jezior 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami przylegającymi do jezior 

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie realizacji inwestycji tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym nie występują .

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2, wynikające z :
a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczy się do jego najbliższego otoczenia miejsca realizacji  .
b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze 
Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze trans granicznym .
c) Wielkość i złożoności oddziaływania , z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej 

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie  miał charakter lokalny, stąd brak jest możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności.  Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. 
d) Prawdopodobieństwa oddziaływania 
W fazie robót budowlanych wystąpią oddziaływania  o charakterze krótkotrwałym o zasięgu lokalnym, które będą ograniczone przez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i prawidłowa organizację robót.  
W fazie eksploatacji oddziaływanie będzie minimalne nie powodujące przekroczenia obowiązujących norm  .
e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania 
Oddziaływania znaczące będą powstawać na etapie realizacji przedsięwzięcia i będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu  prac budowlanych . Natomiast w fazie eksploatacji będą występowały oddziaływania spowodowane emisją hałasu i substancji do powietrza , spowodowane ruchem pojazdów. W wyniku planowanej przebudowy drogi zwiększy się płynność ruchu pojazdów , skróci się czas przejazdu , przez co ograniczona zostanie emisja hałasu i substancji do powietrza .  
Reasumując powyższe postanawiam jak w sentencji Postanowienia. 

POUCZENIE :

Na postanowienie niniejsze  nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia .
Otrzymują;

1. Inwestor  : Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych ; 26-600 Radom ul. Graniczna 24 
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; 00 – 015  Warszawa ul. Sienkiewicza 3 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Radom ul. Aleksandrowicza 5

4. WZMiUW Inspektorat Przysucha ; Al. Jana Pawła II 5/1; 26-400 Przysucha 

5. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ; 26-600 Radom ul. 25-go Czerwca 68

6. Urząd Gminy Jedlińsk ; 26-660 Jedlińsk ul. Warecka 19
7. Strony stosownie do art. 49 k.p.a
8. A/a

Do wiadomości : pełnomocnik ; MBP Projekt Zieliński Marcin ; 34-1000 Wadowice ul. Lwowska 55/2
