Zakrzew 2013.01.31
FEIT  6220.9.4.2012
POSTANOWIENIE 

Na podstawie  art. 70 ust.1  w związku z art. 59 ust.1 pkt. 2 , art. 63 ust.1 , art.  63 ust.1, ust  4, art. 65 , 66 ust.1,  art.  68 , art. 69  ust.3, ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227z 2008r / i art. 123 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.nr.98 poz. 1071 z 2000r  )
Po zasięgnięciu opinii :

· Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – Postanowienie znak WOOŚ-II.4273.1309.2012.JC  z dnia  14.01.2013 r 
POSTANAWIAM  
I.   NAŁOŻYĆ OBOWIĄZEK 
 Na Inwestora : Pana Kot Adam ; 26-652 Zakrzew- Gózdek 8 A 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą
„ Wykonanie robót geodezyjnych , wyznaczenie obszaru i terenu górniczego oraz uzyskania koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową  „   
 na nieruchomości położonej na działkach o  nr  ewid. 54 i 55   obręb Gózdek   w miejscowości  Gózdek   w gm. Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie
II. OKREŚLIĆ ZAKRES RAPORTU  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w  pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy  z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r ze zmianami ) , a w szczególności : 
1. W zakresie ochrony przed hałasem – należy wykonać analizę hałasu do środowiska zgodnie z metodyką zalecaną   przez Ministra Środowiska, a zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym oraz przedstawić zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych izofon w porze dnia i nocy ( dla poszczególnych wariantów i etapów) i wskazującej tereny chronione akustycznie ;

2. W zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne – należy wykonać obliczenia  rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu zgodnie z metodyką Ministra Środowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym; należy przedstawić czytelną interpretację graficzną wyników tych obliczeń, pozwalającą na  jednoznaczne stwierdzenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu, oraz dołączyć  wykaz aktualnego stanu jakości powietrza atmosferycznego  dla analizowanego terenu ,   dane wejściowe przyjęte do obliczeń oraz wydruki obliczeń;

3. Wpływu na środowisko wodno- gruntowe – należy  przedstawić w formie graficznej kierunek odpływu wód opadowych znajdujących się na gruncie w wariancie zerowym – niepodejmowania przedsięwzięcia i w wariancie najkorzystniejszym dla środowiska z uwzględnieniem zmian w ukształtowaniu terenu powstałych na skute realizacji przedsięwzięcia oraz w fazie likwidacji ( rekultywacji ); 

4. Analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

5. Szczególną analizę stosunków wodnych na terenach przyległych do przedsięwzięcia z uwzględnieniem wpływu inwestycji na reżim hydrologiczny w stanie aktualnym oraz po realizacji przedsięwzięcia;

6. Wskazanie jednolitej części wód, na które oddziaływać będzie planowane przedsięwzięcie oraz odniesienia się do wpływu inwestycji na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły, ustanowionym, uchwała rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 roku (M.P.z 2011r Nr 49 poz. 5490;

7. Przeanalizowania wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze  dorzecza , w odniesieniu do usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód ( w celu identyfikacji celu środowiskowego dla wód, na których przedsięwzięcie mogłoby potencjalnie oddziaływać);

8. Wskazanie jaki cel ochrony wód obowiązuje względem części wód podlegających oddziaływaniom ( tj. osiągniecie dobrego stanu ekologicznego potencjału ekologicznego, zapobieganie pogorszeniu się stanu części wód), charakterystyki czynników oddziaływania przedsięwzięcia na stan czystości wód. 

UZASADNIENIE

Wnioskodawca zamierza  wydobywać kruszywo naturalne metodą odkrywkową na terenie nieruchomości położonej na działkach o nr ewid. 54 i 55    w miejscowości Gózdek  , na gruntach obrębu Gózdek w gminie Zakrzew, w powiecie radomskim w woj. mazowieckim . 
  Zamierzenie inwestycyjne zalicza się  do grupy  przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 40 lit. a tiret 2,3 i 5    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U.nr.213 , poz. 1397 ze zm. /  , tj,: wydobywanie kopalin ze złoża metoda odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt 27 lit a, bez względu na powierzchnie obszaru górniczego: na obszarach bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią ; na terenach gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich; w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 25 poz. 150 z 2008 ze zmianami )

Niezależnie od kwalifikacji przyjętej przez urząd stosownie do obowiązujących  przepisów   organ wystąpił o opinie w/w sprawie do organów decydujących w zakresie ochrony środowiska .
Opinia organu upoważnionego w zakresie ochrony środowiska wyrażona w Postanowieniu znak WOOŚ-II.4240.1309.2012.JC  z dnia 14.01.2013 r  wskazała konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu w pełnym zakresie  . 
  Organ biorąc pod uwagę rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko , po przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych dokumentów , uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś i uzyskane opinie organów uprawnionych  postanowił wyrazić opinię o konieczności nałożenia na Inwestora obowiązku opracowania raportu  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , biorąc pod uwagę co następuje : 
1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, uwzględnieniem :
a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu robót geologicznych, wyznaczeniu obszaru i terenu górniczego oraz wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową na działkach o nr 54 i 55 w obrębie gruntów Gózdek w miejscowości Gózdek w gminie Zakrzew . 
Zgodnie z przedłożonym wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe działki zajmują łączną powierzchnie około 2,15 ha i stanowią ja : grunty orne (R V), pastwiska trwałe (PsV), grunty zadrzewione (Lz-PsV) oraz grunty pod rowami (W-PsV) .

Przedmiotowe działki graniczą :

- od strony zachodniej z działkami niezabudowanymi stanowiącymi grunty orne i pastwiska;

-od strony wschodniej z działkami niezabudowanymi stanowiącymi grunty orne, dalej grunty leśne;

- od strony północnej z droga i gruntami ornymi;

- od strony południowej z gruntami ornymi.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjętym uchwała Rady Gminy w Zakrzewie Nr XX.96.2012 w dniu 7 marca 2012 , przedmiotowe działki znajdują się w obszarze strefy zieleni naturalnej bez prawa zabudowy, na którym dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczono zasięg wielkiej wody i strefę płytkiego zalew. 

Z załączonej natomiast mapy ewidencji gruntów wynika, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce o nr ewid. 75 w odległości około 80 m w kierunku południowym od granic działki o nr ewid. 55. Z załączonej mapy wynika również, że najbliżej położony obszar leśny znajduje się w odległości 30 m ( na działce nr ewi. 57 ) w kierunku wschodnim od granic działki o nr ewid. 55.
Roboty geologiczne polegać będą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża za pomocą około 10 odwiertów geologicznych do głębokości około 15 m i pobraniu próbek gruntu . Grunt zostanie poddany badaniom polowym oraz laboratoryjnym w celu określenia przydatności do celów ogólnobudowlanych. 

Planuje się poszukiwanie i udokumentowanie złoża na powierzchni do 2 ha. Powierzchnia objęta wydobyciem wyniesie około 1,5 ha co stanowi 75% powierzchni działek.

Inwestor przewiduje wydobycie kopaliny przy użyciu koparki podsiębiernej. W przypadku tego wariantu zostanie wyeksploatowane złoże do głębokości około 5 m p.p.t. Powstały zbiornik wodny będzie stosunkowo płytki i wrażliwy na zarastanie i zamulanie. Usunięta zostanie warstwa humusu w ilości około 2250 m 3 gleby. Inwestor rozważał również eksploatacje kopaliny z barki.  Załadunek kopaliny na pojazdy będzie odbywał się w stożkach, a następnie ze stożków ładowany na pojazdy klientów. Ilość wydobywanej kopaliny w ciągu roku nie przekroczy 10 000 m 3 .
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 
Dokumentacja złożona przez inwestora nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie wystąpienia kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć ( lub jego braku) znajdujących się na obszarze, na który oddziaływać będzie planowana inwestycja. 
c) wykorzystania zasobów naturalnych 
Z przedłożonej dokumentacji wynika , że do napędu silników w koparce wykorzystywany będzie olej napędowy w ilości około 80 litrów na dobę . 
Z przedłożonej dokumentacji wynika, ze roczne wydobycie piasku nie przekroczy 10 000 m 3 
d) emisji i występowania innych uciążliwości 
na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko wiązać się będzie głównie z emisją hałasu oraz niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodząca z pracy sprzętu ciężkiego i ruchu pojazdów transportujących piasek. 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne przede wszystkim z uwagi na lokalizację kopalni w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz położenie terenu kopalni na obszarze potencjonalnego zagrożenia powodzią .  

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko umożliwi również określenie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska, szczególnie w odniesieniu do wpływu na istniejąca zabudowę mieszkaniową .

Raport ooś powinien także odnosić się do planowanego zamierzenia w świetle zapisów art. 81 ust.3 ustawy ooś. Winien on wskazać, czy przedmiotowe zamierzenie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza . Powyższe należy uzasadnić uwzględniając usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni  i jednolitych części wód ( w celu identyfikacji celu środowiskowego dla wód, na których przedsięwzięcie mogłoby potencjalnie oddziaływać), wskazanie jaki cel ochrony wód obowiązuje względem części wód podlegających oddziaływaniom ( ochrony wód obowiązuje względem części wód podlegających oddziaływaniom ( tj. osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego/ dobrego potencjału ekologicznego, zapobieganie pogarszaniu się stanu czystości wód), charakterystykę czynników oddziaływania przedsięwzięcia na stan czystości wód, opis stanu istniejącego części wód w zakresie wskaźników podlegających czynnikom oddziaływania ( biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych oraz parametrów obowiązujących dla obszarów chronionych na podstawie przepisów szczególnych ), określenie wpływu czynników oddziaływania na wskaźniki biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne oraz wskaźniki obszarów chronionych właściwe dla osiągnięcia zidentyfikowanego celu ochrony wód.    
e) Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Ze względu na położenie inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, planowane przedsięwzięcie może zwiększyć zagrożenie powodziowe na przedmiotowym terenie . 
2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska , w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania  -uwzględniające : 
a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych 
Z przedstawionej dokumentacji  wynika, że przedmiotowe działki znajdują się na obszarze potencjalnego   zagrożenia powodzią..
b) Obszary wybrzeży 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży .

c) Obszary górskie i leśne 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi .
d) Obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
W przedstawionej  dokumentacji brak informacji o występowaniu obszarów objętych ochroną , w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych  .
e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Teren inwestycji znajduje się poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( Dz.U.nr.151 poz. 1220 z 2009r.). Najbliższe obszary  Europejskiej Sieci Ekologicznej  Natura 2000 położone są w następujących odległościach : 
- około 10 km w kierunku wschodnim – obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja 

   Kozieniecka PLB 140013;

- około 12 km w kierunku wschodnim – specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza 

   Kozienicka PLH 140035 
f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 
Z przedłożonej dokumentacji  brak informacji o obszarach , na których  standardy jakości środowiska w miejscu realizacji przedsięwzięcia zostały przekroczone
g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne 

h) Gęstość zaludnienia 
Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie gminy  Zakrzew,  na której  gęstość zaludnienia wynosi 41 osób/ km ²  ( wg GUS 2011 rok) .
i) Obszary przylegające do jezior 
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.
j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie realizacji inwestycji tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym nie występują .

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2, wynikające z :
a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać
Przeprowadzenie oceny oddziaływania  planowanego przedsięwzięcia na środowisko, pozwoli określić zasięg oddziaływania . 

b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze 
                    Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie trans-granicznie oddziaływać na środowisko ze 
                    względu na jego położenie i niewielki zasięg przestrzenny oddziaływania na środowisko.

c) Wielkość i złożoności oddziaływania , z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej 

Przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  na środowisko, pozwoli określić zasięg, wielkość oraz złożoność oddziaływania. 
d) Prawdopodobieństwa oddziaływania 
Na podstawie informacji zawartych w karcie przedsięwzięcia nie można stwierdzić braku możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności . Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić wielkość i złożoność oddziaływania inwestycji.  
e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania 
Oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji będą związane z okresem funkcjonowania planowanej inwestycji . Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić czas trwania , częstotliwość i odwracalność tych oddziaływań .  
       W celu przeprowadzenia dokładnej analizy oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko należy sporządzić raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko który  wskaże rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ  inwestycji na środowisko  i  wskaże rozwiązania możliwych  konfliktów społecznych .
Reasumując powyższe postanawiam jak w sentencji Postanowienia. 

Na postanowienie niniejsze  przysługuje prawo wniesienia zażalenia w terminie 7-u dni od daty doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy w Zakrzewie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom .
Otrzymują;

1. Inwestor  Kot Adam  ; 26-652 Zakrzew- Gózdek 8 A 
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; 00 -015  Warszawa ul. Sienkiewicza 3 
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ; 26-600 Radom ul. Aleksandrowicza 5 

4. Starostwo Powiatowe; Wydział Rolnictwa i  Środowiska ; 26-600 Radom ul. Domagalskiego 7
5. Strony postępowania wg wykazu ( wykaz w aktach sprawy ) 
6. Urząd Gminy Zakrzew- tablica ogłoszeń 

7. A/a

