Załącznik Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna 

	l.p.
	Nazwa przedmiotu
	Opis
	Ilość

	1. [bookmark: _Hlk471568391]

	Tablica interaktywna 
	Wymagane parametry:
1. Powierzchnia aktywna: Przekątna powierzchni roboczej minimum 78”; Format 4:3 (obszar roboczy); powierzchnia może służyć jako tablica suchościeralna; powierzchnia matowa, nie skupiająca światła; technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni), wielodotykowa,trwała i sztywna konstrukcja tablicy,rozdzielczość tablicy nie mniejsza niż  32000x32000, dokładnośc odczytu min. 1mm, prędkość kursora: 125 punktów na sekundę, paski skrótów po obu stronach tablicy, pozwalające na szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji, dzięki czemu używanie tablicy staje się bardziej intuicyjne.
2. Obsługa tablicy: Dotykowo za pomocą palca lub pisaków nie posiadających żadnych elementów elektronicznych.
3. Sterowniki i oprogramowanie:
Sterowniki: zgodne co najmniej z systemem Windows
Windows 7 (32 i 64 bit),10, Windows 8;
4. Oprogramowanie: funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie w języku polskim pozwalające na realizację przydatnych i kreatywnych funkcji(minimum): odtwarzanie video, wstawianie różnych rodzajów wzorców tła; możliwość wstawiania obiektów z wewnętrznej bazy; rozpoznawanie pisma ręcznego i jego konwersja na tekst; rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne; możliwość grupowania i rozgrupowywania obiektów graficznych; regulacja stopnia przeźroczystości obiektów; wstawianie tabel i ich formatowanie; rozpoznawanie ręcznie narysowanej tabeli; możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych w komórkach tabeli; definiowanie łączy do dowolnych obiektów; porządkowanie kolejności stron, przenoszenie obiektów miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy i wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez mechanizm przeciągnij i upuść; wstawianie plików wykonanych w technologii Flash z wewnętrznej bazy programu; możliwość dodawania własnych plików Flash; możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy; narzędzia umożliwiające tworzenie własnych ćwiczeń interaktywnych; pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie; zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo plus dźwięk z mikrofonu; możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów; bezpłatny i nieograniczony czasowo dostęp do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania; zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć w formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument pdf oraz w plikach aplikacji (m.in.: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), pomiarowe narzędzia matematyczne linijka, kątomierz, ekierka, cyrkiel, zabezpieczenia tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne zapisywanie go o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu.
5. Dołączone akcesoria:
-Półka na pisaki lub uchwyt na pisaki montowany np. magnetycznie lub do ramy tablicy.
-Minimum 3 pisaki interaktywne piszące w minimum 3 różnych kolorach;
-Gąbka (wymazywacz) do ścierania tablicy;
-Sterowniki oraz oprogramowanie do tablicy na płytach CD;
-kabel USB (do zasilania tablicy i komunikacji z komputerem);
6. Montowanie: Format obszaru roboczego zgodny z formatem podstawowym projektora. 
System montażu pozwalający na instalację na ścianie.
7. Inne wymagania: Wraz z tablicą dostarczyć podręcznik użytkownika tablicy (w języku polskim) i przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym;
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	2. 
	Projektor multimedialny ultra krótkoogniskowy lub krótkoogniskowy

	Opis wymagań minimalnych:
1.Rozdzielczość podstawowa min. XGA (1024x768), format 4:3
2. Jasność: Minimum 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym
3. Kontrast: Min. 20000:1
4. Odległość od ekranu: obraz o przekątnej 78" z odległości max. 50 cm. 
5. Porty/złącza: Co najmniej: VGA, HDMI, Audio IN/OUT 2x mini jack
6. Żywotność lampy: Minimum 3000 godzin w trybie pełnej jasności
7. Poziom hałasu: Maksymalnie 39 dB w trybie normalnym
8.Redukcja zniekształceń trapezowych (keystone)
9. Konfiguracja: Menu wyświetlane na ekranie (OSD); Menu w języku polskim
10. Funkcje obrazu: Regulacja ostrości
11. Załączone wyposażenie:
Pilot; kabel VGA; kabel HDMI, kabel zasilający; osłona na obiektyw
12. Inne wymagania:
Instrukcja w języku polskim.
Montaż projektora i tablicy oraz konfiguracja w/w sprzętu z komputerem oraz szkolenie dla nauczycieli 
w zakresie obsługi tablic.
Uchwyt naścienny dedykowany do zaproponowanego projektora.

Gwarancja min. 24 mies.
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	3. 
	Głośniki do tablic interaktywnych 
	Zestaw dwóch dwudrożnych głośników 
Moc wyjściowa minimalna 2 x 20 W
Częstotliwość przenoszenia w zakresie minimalnym 20 Hz - 20KHz
Akcesoria - zestaw do montażu
Instrukcja obsługi

Gwarancja min. 24 mies.
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	4. 
	Komputer 
	Komputer All-in-One o przekątnej ekranu min 20” oraz rozdzielczości minimalnej 1600x900.
System Operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny spełniający kryteria:
najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, obsługujący technologię COM, .NET.
Procesor o wydajności minimalnej 3720 pkt wg testu passmark
Pamięć RAM min 8GB 
Szyki Dysk twardy SSD o pojemności min 500GB
karta sieciowa min 1000 Mb/s
Wbudowany napęd DVD±RW
klawiatura+mysz (USB) 

Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.
Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia legalności licencji u producenta oprogramowania.

Gwarancja min. 24 mies.
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	5. 
	Laptop 15”

	Laptop o przekątnej ekranu min. 15”
System Operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny spełniający kryteria:
Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, obsługujący technologię COM, .NET.
Procesor o wydajnośni min 6425 pkt w teście passmark
Min. 8GB  pamięci RAM
Dysk twardy bez elementów ruchomych min 250GB SSD
karta sieciowa min 1000 Mb/s

Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.
Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia legalności licencji u producenta oprogramowania.

Gwarancja min. 24 mies.
(przeznaczenie dla nauczyciela, dyrektora, sekretariatu)
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	6. 
	Laptop 17”

	Laptop o przekątnej ekranu min. 17”
System Operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny spełniający kryteria:
Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, obsługujący technologię COM, .NET.
Procesor o wydajnośni min 7810 pkt w teście passmark
Min. 8GB  pamięci RAM
Dysk twardy bez elementów ruchomych min 250GB SSD
karta sieciowa min 1000 Mb/s

Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.
Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia legalności licencji u producenta oprogramowania.


Gwarancja min. 24 mies.
(przeznaczenie dla nauczyciela, dyrektora, sekretariatu)
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	7. 
	
Pakiet oprogramowania biurowego – licencje edukacyjne , lub równoważne wg. kryteriów podanych w opisie
	Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe w języku polskim obsługujące technologię COM, .NET. zawierające następujące elementy:
procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji. W pełni wspierające, umożliwiające odczytanie i zapisanie danych w dokumentach utworzonych z rozszerzeniami plików .docx, .xlsx, .pptx, bez utraty danych, bez ich reformatowania, konwertowania i bez użycia aplikacji zewnętrznej, oraz mające umożliwiać pracę na dokumentach utworzonych w różnych wersjach Microsoft Word, Excell. 

(przeznaczenie dla nauczyciela, dyrektora, sekretariatu)
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	8. 
	Zasilacz awaryjny ups
		Moc rzeczywista min 330 Wat
	

	
	

	Kabel USB, instrukcja obsługi
Ilość gniazd wyjściowych 6 szt.

Wymagana ochrona przeciwprzepięciowa i zabezpieczenie
przed wahaniami napięć. Minimalna ilość gniazd chronionych 
podtrzymujących napięcie po zaniku prądu 3szt. 
Czas podtrzymania przy 50% min. 9 min.

Gwarancja min. 24 mies.

	



	3

	9. 
	Oprogramowanie antywirusowe 

	[bookmark: _GoBack]Ochrona serwerów plikowych, ochrona komputerów z centralnym zdalnym zarządzaniem, antywirus i antyspyware, skanowanie dysków sieciowych NAS, antyphishing, kontrola dostępu do stron www, dwukierunkowy firewall, antyspam, kontrola urządzeń, ochrona przed botnetami. Oprogramowanie w języku polskim.  
Konfiguracja w/w oprogramowania. Licencja na min. 2 lata.

Program do ochrony stacji roboczych (administracja, komputery nauczycielskie)
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	10. 
	Odtwarzacz CD przenośny
	Odtwarzanie plików MP3 z pamięci USB, Bluetooth, NFC
Pilot 	
Dźwięk Stereo
Moc wyjściowa RMS min 12 W
Podbicie basów 	
Głośniki szerokopasmowe
Odtwarzacz CD 	
Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna
Radio
Liczba stacji radiowych do zaprogramowania min 20
Radio Cyfrowe
Zakres fal radiowych 	FM
Standardy odtwarzania MP3, CD-R/RW
Uchwyt do przenoszenia 	
Wejścia/wyjścia USB, Wejście liniowe audio AUX, Wyjście słuchawkowe
Wyświetlacz 	
Zasilanie Sieciowe, Bateryjne

Gwarancja min. 24 mies.
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	11. 
	Okablowanie PATCHCORD kat 6.
	Długości 2,3,5m – 20szt ( 2m – 7szt , 3m – 6szt , 5m – 7szt)
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	12. 
	Niszczarka
	stopień bezpieczeństwa minimum P-4 zgodna z RODO
typ cięcia: ścinki
wymiar cięcia: 4,5x40mm lub mniejsze
poziom DIN(66399) P: P-4 (może niszczyć dane osobowe)
pojemność kosza : 34 L lub większy
ilość kartek naraz (A4/80G) : 10 lub więcej
czas pracy ciągłej (MIN.): 45 lub więcej minut

Gwarancja min. 24 mies.
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	13. 
	Laminator
	maks. format laminowania A4 
czas nagrzewania 3 min.
sygnał gotowości do pracy dioda LED + sygnał dźwiękowy
prędkość laminacji maks. 310 mm/min.
grubość folii 80 – 125 mikronów
maks. grubość laminowania 0,4 mm
maks. szerokość laminowania 230 mm
funkcja cofania dźwignia ręcznego uwalniania kartek
system nagrzewania 2 wałki nagrzewane od zewnątrz
laminacja na zimno 
laminacja na gorąco 
regulator doboru temperatury 

Gwarancja min. 24 mies.
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	14. 
	Ekran elektryczny
	EKRAN PROJEKCYJNY ELEKTRYCZNY 240x200  +PILOT
· Możliwość zastosowania formatu obrazu 4:3, 16:9, 1:1
· Powierzchnia wizyjna 240 x 200 cm
· Rodzaj powierzchni Matt White
· Kąt widzenia 180 stopni
· Silnik elektryczny
· Pełne zdalne sterowanie pilotem (transmisja radiowa)
· Całkowicie chowany ekran
· Rodzaj ekranu – podwieszany
Montaż ekranu na ścianie.
Gwarancja min. 24 mies.
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	15. 
	Projektor
	Dane podstawowe  	 
Typ matrycy DLP  
Żywotność lampy (tryb normalny) Co najmniej 4500 h 
Kontrast Min. 20 000 :1 
Rozdzielczość podstawowa Co najmniej. XGA (1024 x 768) 
Jasność Min. 3500 ANSI lumen 
Format obrazu standardowy skompresowany 4:3 / 16:9 
Wejścia / wyjścia  
Wejście HDMI 
Wejście D-Sub 15pin 
Pilot podstawowy 

Uchwyt sufitowy dedykowany do zaproponowanego projektora.
Montaż projektora 


Gwarancja min. 24 mies.
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	16. 
	Głośnik przenośny z komunikacją bezprzewodową
		Moc min. 16W
Czas ładowania do 3,5h
Pojemność akumulatora min. 2200 mAh , gwarantująca min 8 godzin pracy ciągłej.
Pasuje do: urządzenia ze złączem 3,5 mm jack, urządzenia z Bluetooth
Złącza : micro USB, wejście liniowe audio AUX
Połączenie przez Bluetooth
certyfikat IPX7 (ochrona przed zalaniem)
funkcja zestaw głośnomówiący
ładowanie akumulatora przez USB
redukcja echa i szumów

Gwarancja min. 24 mies.
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	17. 
	Telewizor min 43”
	Przekątna ekranu [cal] 	43 lub więcej
Przekątna ekranu [cm] 	108 lub wiecej
Format ekranu 	16:9
Format HD 	UHD/4K
Rozdzielczość 	3840 x 2160
Tuner 	DVB-C, DVB-T2
Rodzaj telewizora 	LED
Technologia HDR (High Dynamic Range) 	
Rodzaj matrycy LED
System dźwięku przestrzennego
Moc głośników [W] 20 lub więcej
Funkcje dodatkowe: 
Smart TV 	
Łączność: Wi-Fi , Bluetooth 	
Przeglądarka internetowa 	
Menu w języku polskim 	

Złącza HDMI, USB, Ethernet (LAN), wejście komponentowe, cyfrowe wyjście optyczne 	

Klasa energetyczna min A
Pilot
Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna

Gwarancja min. 24 mies.
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	18. 
	Telefon ( słuchawka bezprzewodowa)
	Dane techniczne
Funkcje
Liczba wpisów w książce telefonicznej min 50 pozycji
Wbudowana książka telefoniczna 	
Wyłączanie mikrofonu 	
Funkcje dodatkowe Tryb EcoDect, Zegar, 5 poziomów głośności dzwonka( lub więcej), Połączenia konferencyjne, Przekazywanie połączeń do innych słuchawek
Menu w języku polskim 	
Przywołanie słuchawki 	
Współpraca ze słuchawkami innych poducentów (GAP) 	
Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna

Rejestr połączeń 	
Tryb głośnomówiący 	
Blokada połączeń wychodzących 	
Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP) 	
Powtórzenie wybieranego numeru 	

Techniczne
Czas czuwania [h] min 180
Czas rozmowy [h] min 18
Zasięg słuchawki w pomieszczeniach [m] min 50
Zasięg słuchawki w terenie otwartym [m] min 300

Zasilanie słuchawki akumulatorowe
Współpraca z linią telefoniczną Analogowa
Podświetlenie wyświetlacza 	

Gwarancja min. 24 mies.
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	19. 
	Telefon fax

	telefaks na papier termoczuły z obcinarką papieru 
· Tryby odbioru: TEL, FAKS, TEL/FAKS, AUT/FAKS
· Automatyczne odcinanie odebranych dokumentów 
· Identyfikacja abonenta dzwoniącego (standard FSK) 
· Głosowy znacznik czasu nagranych wiadomości
· Możliwość nagrywania własnych wiadomości
· Automatyczne wielokrotne powtarzanie zajętego numeru w trybie głośno mówiącym
· Opisy na obudowie, komunikaty i wydruki w języku polskim
· Zachowanie porządku przychodzących dokumentów
· Możliwość zdalnego sterowania faksem z równoległego telefonu
· Możliwość ustawienia blokady połączeń wychodzących (z wyłączeniem 3 zarejestrowanych w pamięci numerów)
Gwarancja min. 24 mies.
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	20. 
	Nagłośnienie
	Mobilna kolumna 
Moc wyjściowa min. 80W
Odbiornik Bluetooth
2x Bezprzewodowy mikrofon ( o zasięgu min 10metrów)
Wbudowany odtwarzacz USB/SD/MMC
Komunikacja Bluetooth
W skład zestawu powinno wchodzić pełne okablowanie oraz statyw.

Min. 1 duży głośnik na stojaku
Sprzęt nagłaśniający na salę o powierzchni 60 m2 do którego będzie można podłączyć urządzenie zewnętrzne (laptop, radiomagnetofon, pendriva, smartfon itp.).
W  skład zestawu powinny również wchodzić 2 mikrofony bezprzewodowe.
Możliwość wykorzystania sprzętu na powietrzu.

Gwarancja min. 24 mies.
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	21. 
	Drukarka laserowa mono.
	Drukarka laserowa monochromatyczna 

Szczegółowe dane techniczne
Drukowanie: 
Monochromatyczny druk laserowy
Jednostronne: do 28 str./min (A4)
Kaseta na min. 250 arkuszy

Taca uniwersalna na minimum 1 arkusz

Typy nośników
Papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, etykiety, koperty

Rozmiary nośników
Kaseta:
A4, A5, A5 (poziomo), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement
oraz  formaty niestandardowe  

Taca uniwersalna:
A4, A5, A5 (poziomo), B5, A6, Legal, Letter
Gramatura nośników
Kaseta: od 60 do 163 g/m²
Podajnik uniwersalny: od 60 do 163 g/m²
Drukowanie dwustronne
Automatyczne (wymagane minimum A4 , od 60 do 105 g/m²)

Główne cechy
Wymagania dotyczące zasilania
220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy
Maksymalny: około 1120 W lub mniej
Tryb wstrzymania: około 3,5 W lub mniej
Tryb uśpienia: około 0,8 W lub mniej
Zasilanie wyłączone: 0,8 W lub mniej
Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia: 1–30 min

Obsługiwane minimum PCL5, PCL6

Interfejs i opcje połączeń
USB 2.0 Hi-Speed
Kabel sygnałowy
Gwarancja min. 24 mies.
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	22. 
	Urządzenie Wielofunkcyjne kolorowe 

	Laserowa kolorowa

Standardowe języki drukarki
PCL 5c, PCL 6, PostScript

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) min. 26 strony na minutę 
Prędkość druku (w kolorze, z normalna jakością, format A4/US Letter) min. 22 strony na minutę

Kopiowanie
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) min. 20 kopi na minutę
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) min. 20 kopi na minutę
Zmniejszanie/powiększanie kopii 25 - 400 %


Skanowanie
Skaner plaski i z podajnikiem ADF
Prędkość skanowania (czarny) min. 20 strony na minutę
Prędkość skanowania (kolor) min. 20 strony na minutę
Maksymalny obszar skanowania 216 x 356 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania min. 600 x 600 DPI
Obsługiwane formaty dokumentów RTF, PDF, TXT
Format kompresji zdjęć BMP, JPG, PNG, TIF

Wydajność
Funkcja duplex
Drukuj
Skanowanie
Skanowanie w kolorze
Kopiowanie
Kopiowanie w kolorze
Drukowanie
Drukowanie w kolorze

Obsługiwane systemy operacyjne Windows, Mac, Linux

Porty i interfejsy

Ethernet, USB 2.0, RJ-45

Obsługa papieru
Rozmiary serii A ISO (A0…A9)
A5, A6, A4
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) A4
Rozmiary papieru B0…B9 B5

Wbudowany wyświetlacz 
Napięcie wejściowe AC
100 - 240 V
Pojemność pamięci wewnętrznej min. 256 MB
Kabel sygnałowy
Gwarancja min. 24 mies.
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	23. 
	Ksero


	Drukarka / kopiarka / skaner

Technologia druku  Laser ( monochromatyczny )
Normatywny cykl pracy (maks.) 60000 strony

Maksymalna prędkość kopiowania Do 25 str/min
Maksymalna rozdzielczość kopiowania Do 600 x 600 dpi
Maksymalna prędkość drukowania Do 25 str/min
Maksymalna rozdzielczość drukowania Do 1200 x 1200 dpi
Skanowanie 600 x 600 dpi
Wbudowany wyświetlacz 
Rozmiar oryginału A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm) (maks.)
Rodzaj oryginału Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów 100 arkusze
Rozmiar nośnika 98 x 148 mm (min) 297 x 432 mm (maks.)
Rodzaj nośnika
Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, heavy
weight paper, cienki papier, gruby papier, kartki, papier
wysokogramaturowy, papier błyszczący, papier bawełniany, papier z
dziurkowany, papier ze wstępnym nadrukiem, papier do archiwizacji
Pojemność nośników standardowych 1000 arkuszy lub więcej
Maks. pojemność nośników 2000 arkuszy lub więcej
Pojemność podajnika roboczego 100 arkuszy lub więcej
Pojemność tac odbiorczych 500 arkuszy lub więcej
Automatyczny dupleks Tak (drukowanie)
Możliwość połączenia z komputerem
Podłączenie do komputera PC USB 2.0, Gigabit LAN, host USB
Cechy urządzenia biurowego
Skanowanie do e mail, skanowanie do folderu,
Rendering Engine for Clean Page (RECP) technology, AirPrint, certyfikat
Mopria, skanuj do FTP, skanuj do SMB, skanuj do PC

Gwarancja min. 24 mies.
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	24. 
	Aparat 1

	Matryca o rozdzielczości efektywnej min. 20.1 [mln punktów]
Rozdzielczość przetwornika 21 [mln punktów]
Typ obiektywu Zmiennoogniskowy
Zoom optyczny min. x 2.9
Zoom cyfrowy min. x 11
Maksymalna przysłona f/1.8 - f/2.8
Ogniskowa [mm] 8.8 - 25.7
Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm) 24
Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm) 70
Minimalna odległość (makro) [cm] 5
Ustawienie ostrości Automatyczne i ręczne
Lampa błyskowa Wbudowana - podnoszona

Tryby pracy lampy
    Automatyczny, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania, Synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny, Włączona, Wyłączona

Zasięg (szeroki kąt) [m] 0.4 - 10.2
Zasięg (tele) [m] 0.4 - 6.5

Inne

    Zasięg lampy przy ISO 12 800: maks. około 20,4 m (szeroki kąt) / około 13,0 m (teleobiektyw)

Podgląd zdjęć
Typ ekranu TFT LCD

Wizjer
Cechy wizjera Elektroniczny

Rozdzielczość wizjera min. [tys. punktów] 2000

Zapis danych 

    Karta Memory Stick Duo Karta Memory Stick Micro, Karta Memory Stick Pro Karta Memory Stick Pro Duo Karta Memory Stick Pro-HG Duo Karta Memory Stick XC-HG Duo, Karta microSD Karta microSDHC Karta microSDXC Karta SD Karta SDHC Karta SDXC Karta UHS-1


Format zapisu zdjęć DCF 2.0, EXIF 2.3, JPEG, RAW (ARW 2.3)
Maks. rozdzielczość zdjęć 5472 x 3648
Format zapisu filmów AVCHD 2.0, MP4, XAVC S
Maks. rozdzielczość filmów 4K Ultra HD
Szybkość nagrywania (ilość kl./s) 30 kl/s (3840x2160), 60 kl/s (1920x1080)
Rejestrowanie dźwięku Stereofoniczne
Stabilizator obrazu Optyczny (w obiektywie), SteadyShot

Automatyka ostrości (AF)

    Ciągły, Dioda wspomagająca AF, DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), MF Assist, Peaking, Pojedynczy, Ręczny, System AF z wykrywaniem kontrastu, Ustawianie ostrości na oczy

Zdjęcia seryjne Do 16 kl./s
Samowyzwalacz 2 sekundy, 5 sekund, 10 sekund

Efekty kolorów

    Akwarela, Aparat-zabawka, Czarno-biały o bogatej gradacji, Czarno-biały o dużym kontraście, Częsciowy kolor, High-key, Ilustracja, Kolor POP, Malowidło HDR, Posteryzacja, Retro

Odtwarzanie/modyfikowanie

    Histogram, Odtwarzanie filmów, Odtwarzanie wielu kadrów (z miniaturkami), Usuwanie

Podgląd obrazu na żywo

Łączność bezprzewodowa NFC Wi-Fi

Ekspozycja 
Czułość 125 - 12800
Czas naświetlania [s] iAuto (4" - 1/32000), 1/2000 - 1, 1/2000 - 30, 1/2000 - 4
Pomiar światła Centralnie ważony, Matrycowy, Punktowy

Tryby ekspozycji

    Automatyka z preselekcją czasu (S), Automatyka z preselekcją przysłony (A), HDR, iAuto, iAuto+, Ręczna Ekspozycja (M)

Korekcja ekspozycji -3EV do +3EV z krokiem co 1/3EV

Balans bieli

    Automatyczny, Chmury, Cień, Lampa błyskowa, Światło dzienne, Świetlówka, Ustawienie własne

Źródło zasilania Akumulator litowo-jonowy
Rodzaj akumulatora/baterii NP-BX1
Żywotność baterii Maks. 280 zdjęć / 140 minut
Standard USB 2.0 (Hi-Speed)
Typ złącza USB Micro
HDMI
Typ złącza HDMI Micro

Akumulator, Kabel USB, Zasilacz

Gwarancja min. 24 mies.
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	25. 
	Aparat 2
		 
Rozdzielczość min. 16,1 Mpix
Maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia 4608 x 3456 pikseli
Maksymalna rozdzielczość filmu HD (1280 x 720)
Obiektyw  	 
Zbliżenie optyczne min. 5 x
Ogniskowa (dla 35 mm) 26 -130 mm
Zapis na kartach pamięci SD, SDHC, SDXC
Nagrywanie filmów z dźwiękiem
Stabilizator obrazu cyfrowy
Wielkość ekranu LCD min.	2,7 "
Menu w języku polskim 	
Złącze USB 2.0 	
Wyjście AV 	
Instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB, karta gwarancyjna, 

Gwarancja min. 24 mies.
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	26. 
	Podłoga interaktywna
	Podłoga interaktywna z projektorem
uchwyt ścienny
pilot do projektora
pilot do „podłogi interaktywnej”
1x instrukcja obsługi w języku polskim lub tłumaczenie

Montaż podłogi interaktywnej.

Gwarancja 24 miesiące
	1

	27. 
	Napęd cd/dvd

	Nagrywanie płyt DVD, CD
Odtwarzanie płyt DVD, CD
Interfejs min. USB 2.0
Prędkość zapisu min.
DVD±R - 8x
DVD-RAM - 5x
DVD-RW - 8x
CD-R - 24x

Gwarancja min. 24 mies.
	1

	28. 
	Przełącznik sieciowy
	Switch 24x 10/100/1000Mb/s 
Wbudowany Moduł SFP

Gwarancja min. 24 mies.
	1

	29. 
	Dysk sieciowy-serwer plików (Nas)
	Zamontowany dysk minimalna pojemność: dysku 2tb 
Złącza sieciowe 10/100/1000 Mb/s
Skonfigurowanie dostępnych zasobów

Gwarancja min. 24 mies.
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	30. 
	Router
	xDSL
Obsługa Wi-Fi
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Transmisja bezprzewodowa min. 200 Mb/s
Dwuzakresowy 2,4-5 GHz
Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja min. 24 mies.
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	31. 
	Klawiatura dla osób niedowidzących

	Oznaczenia na klawiaturze minimum czterokrotnie większe niż na standardowej klawiaturze, pogrubione.
Klawiatura powinna mieć kompaktową konstrukcję i standardowy układ klawiszy z wydzieloną sekcją strzałek i klawiaturą numeryczną.
Klawiatura powinna mieć klawisze z  pogrubionymi i powiększonymi oznaczeniami o dużym kontraście, np. czarne oznaczenia na żółtych klawiszach.

	1

	32. 
	Mysz bezprzewodowa
	Łączność bezprzewodowa
Sensor optyczny
Liczba przycisków min. 3
Rolka przewijana 1

Gwarancja min. 24 mies.
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