Zakrzew 2012.05.25
WÓJT GMINY ZAKRZEW 

FEIT  6220.7.2011, 2012
DECYZJA nr 7.2011
O   ŚRODOWISKOWYCH    UWARUNKOWANIACH 

Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt. 4 , art. 71 ust.1 , art. 72 ust.2 pkt. 2 , art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U.Nr.199 poz. 1227 z 2008 r ) i rozporządzenia z dnia 9.11.2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Dz.U.Nr.10 poz. 213 z 1397 2010r ze zmianami) § 3 ust.1 pkt. 14  oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r (Dz.U.nr.98 poz. 1071 z 2000 r ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia  02.09.2011  złożonego przez : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOWALKO” August Kowalski ; 26-600 Radom – Bielicha 67a
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę zakładu produkcji wyrobów z laminatu z projektowaną lokalizacją na nieruchomości położonej na działkach nr ewid. 135/1, 135/2, 136, 137 w miejscowości Taczów w gm. Zakrzew , woj. mazowieckie

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  po stwierdzeniu jego obowiązku  w Postanowieniu znak FEIT 6220.7.4.2011 z dnia 12.10.2011r  i uzgodnieniu  warunków korzystania ze środowiska z organami  :

· Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – Postanowienie znak WOOŚ.II.4242.555.2011.GM z dnia 30.04.2012r
· Państwowym  Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomiu –  opinia znak ZNS.713-2/12 z dnia 09.01.2012r 
ORZEKAM

REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Na realizację przedsięwzięcia pod nazwę :

Budowa zakładu produkcji wyrobów z laminatu z projektowaną lokalizacją na nieruchomości położonej na działkach nr ewid. 135/1, 135/2, 136, 137 w miejscowości TACZÓW w gminie Zakrzew , powiat radomski, woj. mazowieckie . 

OKREŚLAM

WARUNKI REALIZACJI 

I. Nazwa , rodzaj i miejsce przedsięwzięcia . 

1. Budowa zakładu  do  produkcji wyrobów z laminatu 
2. Lokalizacja na nieruchomości składającej się z działek nr  135/1, 135/2, 136, 137 w miejscowości TACZÓW z dojazdem od drogi gminnej położonej na działce nr 199/1  
3. Budowa obejmuje budowę dwóch przylegających do siebie obiektów budowlanych
1)  budynek biurowo-socjalny  o powierzchni zabudowy 130 m ² , realizowany  jako budynek jednokondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej murowanej. W budynku tym usytuowane będą pomieszczenia biurowe, szatnia oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne dla pracowników, a także kotłownia oraz magazyn techniczny. 
2) budowę hali produkcyjnej o powierzchni 600 m ²  jako budynek jednokodygnacyjny  wykonany w konstrukcji stalowej lekkiej, ze ścianami wykonanymi z płyt warstwowych izolowanych pianką poliuretanową lub wełna mineralną o grubości 10 cm, oraz dachem dwuspadowym  wykonanym z izolacyjnych płyt warstwowych o grubości 10 cm. W budynku będą zlokalizowane  stanowiska produkcyjne( technologiczne) wytwarzania elementów z laminatów oraz prowadzone będą procesy przygotowania form wytwórczych . Budynek będzie wyposażony w mechaniczną wentylację wywiewną wyposażoną w wentylatory wyciągowe, z kratkami odciągowymi usytuowanymi około 0,4 m ponad powierzchnią posadzki oraz w górnej części hali i podłączonymi do wspólnej instalacji , posiadającej jeden emitor  wyprowadzony ponad powierzchnię dachową . W hali wytwarzane będą wyroby z laminatów, formowane na osnowie z włókien szklanych, spajanych utwardzonymi żywicami poliestrowymi, takie jak baseny kąpielowe, brodziki, łódki, kajaki itp. Produkcja prowadzona będzie w zakładzie  sezonowo ( od marca do września) 
3) budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzaniem do zbiornika ziemnego wsiąkająco-odparowującego  wyposażona w urządzenia podczyszczające – osadnik i separator substancji ropopochodnych 
4) budowę kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym 
5) budowę  przyłącza wodociągowego z gminnej sieci wodociągowej 

6) budowę palcu składowego, placu manewrowego i ciągów komunikacyjnych  
7) urządzenie terenów zielonych 
4. Otoczenie planowanej inwestycji stanowią tereny rolnicze z pojedynczą zabudowa zagrodową w odległości około 60 m od granicy terenu inwestycji . Teren zlokalizowany jest poza obszarami prawnie chronionymi ze względu przyrodniczo-krajobrazowych oraz poza obszarem gleb chronionych i obszarów zabudowy mieszkaniowej w obrębie sołectwa  Taczów .
II. Warunki wykorzystania w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochronnych cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

 1.Warunki wykorzystania terenu  w fazie realizacji :

1) Planowana inwestycja realizowana będzie w obrębie sołectwa Taczów , na nieruchomości o powierzchni całkowitej 2,2 ha  , w tym powierzchnia  planowanej zabudowy to około 8900 m  ²  . Miejsce projektowanej inwestycji znajduje się w obrębie  ogrodzonego terenu  ;
2) Na etapie realizacji inwestycji w sposób oszczędny korzystać z terenu oraz zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności przed wyciekiem substancji ropopochodnych;
3) Zaplecze wykonawstwa zlokalizować w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej ;
4) Zapewnić pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne celem zagwarantowania 

5) Prace uciążliwe akustycznie prowadzić wyłącznie w porze dnia , tj, w godz. od 6.00 do 22.00;
6) Prace budowlane organizować w taki sposób, aby możliwie w jak największym stopniu zminimalizować hałas ;  

7) Prace budowlane prowadzić przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, o niskim poziomie emisji spalin i małej uciążliwości hałasu ;
8) Teren budowy zaopatrzyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich rozlania zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy;
9) Wyposażyć plac budowy i zaplecze techniczno-socjalne w pojemniki (kontenery) zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia;

10) Nadmiarowe masy ziemne powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia w miarę możliwości zagospodarować na terenie inwestycji ( do niwelacji i urządzenia terenów zielonych) lub przekazać uprawnionym podmiotom; masy ziemne składować selektywnie z oddzieleniem warstwy humusowej ; 
11) W celu zmniejszenia pylenia wtórnego podczas realizacji przedsięwzięcia, w miarę możliwości, zraszać wodą plac budowy, przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe pojazdów transportujących materiały sypkie;

              2.Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji :

1) Warunki w fazie eksploatacji nie zostaną zmienione w odniesieniu do stanu sprzed realizacji inwestycji  ;
2) Granice planowanego przedsięwzięcia od strony zabudowy mieszkaniowej obsadzić zwartym pasem zieleni izolacyjnej, złożonej z drzew i krzewów charakteryzującej się szybkim przyrostem, w tym również gatunków zimozielonych (np. jedlica, sosna);
3) Prace uciążliwe akustycznie wykonywać wyłącznie w porze dnia tj. w godzinach od 6.00 do 22.00, 

4) Wprowadzić na teren planowanego przedsięwzięcia liczne elementy zieleni – drzewa, krzewy oraz pnącza;
5) Prace związane z eksploatacja przedsięwzięcia  prowadzić w pomieszczeniach przy zamkniętych wrotach;
6) Urządzenia powodujące uciążliwość akustyczną posadowić na skutecznych zabezpieczeniach wibroakustycznych;

7) Osłony maszyn wyłożyć wykładzina dzwiękochłonną;
8) Ścieki bytowe gromadzić w szczelnym bezodpływowym zbiorniku; zbiornik systematycznie opróżniać i usuwać przez podmiot uprawniony do tego typu działalności ; 
9) Ścieki opadowe z powierzchni dachów odprowadzać do gruntu w granicach działki Inwestora w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich;

10) Ścieki opadowe z terenów utwardzonych podczyszczać w urządzeniach podczyszczających z zawiesin i substancji ropopochodnych i odprowadzać do zbiornika infiltracyjno – odparowującego ;

11) Systematycznie poddawać konserwacji urządzenia podczyszczające (separatory) oraz systematycznie usuwać z nich zanieczyszczenia przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia ;
12) Miejsca szczególnie narażone na ewentualne wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów, wyposażyć w zapas materiałów sorpcyjnych, mat bądź biopreparatów neutralizujących rozlewy substancji ropopochodnych;

13) Odpady inne niż niebezpieczne magazynować w zamkniętych , szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom ;
14) Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników odpadów w nich zawartych, zlokalizowanych w wyznaczonym , ogrodzonym i zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu; miejsce składowania tego rodzaju odpadów zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym wynikające z przepisów :
1.  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r prawo ochrony środowiska / Dz.U.nr.129 poz. 902 z 2006r / 
1) Substancje gazowe i pyłowe ze spalania węgla w kotle o maksymalnej mocy 60 kW odprowadzić zadaszonym emitorem i minimalnej wysokości h= 8.0m oraz maksymalnej średnicy d=0.25 m; 

2) Zaprojektować właściwą wentylację mechaniczną;  Instalację wentylacji mechanicznej wyposażyć w układ filtracyjny o dużej skuteczności redukcji lotnych związków organicznych ;

3) Zanieczyszczenia powstające w procesie technologicznym odprowadzić poprzez system wentylacji mechanicznej projektowanej hali, emitorem zadaszonym o wysokości minimalnej 12 m i średnicy maksymalnej 0,315 m ;
4) Zapewnić wentylację  pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych przystosowaną  do projektowanego zakresu działania  przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technologii uwzględniającą specyfikę stosowanych substancji i preparatów chemicznych ( w tym niebezpiecznych) ;
5) Instalację wentylacji mechanicznej wyposażyć w układ filtracyjny o dużej skuteczności redukcji lotnych związków organicznych ;

6) Zastosować 2 szt. wentylatorów wyciągowych dachowych o mocy akustycznej  84,0 dB każdy; wentylatory usytuować na południowo-zachodniej elewacji budynku;
7) Zastosować 2 szt. czerpni powietrza zlokalizowane na południowej ścianie budynku produkcyjnego o mocy akustycznej nie większej niż 84,0 dB każdy;

8) Zapewnić izolacyjność akustyczną ścian i stropu budynku  na poziomie minimum RA= 25db;

9) Zaprojektować strefy ochronne wzdłuż granicy działek planowanego przedsięwzięcia , od strony zabudowy mieszkaniowej ( północnej granicy działki) , zwarty pas   zieleni izolacyjnej złożony z drzew i krzewów charakteryzujących się szybkim przyrostem, w tym również gatunków zimozielonych (np. jedlica, sosna) .
10) w obiekcie dokonać zabezpieczeń przed hałasem przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technologii , tak aby równoważny poziom dźwięku w środowisku w porze dziennej nie przekraczał 55 dB, w porze nocnej 45dB, a w sąsiednich budynkach mieszkalnych zgodnie z normą PN-B-02151-02;1987;
11) w budynkach zaprojektować ogrzewanie niskoemisyjne;
12) zaprojektować szczelną powierzchnie w budynku produkcyjnym ;

13) przed oddaniem obiektu do użytkowania dokonać regulacji strony formalno-prawnej na odprowadzanie zanieczyszczeń gazowych do powietrza z instalacji, która będzie eksploatowana na terenie planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 180 w związku z art. 220 ust.1 ustawy prawo ochrony środowiska  j.w poprzez uzyskanie decyzji na emisję zanieczyszczeń od Starosty Radomskiego 
2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach – Dz.U.nr.39 poz. 251 z 2007r tekst jednolity  

1) postępowanie z odpadami –  zapewnić wydzielone miejsca do gromadzenia segregowanych odpadów na utwardzonym podłożu i zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi 
2)  przedłożyć Staroście Radomskiemu informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania wytwarzanymi odpadami  stosownie do wymogów art. 24 ust. 1 ustawy   o odpadach  j.w 
3.  Ustawy z dnia 18 lipca 2001r prawo wodne – tekst jednolity Dz.U.Nr. 239 poz. 2019 z 2005r ze zmianami 
1) Zaprojektować szczelny zbiornik na ścieki socjalno-bytowe o pojemności min 10 m ³;

2) Zaprojektować zbiornik infiltracyjno-odparowywany na ścieki opadowe z terenów utwardzonych o pojemności co najmniej 80 m ³
3) Zaprojektować i wykonać odprowadzenie wód opadowych z komunikacyjnych powierzchni utwardzonych i dachu budynków poprzez separator na powierzchnie biologicznie czynne na działce inwestora
IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, przemysłowych odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii 

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie zakładu produkcji wyrobów z laminatu,  to produkcja z wykorzystaniem żywić poliestrowych ( utwardzone chemicznie) , żelkot , mata z włókna szklanego ,rozpuszczalnik NITRO stąd istnieje pewne niebezpieczeństwo wynikające z możliwości zanieczyszczenia środowiska w przypadku pożaru i zapalenia się żywić . 

Zagrożenie to będzie jednak niewielkie ze względu na fakt , że nie są gromadzone większe zapasy żywić ( planowane zużycie żywicy  w ciągu roku 6 ton ), a instalacja do produkcji basenów będzie zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa .

Pomimo występowania opisanych powyżej zagrożeń obiekt  nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.04.2002r w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej.
V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 
Lokalizacja zakładu , jego wielkość i rodzaj wykonywanej działalności oraz niewielka  skala emisji zasięg oddziaływania  obejmuje najbliższe sąsiedztwo zakładu i nie przekroczy granic Gminy Zakrzew.

VI. W przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 Prawa ochrony środowiska  - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Omawiane przedsięwzięcie ze względu na skalę, zakres oraz zastosowanie takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych , które ograniczają wpływ na środowisko nie wymaga się ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w trybie  art. 135 ust. 1 ustawy z dn. 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U.nr.62 poz. 627 z 2001r z póź. zm./ 
VII. STWIERDZAM 

Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji , o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś. 
VIII. NAKŁADAM OBOWIĄZEK PROWADZENIA MONITORINGU 

Po uruchomieniu instalacji nakładam obowiązek :

1) Dokonywania pomiaru zużycia wody
2) Prowadzenia okresowych przeglądów urządzeń podczyszczających ścieki

3) Prowadzenia rzetelnej dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi 

4) Ścisłe przestrzeganie wymogów BHP i P.POŻ.

5) Nadzorowanie sprawności wszystkich urządzeń , a w szczególności urządzeń podczyszczających ścieki

6) Selektywne gromadzenie odpadów i ich przekazywanie specjalistycznym odbiorcom mającym stosowne  zezwolenie na ich odbiór 

UZASADNIENIE
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n ”Budowa zakładu produkcji wyrobów z laminatu „ w miejscowości  Taczów w Gminie Zakrzew zostało wszczęte na wniosek FIRMY „KOWALKO” P. Augusta Kowalskiego .
Inwestycja planowana jest w terenie nieruchomości składającej się z działek o nr. ewid.135/1, 135/2, 136, 137 o łącznej powierzchni 8900 m ² , dla którego nie ma obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego . Praca w zakładzie będzie odbywała się w systemie jednozmianowym tj. 8 h/d.
W zakładzie produkowane będą wyroby z laminatów poliestrowych na osnowie z włókna szklanego ( baseny rekreacyjne i kąpielowe, oczka wodne, łódki, elementy reklam i inne ). Surowcem do produkcji będą żywice poliestrowe, żelkot, mata z włókna szklanego oraz płaskowniki stalowe stosowane jako usztywnienie.  
Do produkcji różnej wielkości basenów niezbędne będzie przygotowywanie form odwzorowujących kształt basenu. Formy będą przygotowywane z płyt wiórowych oraz żywic poliestrowych i będą służyły prze dłuższy czas do produkcji wybranego modelu. 

Cały proces technologiczny wytwarzania wyrobów realizowany będzie ręcznie , w oparciu o wcześniejsze przygotowane formy produkcyjne, odwzorowujące kształt danego wyrobu. Proces technologiczny produkcji basenów składa się z następujących etapów: przygotowanie formy, przygotowanie żywicy żelkot, nanoszenie żywicy poliestrowej z utwardzaczem na przygotowana formę (proces laminowania); schniecie formy, nakładanie na formę maty szklanej nasączonej żywicą; schnięcie formy, końcowa obróbka form ( obcinanie wystających końcówek maty ) . Przewiduje się ,że w zakładzie będą wytwarzane różnej wielkości elementy z laminatów w ilości ok. 3-5 sztuk wyrobów w ciągu tygodnia, a produkcja odbywać się będzie poza sezonem zimowym. 
Działalność zakładu będzie powodowała zanieczyszczenie powietrza takimi substancjami jak styren, butanon, 4-hydrksy-4-metylo-pentan-2-on, węglowodory aromatyczne i inne. Źródłem emisji lotnych związków organicznych w procesach wytwarzania wyrobów będą operacje podstawowe oraz pomocnicze w tym : nanoszenie na formę żelkotu oraz schnięcie, nakładanie maty szklanej oraz żywicy poliestrowej i jej schnięcie, mycie pędzli wykorzystywanych do ręcznego nanoszenia żywic. 
Obiekt będzie zaopatrywany w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Woda będzie wykorzystywana  do celów socjalno-bytowych. Powstające ścieki socjalno-bytowe zostaną odprowadzone do szczelnego zbiornika bezodpływowego . Wody opadowe i roztopowe po podczyszczeniu w osadniku i seperatorze zostaną odprowadzone do ziemi za pośrednictwem zbiornika ziemnego wsiąkająco – odparowującego. Powstające odpady, w tym również niebezpieczne będą gromadzone selektywnie i przekazywane uprawnionym odbiorcom. 
Do powietrza będą emitowane zanieczyszczenia pochodzące z substancji i preparatów chemicznych, w tym niebezpiecznych wykorzystywanych do produkcji basenów.

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu zawarte w raporcie i jego uzupełnieniu wykazały , że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu .

Z przedstawionego przez inwestora  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowanego przez mgr inż. Grzegorza Głogowskiego i inż. marka Młodzikowskiego  i ocenionego przez organy ochrony środowiska i służy sanitarne, a także analiza materiałów dokonana przez organ , wykazała możliwość realizacji przedmiotowego zamierzenia przy zastosowaniu określonych działań łagodzących . Dlatego też wprowadzono w niniejszej decyzji warunki prowadzenia prac, które ukierunkowane na zminimalizowanie ewentualnego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko spowodują, że realizacja oraz eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska .
Ze względu na rodzaj instalacji, a także jej lokalizację w centralnej części Polski nie stwierdzono możliwości występowania transgranicznego oddziaływania.
Nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji przed uzyskaniem pozwolenia na budowę , biorąc w szczególności następujące okoliczności :  dane na temat przedsięwzięcia i  elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoliły wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić warunki realizacji ; ze względu na  rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie istnieje obecnie możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami poza terenem należącym do inwestora; nie wystąpi niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary NATURA 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. 
Mając na uwadze powyższe należy przyjąć , że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U.Nr.199, poz.1227 z 2008r ze zm. ) oraz w § 3 ust.1 pkt.14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 10 poz. 213 z 1397 ) 
Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.U.nr.199 poz. 1227  z 2008r ze zm. / Wójt Gminy Zakrzew postanowieniem znak FEIT 6220.7.4.2011 z dnia 12.10.2011r stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu dla w.w. przedsięwzięcia.  
Inwestor przedstawił raport oddziaływania inwestycji na środowisko , który został poddany uzgodnieniom w zakresie ochrony środowiska i ochrony zdrowia .


 Organy uprawnione : Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny    - w Postanowieniu  znak ZNS.713- 2/12 z dnia 09.01.2012r  ; - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska –  w Postanowieniu znak WOOŚ-II.4242.555.2011.GM z dnia 30.04.2012r 

uzgodniły warunki korzystania ze środowiska ,  treść uzgodnień została  uwzględniona w warunkach niniejszej decyzji. 
O fakcie prowadzenia niniejszego  postępowania  Urząd Gminy w Zakrzewie podał do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty : informacja na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu i  na stronie internetowej  OBWIESZCZENIE  w dniu  02.09.2011r , oraz sąsiedzi w sprawie zostali powiadomieni imiennie .

W  okresie 21 dni to jest od dnia 08.09.2011 do 30.09.2011   nie złożono żadnych wniosków i uwag w sprawie projektowanego zamierzenia inwestycyjnego. Odstąpiono od  przeprowadzenia rozprawy administracyjnej .

Dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego nie nałożono obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej. Realizacja inwestycji z racji jej charakteru, nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań  . Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego . 


 Lokalizacja zakładu nie wpłynie  zasadniczo na zmianę możliwości wykorzystania terenów sąsiednich, nie wiąże się z dodatkową uciążliwością dla mieszkańców. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa  oddalona jest o 60 m . Istniejące w otoczeniu zakładu zadrzewienie pełni dodatkową funkcję izolacyjną . Zastosowane rozwiązania techniczne w zakresie emisji do atmosfery substancji uwalniających się podczas procesu produkcji basenów , jak również w zakresie hałasu minimalizują ewentualny negatywny wpływ inwestycji na środowisko, w taki sposób, że nie powinna oddziaływać negatywnie na mieszkańców . Także w zakresie pozostałych możliwości oddziaływania nie powinny występować potencjalne sytuacje konfliktowe . Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami oraz stosowanie się do przyjętych założeń organizacyjnych i obowiązujących wymogów prawnych powinny zapewnić eliminację uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.
Dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego nie nałożono obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej. Realizacja inwestycji z racji jej charakteru, nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań  . Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzi.
Ponadto dla prawidłowego funkcjonowania zakładu nałożono w niniejszej decyzji obowiązek prowadzenia monitoringu działalności zakładu. 

Wypełniając dyspozycje art. 10 § 1, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r k.p.a organ poprzez Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w dniu 19.05.2011r na 7 dni przed wydaniem decyzji zawiadomił strony postępowania .

W zakreślonym terminie nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

W oparciu o art. 86 ustawy z dnia 3 października ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję , o której mowa w art. 72 usty.1 pkt. 1-13  ustawy j.w.

Niniejsza decyzja jest umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Zakrzew oraz podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Zakrzew i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta Gminy w Zakrzewie w terminie 14-u dni od daty jej doręczenia.

 
Powyższą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 03.10.2008r 
Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem  4-ch lat od dnia , w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji stała się ostateczna. 


Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata , jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się  warunki określone w decyzji .

Integralna częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia stanowiąca załącznik nr 1 i Raport wraz z Aktualizacją . 
Wójt Gminy Zakrzew 
mgr inż. Sławomir Białkowski
Otrzymują:

1. Wnioskodawca PPH-U”KOWALKO” August Kowalski 
                          zam. Bielicha 67a; 26-600 Radom

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; 00-015 Warszawa ul. Sienkiewicza 3

3. Starostwo Powiatowe Wydział Środowiska i Rolnictwa Radom ul. Domagalskiego 7

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny; 26-600 Radom ul. Aleksandrowicza 5

5. Właściciel gruntu : P. August i Jolanta Kowalscy 

6. Strony postępowania  : 

1.P. Zieliński Dariusz 
2.P.Śpiewakowska Wanda
3.P. Pysiak Sławomir
4.P.Mortka Jacek 

7. Urząd Gminy Zakrzew- tablica ogłoszeń

8. a/a 
Załącznik NR. 1 do  decyzji znak FEIT 6220.7.2011 z dnia 2012.05.25
Charakterystyka Planowanego Przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polega na budowie zakładu produkcji wyrobów z laminatu na nieruchomości położonej na działkach o nr ewid. gruntu 135/1, 135/2, 136, 137  w miejscowości TACZÓW w Gm. Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie . 
Na zagospodarowanym  obszarze o powierzchni 2,2 ha w ramach przedsięwzięcia  zostanie zabudowa tylko część powierzchni 8900 m ² na potrzeby hali produkcyjnej, biurowo-socjalnej, komunikacje i place manewrowo-składowe .
 Surowcem do produkcji basenów będą żywice poliestrowe, żelkot, mata z włókna szklanego oraz płaskowniki stalowe stosowane jako usztywnienie.  
Proces produkcyjny polegać będzie na przygotowaniu form wielokrotnego użytku z płyt wiórowych oraz żywic poliestrowych, odwzorowujących kształt i wielkość basenu, które pokrywa się woskiem i żelkotem. Następnie nakłada kolejne warstwy żywicy i maty z włókna szklanego, wzmacniając je stalowymi płaskownikami i pozostawia do stwardnienia. Po przycięciu obrzeża basen będzie oddzielany od formy przy pomocy strumienia sprężonego powietrza. Gotowe wyroby będą ustawione na placu przed budynkiem. 
Praca w zakładzie odbywać się będzie w systemie jednozmianowym  sezonowym ( od marca do września. 

 Zanieczyszczenia będą odprowadzane w sposób zorganizowany ( emitorami ) do atmosfery .Powstające w trakcie funkcjonowania zakładu odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne będą gromadzone selektywnie w pojemnikach i oddawane specjalistycznym firmom, posiadającym zezwolenie na ich odbiór i transport. 
Woda nie będzie wykorzystywana do celów technologicznych , wykorzystywana będzie do celów socjalno-bytowych , a ścieki odprowadzane do bezodpływowego zbiornika i wywożone na oczyszczalnię ścieków przez specjalistyczną firmę posiadającą zezwolenie na ich odbiór i transport.

Praca urządzeń technologicznych oraz ruch pojazdów samochodowych będą powodować emisję hałasu, który  w porze  dnia nie przekracza 55 dB, w porze nocy 45dB na terenach chronionych, co potwierdzają obliczenia akustyczne  zamieszczone w raporcie .
Z załączonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowanego przez mgr iż. Tomasza Wójcikowskiego wynika ,że projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, a oddziaływanie zakładu nie będzie przekraczało terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

Lokalizacja przedmiotowego zakładu położona  w sąsiedztwie terenów rolniczych , gdzie najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości około 60 m , a przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych przemawia za uruchomieniem wnioskowanej produkcji. 
