Zakrzew 2012.04.04 
WÓJT GMINY ZAKRZEW
FEIT  6220.9.2011
DECYZJA  nr. 9.2011
O   ŚRODOWISKOWYCH    UWARUNKOWANIACH 

Na podstawie art. 71 ust.1, pkt.1 , pkt.2, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 72 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko/Dz.U.Nr.199 poz. 1227 z 2008r / w związku z  § 3 ust.1 pkt. 60 rozporządzenia rady  Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.Nr 213 poz. 1397  z dnia 9.11.2010r  oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r ( Dz.U.nr.98 poz. 1071 z 2000 r ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dn. 15.12.2012r   złożonego przez : GMINĘ ZAKRZEW ; 26-652 Zakrzew 51
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „ przebudowie drogi gminnej relacji BIELICHA o długości 1 209,41   w miejscowości Bielicha   w  gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie  , stosownie do OBWIESZCZENIA z dnia 15.12.2011r w sprawie podania do publicznej wiadomości i po zasięgnięciu opinii stosownie do wymagań art. 64 ust.1 pkt.1   ustawy z dnia 3 października 2008 r  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko .. - w odniesieniu do ochrony środowiska wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – Postanowienie WOOŚ.II- 4240.1731.2011.BS z dnia 02.01.2012r    i art. 64 ust.1 pkt.2 – w odniesieniu do ochrony zdrowia i życia ludzi- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak ZNS.712- 96.11 z dnia  28.12.2011r , oraz po wydaniu Postanowienia znak FEIT  6220.9.4.11  z dnia  30.01.2012r o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .
ORZEKAM

REALIZACJĘ  PRZEDSIĘWZIĘCIA

Pod nazwą :

Przebudowa drogi  gminnej relacji BIELICHA od km 0+000 do  km 1 + 209,41   w miejscowości Bielicha   w gm. Zakrzew , powiat radomski, województwo mazowieckie
OKREŚLAM 

WARUNKI REALIZCJI 
I.  Nazwa , rodzaj i miejsce przedsięwzięcia . 

1. Przebudowa jezdni, pobocza i ścieku przykrawężnikowego  na odcinku od początku działki drogowej  nr 74/1 do urządzonego zjazdu na drogę gminną z drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom – Potworów .  „ o łącznej długości  1 209,41 mb   .;
2. Lokalizacja na nieruchomości położonej w miejscowości Bielicha w obrębie działek drogowych o nr ewid. gruntu  : 74/1, 74/5, 74/7, 74/9, 75/1, 76/1, 77/1, 78/6, 78/7, 78/9, 78/11, 78/13, 78/15, 79/1, 80/3, 80/6, 80/8, 80/10, 81/1, 82/3, 82/4, 82/6, 83/74
3. Droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa, z jednym pasem ruchu dla dwóch kierunków ( z mijankami )  o szerokość jezdni  3,00 m  , nawierzchnia asfaltowa  , pobocza  wzmocnione kruszywem niesortowanym , odwodnienie – powierzchniowe ; 
4. Klasa drogi „D” , kategoria ruchu KR 3 ;
5. Konstrukcja : przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego kamiennego ;
6. Odwodnienie  powierzchniowe do   ścieku  przykrawężnikowy  ;
7. Teren planowanej inwestycji jest w zagospodarowanej przestrzeni  i zlokalizowany poza obszarami prawnie chronionymi ze względu przyrodniczo-krajobrazowych oraz poza obszarem gleb chronionych w obrębie sołectwa  Bielicha, na powierzchni 5 125,00  m ² .

II. Warunki wykorzystania w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochronnych cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

        a/. Warunki wykorzystania terenu  w fazie realizacji :

Plac budowy 
 - zorganizować plac budowy i zaplecze w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcanie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego 
-  wykorzystanie dróg publicznych do transportu materiałów na czas budowy drogi może odbywać się tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez zarządcę tych dróg,
- zaplecze budowy, a w szczególności magazyny, składy w pierwszej kolejności lokalizować na terenach już zagospodarowanych, w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej, 

- organizować roboty ziemne , w taki sposób , aby minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych, 

Postępowanie z odpadami :

- odpady wytworzone w procesie budowy należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawiać w ramach robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych  celem wywozu przez uprawnione podmioty do miejsca utylizacji. 

-Warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych , które nie są zanieczyszczone, a przeznaczone do usunięcia  lub przesunięcia w związku z realizacją inwestycji , należy określić w decyzji na realizacje inwestycji zgodnie z art. 2 ust.2 pkt.1 ustawy o odpadach – tekst jednolity Dz.U.Nr.39 poz. 251 z 2007 ze zmianami/ 
- ścieki socjalno – bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnych  zbiorników bezodpływowych  i wywozić do najbliższej oczyszczalni;

Prace budowlane
- prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną  przed hałasem należy prowadzić   

  wyłącznie w porze dziennej ( w godzinach 6.00- 22.00)

- warstwę gleby zdjęta z pasa robót ziemnych należy odpowiednio zdeponować i po 
  zakończeniu prac ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu;

-  prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów

              b/.Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji :

-Warunki w fazie eksploatacji nie zostaną zmienione w odniesieniu do stanu sprzed realizacji inwestycji. Infrastruktura jest wkomponowana w już istniejącą infrastrukturę w terenie zainwestowanym. 
-Powstanie droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa, jeden pas ruchu w obu kierunkach z mijankami, szerokość pasa ruchu : 3,00 m , nawierzchnia asfaltowa  , pobocza wzmocnione kruszywem niesortowanym .
- konstrukcja jezdni przystosowana będzie do przenoszenia obciążeń w kategorii KR 3
- wody z korony drogi zostaną odprowadzone powierzchniowo do ścieku przykrawężnikowego, odparowującego .
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym wynikające z przepisów :
1.  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r prawo ochrony środowiska / Dz.U.nr.129 poz. 902 z 2006r / 
- dokonać  zabezpieczeń przed hałasem, tak aby osiągnąć równoważny poziom dźwięku w środowisku w porze dziennej nie przekraczający 60 dB, a w porze nocnej 50 dB, a w sąsiednich budynkach mieszkalnych zgodnie z normą PN-B-02151-02:1897 Akustyka budowlana – ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach – Dz.U.nr.39 poz. 251 z 2007r tekst jednolity  
- powstające odpady związane z eksploatacją drogi należy zagospodarować zgodnie z zasadami określonymi w/w ustawie uwzględniając w pierwszej kolejności procesu ich odzysku 

3. Ustawy z dnia 18 lipca 2001r prawo wodne –  Dz. U. Nr . 239 poz. 2019 z 2005r ze zmianami 

- wody opadowe z korony drogi zbierane w zorganizowany system powierzchniowy w celu odparowania  
IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, przemysłowych odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii 

Planowane przedsięwzięcie   nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.04.2002r w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Skala i zasięg oddziaływania obejmuje najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót i nie przekroczy granic Gminy Zakrzew.

VI. W przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 Prawa ochrony środowiska  - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć w  art. 135 ust. 1 ustawy z dn. 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U.nr.62 poz. 627 z 2001r z póź. zm./ wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

                                            UZASADNIENIE 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n . ”Przebudowa drogi gminnej relacji Bielicha   „ po śladzie istniejącej nawierzchni nieutwardzonej na działkach drogowych  w miejscowości Bielicha  w gminie Zakrzew  zostało wszczęte na wniosek Gminy Zakrzew 
Inwestycja planowana jest w terenie , dla którego nie ma obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego . 
W/w inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko / § 3 ust. 1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010r r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. Nr. 213 poz. 1397 z 2010r /   . 

Obwieszczenie  zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 19.12.2011 r w sposób zwyczajowo przyjęty , poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu i na stronie internetowej organu w  okresie 21 dni to jest od dnia 20.12.2011 do  11.01.2012r  i w miejscu projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

W zakreślonych okresach nie złożono żadnych wniosków i uwag w sprawie projektowanego zamierzenia inwestycyjnego. 


Dla niniejszej inwestycji  zgodnie z Postanowieniem Wójta Gminy Zakrzew znak FEIT 6220.9.4.11  z dnia 30.01.2012 odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko , po uprzednim zasięgnięciu opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Postanowienie  znak WOOŚ - II. 4240.1731.2011.BS z dnia 02.01.2012r i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – opinia znak ZNS.712-96.2011 z dnia 28.12.2011r 

Dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego nie nałożono obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej . Realizacja inwestycji z racji jej charakteru , nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań . Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

Stosownie do wymogów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r k.pa. organ przed wydaniem decyzji zawiadomił strony postępowania w trybie określonym w art. 49  ustawy k.p.a w dniu 02.02.2012r. 
W zakreślonym terminie nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. 

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji
W oparciu o art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  wiąże organ wydający decyzję , o której mowa w art. 72 ust.1 pkt. 4  ustawy j.w. 
Informacja o wydaniu decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Zakrzew , jej treść, dokumentacja sprawy, uzgodnienia i opinie organów uprawnionych jest dostępna w pokoju nr. 14 w siedzibie urzędu. 

Ponadto powyższa informacja została podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie BIP organu, oraz na tablicy ogłoszeń w dniu wydania .

POUCZENIE 

O niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta Gminy  w Zakrzewie w terminie 14-u dni od daty jej doręczenia. 

Powyższą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie koncesji , o której mowa w art. 72 ust.1 pkt. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko. 
Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem  dwóch lat od dnia , w którym decyzja stała się ostateczna, a w sytuacji, określonej w art. 46 ust. 4 c ustawy prawo ochrony środowiska  z dnia 27 kwietnia 2001r /Dz.U.Nr. 129 poz. 902 z 2006r ze zmianami/ wniosek może być złożony nie później niż przed upływem 4-ch lat od dnia , w którym decyzja stała się ostateczna . Decyzja jest ważna 2 lata od daty , w której stała się ostateczna .

Integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia stanowiąca załącznik Nr. 1 i Karta Przedsięwzięcia załącznik nr. 2
Otrzymują:

1. Wnioskodawca : GMINA ZAKRZEW ;  Zakrzew 51 ; 26-652 Zakrzew                                   
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Radom ul. Aleksandrowicza 5

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; 00-015 Warszawa ul. Sienkiewicza 3
4. Właściciel gruntu GMINA ZAKRZEW
5. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich; 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 

6. Strony stosownie do art. 49 k.p.a. , poprzez Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, na stronie internetowej organu i w miejscu projektowanej inwestycji 
7. a/a

Załącznik Nr. 1 

do decyzji znak FEIT 6220.9.2011 z dnia 04.04.2012r 
CHARAKTERYSTYKA   PRZEDSIĘWZIĘCIA
Inwestycja polega na przebudowie  drogi gminnej relacji BIELICHA w obrębie przestrzeni przekształconej po śladzie istniejących dróg o nawierzchni utwardzonej położonych na działkach drogowych o  nr ewid. 74/1, 74/5, 74/7, 74/9, 75/1, 76/1, 77/1, 78/6, 78/7, 78/9, 78/11, 78/13, 78/15, 79/1, 80/3, 80/6, 80/8, 80/10, 81/1, 82/3, 82/4, 82/6, 83/74
 w miejscowości Bielicha    w gminie Zakrzew , powiat radomski, woj. mazowieckie .
Jest to inwestycja liniowa o długości 1 209, 41   mb z wykorzystaniem terenu zajętego na komunikację publiczną. Droga zaprojektowana w klasie „D” o  nośności KR 3   jedno- jezdniowa dwukierunkowa o szerokości pasa ruchu 3.00 m z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego , pobocza wzmocnione kruszywem, wody opadowe odprowadzone powierzchniowo ścieku przekrawężnikowego odparowującego.
Po przebudowie droga uzyska nawierzchnię utwardzoną , która w sposób zasadniczy poprawi jej walory eksploatacyjne, a tym samym zmniejszy się negatywne oddziaływanie ruchu kołowego na otoczenie . 
Planowana inwestycja zwiększy płynność ruchu pojazdów, skróci czas przejazdu, ograniczy częstotliwość uszkodzeń pojazdów, co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego i zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowo – gazowych w powietrzu atmosferycznym .
