1.Opis inwestycji pn. Przebudowa drogi Dabrówka Podłężna - Taczów
Przebudowa drogi Dąbrówka Podłężna- Taczów będzie realizowane na odcinku długości 3 857,52 mb

Projektem przebudowy objęto odcinek od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3507W relacji Gulin- Taczów w miejscowości Taczów a koniec na granicy gmin Zakrzew i Jedlińsk.
   Podstawowe parametry drogi:

   - długość:3 857,52 mb

   -szerokość nawierzchni bitumicznej: 4,5 m

   - nawierzchnia bitumiczna: dwie warstwy po 4 cm każda

   - chodniki z kostki brukowej szerokość 1,50/1,00 m- długość 594 m

   - oznakowanie poziome grubowarstwowe, bariery ochronne- energochłonne

   - zatoka autobusowa z kostki brukowej

Koszt robót budowlanych wynosi 2 453 202,49 złotych brutto

Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 1 151 997,00 zł
Stopień zaawansowania:

Odcinek drogi 0+500 w miejscowości Taczów – wykonana podbudowa i chodniki  na odcinku 200m 

Wykonawca:

Zyko-Dróg Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3, 26-600 Radom
