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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „siwz”) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro, przeprowadzanego 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych”) na zakup samochodu – średniego  wozu bojowego  dla OSP  w Dąbrówce Podłężnej.
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Zakrzew
Reprezentowana przez Wójta Gminy Zakrzew – Sławomira Białkowskiego   
Prowadzący sprawę: Urząd Gminy w Zakrzewie 
Adres: Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

Fax.: 48 610 51 43

e-mail: zakrzew@zakrzew.pl
Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej: 

1. zakrzew@zakrzew.pl (dla korespondencji napływającej do zamawiającego)
2. http://www.zakrzew.pl (zakładka przetargi) - (adres strony internetowej, na której umieszczane są dokumenty dotyczące niniejszego przetargu)
II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV:

34144210-3  - Wozy strażackie,
44480000-8  - Różny sprzęt gaśniczy, 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego kategorii 3 zgodnie z PN-EN 1846-1, PN-EN 1846-2 (zgodnie z pkt 4.1, 4.2, 4.3 załącznika do Rozporządzenie MSWiA z dnia 20.06.2007 roku (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002) z późniejszymi zmianami z dnia 27.04.2010 r. (Dz.U. z 2010r. nr 85 poz. 553) w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, wyposażonego w sprzęt pożarniczy.
	
	 Wymagania 

	I
	Podwozie z kabiną

	1.1. 1.1.
	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami)

	1.2. 1.2.
	Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietna 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.z 2010 r. Nr 85, poz. 553).

	1.3. 1.3.
	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553). Świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień składania ofert.

	1.4. 1.4
	Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2012. Podać producenta i typ podwozia.

	1.5. 
	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 14000 kg.  

	1.6. 
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetle. Światła pulsacyjne  niebieskie ledowe na dachu kabiny min. 2. Głośnik min. 100 W, 

- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie ledowe z przodu pojazdu, 

- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska ledowa z tyłu pojazdu, 

 

	1.7. 
	W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.

	1.8. 
	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin EURO V. Silnik o mocy minimum 280 KM.

	1.9. 
	Maksymalna wysokość całkowita max. 3200 mm

Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych.

Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. 

	1.10. 
	Napęd  stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów  różnicowych min.:

· międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej,



	1.11. 
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

Kabina musi być wyposażona w:

- Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- Niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 



	1.12. 
	Kabina wyposażona w:

· wywietrznik dachowy,

·  klimatyzację,

· zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną,

· elektrycznie regulowane lusterka i szyby boczne,

- Uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,

- Schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,

- instalacje do podłączenia ładowarek, latarek i radiostacji,

 - radio samochodowe 

- reflektor ręczny ( szperacz do oświetlenia numerów budynków),

- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu.

Kabina wyposażona dodatkowo:

W uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń

- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, 

- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiające przypadkowe odblokowanie  np. podczas hamowania.    



	1.13. 
	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.

	1.14. 
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora              i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.

	1.15. 
	Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej. 

	1.16. 
	Instalacja elektryczna musi być  wyposażona w główny wyłącznik prądu.

	1.17. 
	Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). 

	1.18. 
	Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.

	1.19. 
	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego -  jako sygnalizację świetlną dopuszcza się  światło cofania.

	1.20. 
	Minimalny prześwit podwozia 250 mm (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu).

	1.21. 
	Kąt natarcia: min. 23°

	1.22. 
	Kąt zejścia: min.23°

	1.23. 
	Największa obrysowa średnica zawracania: max. 18 m

	1.24. 
	Rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu min.            3 %.

	1.25. 
	Kolorystyka: 

elementy podwozia - czarne, ciemnoszare

błotniki i zderzaki - białe, 

kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000 

	1.26. 
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy.

	1.27. 
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą  zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. 

	1.28. 
	Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.

	1.29. 
	Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub                      4 godzinną pracę autopompy. 

	1.30. 
	Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.

	1.31. 
	Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia

	1.32. 
	Ogumienie terenowe. 

	1.33. 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).

	1.34. 
	Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji

Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,   stabilizator  przechyłów 

Zawieszenie osi  tylnej: mechaniczne ,resory  paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,   stabilizator  przechyłów.

	II.
	Zabudowa pożarnicza:

	2.1. 2


	Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej, aluminium i kompozyty. 

	2.2. 
	Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach  przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną.

Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 140x40x25cm. 

	2.3. 
	Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa  i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. 

	2.4. 
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.

	2.5. 
	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek

	2.6. 
	Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych,  z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym.

	2.7. 
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi    z anodowanego aluminium,  wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.

	2.8. 
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek  zainstalowany w kabinie kierowcy, 

	2.9. 
	Pojazd musi być  wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności. 

	2.10. 
	Szuflady, podesty i wysuwane tace  muszą automatycznie blokować  się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic).

	2.11. 
	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą  posiadać oznakowanie ostrzegawcze.

	2.12. 
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

	2.13. 
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.

	2.14. 
	Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny.

	2.15. 
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające  jego bezpieczną eksploatacje.

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.  

	2.16. 
	Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do -25 OC. 

	2.17. 
	Autopompa dwuzakresowa o wydajności  min. 1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia  250 l/min. przy ciśnieniu 4  MPa. 

	2.18. 
	Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. 

	2.19. 
	Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były  nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.

	2.20. 
	Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia                              o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. 

	2.21. 
	Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny ora zręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny.

	2.22. 
	Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:

- 
instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze 

- 
dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,

- 
powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,

- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.

	2.23. 
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:

-minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,

-wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,

-działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu,



	2.24. 
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.

	2.25. 
	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:

- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.

- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek

	2.26. 
	W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

manowakuometr,

manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy,

manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy,

wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

miernik prędkości obrotowej autopompy,

licznik motogodzin,

regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

wyłącznik silnika pojazdu,

kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika) 

W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:

wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.

	2.27. 
	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć  konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.

	2.28. 
	Autopompa musi być wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy.

	2.29. 
	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

	2.30. 
	Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.

	2.31. 
	Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika                            z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

	2.32. 
	Maszt oświetleniowy:

-
działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu,

- 
złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania,

- przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów,

- wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m,

- maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy 2000 W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym,

- 
sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi,

-stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55 

	III.
	Wyposażenie:

	3.1.
	 Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy  – OSP + nazwa + numerów operacyjnych 

	3.2.
	Pojazd należy wyposażyć  i zamontować na stałe na pojeździe w sprzęt ratowniczo gaśniczy wykazany w tabeli nr 2. Ponadto należy przewidzieć miejsce i wykonać mocowania dla sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego (do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia).

	3.3.
	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy, posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa.

	3.4.
	Wyciągarka elektryczna o sile uciągu  min 50 kN  zamontowana z przodu pojazdu.

	3.5.
	Przód samochodu orurowany – orurowanie chroniące przed uszkodzeniami kabiny w terenach leśnych


Wyposażenie w sprzęt pożarniczy






    Tabela Nr 2
	Lp. 
	nazwa
	Jm.
	ilość

	1
	Agregat  oddymiający wentylator 
	Szt.
	1

	2
	Agregat prądotwórczy  przenośny- 2,2 kw 230 V
	Szt.
	1

	3
	Butla  powietrza  nadciśnienia  - zapasowa
	Szt. 
	4

	4
	Aparat powietrzny  nadciśnieniowy
	Szt. 
	4

	5
	Gaśnica GS 6
	Szt. 
	2

	6
	Latarki  z ładowarką  12V
	Szt.  
	4

	7
	Pompa przenośna szlamowa  1800L/min
	Szt.
	1

	8
	Nożyce do cięcia  stali ręczne 
	Szt. 
	1

	9
	Piła łańcuchowa  do drewna, prowadnica  60cm 5,5kw
	Szt.
	1

	10
	Prądownica  pianowa 2/15
	Szt. 
	1

	11
	Prądownica pianowa 4/15
	Szt. 
	1

	12
	Prądownica wodna TURBO 52
	Szt. 
	4

	13
	Radiotelefon przenośny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków z zamontowanymi w kabinie ładowarkami.
	Szt.
	4

	14
	Rozdzielacz do węża strażackiego (kulowy)
	Szt. 
	1

	15
	Sygnalizator  bezruchu
	Szt. 
	5

	16
	Topór strażacki cięzki
	Szt. 
	1

	17
	Tłumica (z drążkiem teleskopowym)
	Szt.
	5

	18
	Wąż tłoczny  W-25
	Odc.  
	4

	19
	Wąż tłoczny W-52
	Odc.
	6

	20
	Wąż tłoczny W- 75 
	Odc.
	8

	21
	Łom wielofunkcyjny typu „Chuligan”
	Szt. 
	1

	22
	Ubranie specjalne strażaka (rozmiarowzrosty ustalić z zamawiającym)
	kpl. 
	6


Wyposażenie (jeżeli jest wymienione w tabeli „Wykaz wyrobów” załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 20.06.2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania” (Dz.U. z 2007r  nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami) musi być potwierdzone aktualnym świadectwem dopuszczenia.

Świadectwa dopuszczenia wyposażenia nie będą wymagane przy rozpatrywaniu ofert należy je przedstawić przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

VIII. Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 01.12.2012 roku (za termin realizacji uważa się datę podpisania protokołu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia) 
I. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a)   wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.
 2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

 3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 7)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców o których mowa w ust.1 
4. Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa w ust 1 zostanie wybrana Zamawiający zażąda dostarczenia umowy regulującej ich  współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

X. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.1 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt XII.1.1. – na druku, którego propozycja została dołączona do materiałów przetargowych.

2. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.2 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt XII.1.1. - na druku, którego propozycja została dołączona do materiałów przetargowych.

3. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.3 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt XII.1.1. – na druku, propozycja została dołączona do materiałów przetargowych.

4. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.4 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt XII.1.1. – na druku, propozycja została dołączona do materiałów przetargowych.

5. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak 
w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XI. Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
1. 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 – na druku, którego propozycja została dołączona do materiałów przetargowych – w formie załącznika nr 1;

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, przedłożenia:

2. 1. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – na druku, którego propozycja została dołączona do materiałów przetargowych– w formie załącznika nr 2; 

2. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp - w formie załącznika nr 3 (w przypadku osób fizycznych Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia, o którym mowa w punkcie XI.2.1); 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
3. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, odpowiadają określonym wymaganiom
3.1. Świadectwo dopuszczenia pojazdu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez CNBOP Józefów lub inną jednostkę notyfikowaną uprawnioną do jego wydania aktualne na dzień składania ofert.  

3.2. Aktualne świadectwo homologacji lub homologacji typu bądź  decyzję zwalniającą z homologacji na podwozie samochodu będącego przedmiotem dostawy –; Zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym. 
3.3. Wypełniony druk - potwierdzenie przez wykonawcę wymagań technicznych – załącznik nr 4 
4. Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty:
4.1. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika - w formie załącznika nr 10;

4.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
– w formie załącznika nr 11;
4.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – w formie załącznika nr 12. 

Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczące tych podmiotów są wówczas poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez  Wykonawcę lub te podmioty.

XII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.zakrzew.pl (zakładka przetargi) oraz w siedzibie zamawiającego.

2. Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony jest forma pisemna, faks lub droga elektroniczna.

3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych). Potwierdzenie otrzymania może być dokonane również faksem lub drogą elektroniczną 
(z jednoczesnym zachowaniem potwierdzenia nadania faksu lub poczty elektronicznej).   

4. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona.

5. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  wyjaśnienia  udzielone w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone w formie pisemnej.

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

XIII. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz rozstrzygnięć będzie zamieszczana na stronie www.zakrzew.pl (zakładka przetargi) 
XIV. Wadium

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

2) Wysokość wadium wynosi: 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych),
3) Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 
5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004r. Nr 145, poz. 1537.z póżn.zm.).
4) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je przelać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zakrzewie: 80 9147 0009 0021 6906 2000 0006
Za wadium skutecznie wniesione przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy, zamawiający uznaje wadium, które najpóźniej przed upływem terminu otwarcia ofert będzie znajdować się na rachunku zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek.

5) W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przelewem, proponuje się dołączyć do oferty oryginał bądź kserokopię przelewu. W pozostałych przypadkach (bezgotówkowe formy wniesienia wadium) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Na dowodzie przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy wadium.

6) W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela.

7) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ.

8) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ.

9) W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, obowiązujące przez okres związania ofertą, określony w SIWZ.

10) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Zakrzew
b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ),

c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),

d) określać przedmiot gwarancji  (wynikający z SIWZ),

e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie Zamawiającego.

11) Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46  ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12) Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium. 
W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

13) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

XV. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

2. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona 
w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzach zgodnych z treścią formularzy przekazanych w materiałach przetargowych. Wykonawca może również wykorzystać formularze przygotowane przez Zamawiającego. 

3. Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załączniki do oferty), sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.

5. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie XI, muszą być podpisane przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy 
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ. 

8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 
i adresu wykonawcy.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

12. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego - wykonawca przedkłada 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę (osoby) z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kserokopii jest dla zamawiającego nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości zamawiający wezwie wykonawcę do przedłożenia jego oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty.

14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami.
14. 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.
14. 2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
UWAGA: 
1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).
2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie 
z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę zamawiający odrzuci. 
4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek 
z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.
5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa 
i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
· zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

· określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

7) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.
8) Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w związku z czym powinien złożyć samodzielnie załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 wymienione w pkt XI niniejszej specyfikacji.
14. 3. Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust.1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

14. 4. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty podlegają zwrotowi jeżeli oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
15. 1. Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

15. 2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

-  aktualny odpis z właściwego rejestru,

-  informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.

15. 3. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 15.1. niniejszej SIWZ nie wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.

15. 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

XVII. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Zakrzewie  , Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, pok. nr 17   (Sekretariat)  w terminie do dnia 04.09.2012r. do godz. 09:55.

2. Ofertę prosimy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:
"Wójt Gminy Zakrzew” 

Oferta na  Zakup samochodu -  średniego wozu bojowego  dla OSP w Dąbrówce Podłężnej (ZP.17.12) oraz Nie otwierać przed 04.09.2012r. godz. 1000”

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

XVIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. Urzędzie Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652Zakrzew pok. nr 1- sakla konferencyjna w dniu 04.09.2012r. o godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności.

3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek.

XIX. Sposób obliczenia ceny

1. Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za dostarczenie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III „siwz”.

2. Opis obliczenie ceny ofertowej: w pozycji „wartość brutto” należy wpisać wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie stanowiła całkowitą wartość oferty, dlatego też cena winna być podana liczbą i słownie, a także uwzględniać podatek VAT.

3. Wartość brutto stanowiąca cenę oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – (Dz. U. Nr 95 poz. 798).

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów 
i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca 
w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in. koszt dostawy, dostosowania pojazdów do użytku, paliwa, itp.

6. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający zastosuje wzór przedstawiony w pkt XXI.

7. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach).

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

1. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert

2. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%-maksymalnie 100 punktów).

3. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:   

a) C  = 
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× 100 pkt
C      – liczba punktów w kryterium „cena” 

Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;

Cb     - cena badanej oferty.

4. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Maksymalna ilość punktów, jaką wykonawca może uzyskać w wyniku oceny wg w/w kryterium wynosi 100. 

6. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 16 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści.

10. Zamawiający poprawia w ofercie:
· oczywiste omyłki pisarskie,

· oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

· inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

11. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się 
w szczególności do następujących zasad: w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa): jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

XXI. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
XXII. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust.1, oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom;

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w ust. 1 pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

XXIV. Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

XXV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5 % ceny ofertowej.

3. Termin wniesienia zabezpieczenia – przed podpisaniem umowy.

4. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z następujących form:

· pieniądzu,

· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

· gwarancjach bankowych,

· gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

5. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu wykonawca wpłaci je przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zakrzew  80 9147 0009 0021 6906 2000 0006

6. Pozostałe – bezgotówkowe – formy wniesienia zabezpieczenia, o których mowa 
w punkcie 4, wymagają złożenia odpowiednich dokumentów w siedzibie zamawiającego, 
w Samodzielnej Sekcji d/s Finansowych, na zasadach dotyczących wnoszenia wadium w formach   bezgotówkowych określonych w punktach XIV.6 – XIV.9.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

8. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy i uznania przez zamawiającego za wykonane należycie oraz na warunkach określonych w art. 148 ust. 5 i art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

XXVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania

Określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 1 ustawy pzp.

Środki ochrony prawnej przysługują w postaci: 

1. Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
      w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający

      jest zobowiązany na podstawie ustawy - do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2.
Skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

XXVIII. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów;

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, 
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest 
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
6. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością. przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążać wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody, 
o której mowa w pkt 4.
XXIX. Dokumentacja przetargowa:

Dokumentację przetargową stanowią:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2. Projekt umowy.

3. Formularz ofertowy.
4. Druk - potwierdzenie przez wykonawcę wymagań technicznych
5. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w punkcie XI.1.1. 
6. Druk oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, o którym mowa w punkcie XI.2.1.

Zatwierdzam:             …………………..       
      ……………..………………………………





(data)
          

    (podpis)

Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu …………………… 2012  roku w Zakrzewie, pomiędzy:

Gminą Zakrzew, pow. radomski, województwo mazowieckie, reprezentowaną przez Pana Sławomira Białkowskiego - Wójta Gminy Zakrzew, przy kontrasygnacie Pani Danuty Seweryn - Skarbnika Gminy Zakrzew, zwaną dalej Zamawiającym, 
z udziałem Pana Krzysztofa Grzyba - Prezesa OSP Dąbrówka Podłężna, zwanym dalej Użytkownikiem, 

a

Firmą …………….........................................................................…………………. reprezentowaną  przez……………………………….., zwaną dalej Wykonawcą, następującej treści: 

§ 1

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro.

§ 2

1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup samochodu - średniego wozu bojowego  dla Użytkownika - Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Podłężnej.   
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu 1 szt. nowego średniego wozu bojowego, zwanego dalej „samochodem”, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku do umowy. Specyfikacja ta jest zgodna z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (wymaganiami dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ) zawartymi w ofercie Wykonawcy złożonej w toku postępowania o zamówienie publiczne.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy oraz zapłacenia Wykonawcy należności za przedmiot umowy w wysokości określonej w § 4 pkt. 1    w sposób określony w § 5 umowy.

§ 4

1. Cena całkowita brutto przedmiotu umowy wynosi …..................……………. zł …… gr.(słownie: ……..………..........................................………….. zł …….. gr.)
Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku od towarów i usług VAT w wysokości 8% zgodnie z poz. 129 ppkt 1 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.   o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 z 2004 r. poz. 535, z późn.zm.).

2. Cena sprzedaży określona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane przeniesieniem własności pojazdu i obejmuje wartość samochodu, opłaty celne, graniczne, podatki, ubezpieczenia oraz gwarancję.

3. Wykonawca zobowiązuje się wydać samochód z pełnym zbiornikiem paliwa.

4. Wszystkie rozliczenia między stronami umowy będą dokonywane w PLN.

§ 5

1. Faktura sprzedaży zostanie wystawiona na Ochotniczą Straż Pożarną w Dąbrówce Podłężnej, NIP ……...................………..  Do faktury zostanie dołączona specyfikacja cenowa w ujęciu: samochód bojowy, wyposażenie w sprzęt pożarniczy.    
2. Płatnikami będą: Gmina Zakrzew oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówka Podłężnej.

2. Urząd Gminy w celu dokonania  rozliczenia  i zapłaty  części faktury otrzyma  oryginał faktury.

3. Samochód  będzie współfinansowany przez:

· Gminę Zakrzew, 

· Komendę Główną  Państwowej Straży Pożarnej,

· Wojewódzki  Zarząd  Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszawie,

· Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

· Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

§ 6

Zamawiający zapłaci Wykonawcy zapłatę ceny przedmiotu umowy określoną w § 4 pkt 1 umowy na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………….....

w terminie do 30 dni od daty odbioru samochodu, potwierdzonego protokołem odbioru

jakościowego, który zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

§ 7

1. Oferowany samochód Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie do 01.12.2012r.

2. Samochód będzie odebrany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dąbrówce Podłężnej.

3. Koszty związane z przetrzymywaniem samochodu do chwili odbioru ponosić będzie Wykonawca.

§ 8

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dwu etapach:


a/  odbiór techniczno – jakościowy,


b/  odbiór faktyczny
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem 7 dni o dacie odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu umowy, nie później jednak niż na 7 dni przed datą, o której mowa w § 7 pkt 1. 

3. Odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY w terminie minimum 3 dni robocze wcześniej niż termin wskazany w § 7 pkt 1.

Protokół odbioru techniczno – jakościowego samochodu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek.

W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.

Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. Za usterkę Zamawiający uzna również brak aktualnych świadectw dopuszczenia do stosowania wyrobów w ochronie przeciwpożarowej.

5. W przypadku stwierdzania podczas odbioru, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku (część tabelaryczna formularza ofertowego) do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem.

W takim przypadku zostanie sporządzony protokół rozbieżności w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.

Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
6. Po skutecznym odbiorze techniczno – jakościowym Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę, celem umożliwienia dokonania rejestracji pojazdu.

7. Po dokonaniu rejestracji przez Zamawiającego i otrzymaniu tablic rejestracyjnych Zamawiający dokona w siedzibie Wykonawcy odbioru faktycznego w terminie nie później niż wskazanym w § 7 pkt 1.

8. W okresie od odbioru techniczno – jakościowego do odbioru faktycznego pojazd będzie zaplombowany i przechowywany w siedzibie Wykonawcy.

9. Odbioru techniczno – jakościowego przedmiotu umowy dokona dwóch pełnomocników Zamawiającego, max. w ciągu jednego dnia roboczego w obecności co najmniej jednego pełnomocnika Wykonawcy i potwierdzonego stosownym protokołem odbioru.

10. Odbioru faktycznego przedmiotu umowy dokona jeden pełnomocnik Zamawiającego w obecności co najmniej jednego pełnomocnika Wykonawcy i potwierdzonego stosownym protokołem odbioru.

11. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej, przedstawicieli Zamawiającego, odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w ciągu 1 dnia roboczego w terminie ustalonym z Wykonawcą, nie później niż w ciągu 4 dni od dnia odbioru faktycznego, o którym mowa w ust. 1. Liczbę uczestników szkolenia  ustali Zamawiający. 
12. Protokół z przeprowadzonego szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z listą osób przeszkolonych zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.

§ 9

Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

1) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim.

2) opis urządzeń i wyposażenia 

3) wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia

4) kartę pojazdu )

5) książkę gwarancyjną dla podwozia i zabudowy w języku polskim.

6) katalogi części zamiennych w języku polskim.

7) dokumentację UDT dla urządzeń objętych dozorem technicznym (jeżeli występują).

8) książki serwisowe i gwarancyjne dodatkowego sprzętu 

9) badania techniczne pojazdu z opisem zmian dokonanych w pojeździe (spełnienie wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych).

10) świadectwa dopuszczenia do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez CNBOP Józefów lub inną jednostkę notyfikowaną uprawnioną do jego wydania 

§ 10

1. Wykonawca udziela na samochód 24 miesięcy gwarancji oraz 6 m-cy rękojmi ponad termin gwarancji, na cały przedmiot zamówienia Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia odbioru przedmiotu umowy.

2. Jeżeli Wykonawca w czasie trwania umowy dokona naprawy lub wymiany poszczególnych elementów samochodu jest on zobowiązany do udzielenia dodatkowej gwarancji wydłużającej jej okres o czas wyłączenia samochodu z eksploatacji w związku z jego naprawą gwarancyjną lub gwarancyjną wymianą poszczególnych jego elementów.

3. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość użytych materiałów, właściwe wykonanie i zgodność z normami, jak również kompletność przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

4. W okresie gwarancji dotyczącej przedmiotu umowy  naprawy (robocizna i części) wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

5. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych do przedmiotu umowy przez okres 3 lat od daty zakończenia produkcji przedmiotu zamówienia.

6. Użytkownik samochodu ma prawo zgłaszać bezpośrednio do Wykonawcy naprawy

Gwarancyjne, powiadamiając o tym Zamawiającego.

§ 12

1. Jeżeli Wykonawca opóźni termin wykonania przedmiotu umowy w stosunku do uzgodnionego terminu (zwłoka Wykonawcy) zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia (zwłoki).

2. Jeżeli opóźnienie (zwłoka) w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 2 tygodnie (14 dni),  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu umowy (zwłoka) przekroczy 2 tygodnie (14 dni).
4.Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% w stosunku do ceny całkowitej podanej w ofercie. Kwota przeznaczona na zabezpieczenie  z tytułu rękojmi za wady wynosi  30% wysokości  zabezpieczenia.
5.Formy zabezpieczenia ich zmiana form zwrot zabezpieczenia zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych .

§ 13

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie objętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.).

§ 14

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 2 egz.

dla Zamawiającego, 1 egz. dla Użytkownika oraz 1 egz. dla Wykonawcy.

…....................…..…..…………….                …………………………………………

               ( Zamawiający )                                                                        ( Wykonawca )

…………………………………………….

               ( Użytkownik )
Formularz oferty
Data sporządzenia oferty …………………………..                        

............................................................                           

(Nazwa i adres Wykonawcy)




      

REGON .............................................

NIP.....................................................


tel./fax ……………………………………...….. 

E-mail:……………..……..@.......................................

Wójt Gminy Zakrzew
Formularz ofertowy
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 € pn.  Zakup samochodu  – średniego  bojowego dla OSP  w Dąbrówce Podłężnej. 
1. Zobowiązujemy się dostarczyć fabrycznie nowy samochód wraz z wyposażeniem (rok produkcji ……………….*)) marki....................................................................*) zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach określonych w projekcie umowy za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości: …………………………………………… (słownie złotych: ………………………………………………............................................................

……………………………………………)

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wadium w kwocie ………………………. zł zostało uiszczone w dniu ……………………… w formie …………………………………. Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy/nie załączamy** do oferty. Wadium wpłacone w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy: ………………………………………………………………………………….……………………………

4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

5. W/w zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia ...................... Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień podpisania protokołu techniczno – jakościowego odbioru przedmiotu zamówienia 

6. Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 24 miesięcy. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru przedmiotu zamówienia, a termin udzielonej gwarancji jakości zaczyna biec od dnia następnego po dniu dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady nie wygasają wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji jakości lecz wybiegają 6 miesięcy poza ten okres.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.) oraz Rozdziałem XVI.15 SIWZ wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami i terminem płatności tj. formą płatności przelewem z 30 dniowym terminem zapłaty i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

10. Zamówienie objęte postępowaniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców**
11. Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac (w przypadku nie powierzenia puste miejsce zaleca się wykreślić): ……………………………………………………… ……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

12. Istotne postanowienia umowy, zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu 
i terminie wskazanym przez zamawiającego.

13. Wykonawcy znana jest regulacja w art. 46 ust 4a i zgadza się na jej zastosowanie przez zamawiającego. „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie”.

14. Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto) wg zasad i wymagań wskazanych w treści siwz.

*)    należy wypełnić wykropkowane miejsce
**)   niepotrzebne skreślić
 

 

                        















.................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

                                                                                                                    Załącznik nr 4 do oferty 

Potwierdzanie przez Wykonawcę  wymagań technicznych.

Wypełnienie tabeli jest elementem niezbędnym do uznania ważności oferty. Wykonawca wpisuje w celu potwierdzenia parametrów słowo „spełnia” lub jeżeli oferuje wyższe niż żądane parametry może wpisać ich wartość (wypełniona tabela stanowić będzie jednocześnie załącznik do umowy).

	L.P.
	 Wymagania 
	Potwierdzenie 

	I
	Podwozie z kabiną
	

	1.35.  
	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo                 o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami),
	

	1.36. 
	Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych   Administracji z dnia 27 kwietna 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.                 z 2010 r. Nr 85, poz. 553).
	

	1.37. 
	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553). Świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień składania ofert.
	

	1.38. 
	Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2012. Podać producenta i typ podwozia.
	

	1.39. 
	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gaśniczej (pojazd  z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 14000 kg.  
	

	1.40. 
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne   i świetle. Światła pulsacyjne  niebieskie ledowe na dachu kabiny min. 2. Głośnik min. 100 W, 

- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie ledowe z przodu pojazdu, 

- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska ledowa z tyłu pojazdu, 
	

	1.41. 
	W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.
	

	1.42. 
	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin EURO V. Silnik o mocy minimum 280 KM.
	

	1.43. 
	Maksymalna wysokość całkowita max. 3200 mm

Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych.

Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. 
	

	1.44. 
	Napęd  stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów  różnicowych min.:

· międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej,


	

	1.45. 
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika,   w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

Kabina musi być wyposażona w:

- Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- Niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 


	

	1.46. 
	Kabina wyposażona w:

· wywietrznik dachowy,

·  klimatyzację,

· zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną,

· elektrycznie regulowane lusterka i szyby boczne,

- Uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,

- Schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,

- instalacje do podłączenia ładowarek, latarek i radiostacji,

 - radio samochodowe 

- reflektor ręczny ( szperacz do oświetlenia numerów budynków),

- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu.

Kabina wyposażona dodatkowo:

W uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń

- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, 

- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiające przypadkowe odblokowanie  np. podczas hamowania.    


	

	1.47. 
	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.
	

	1.48. 
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora              i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.
	

	1.49. 
	Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej. 
	

	1.50. 
	Instalacja elektryczna musi być  wyposażona w główny wyłącznik prądu.
	

	1.51. 
	Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). 
	

	1.52. 
	Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.
	

	1.53. 
	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego -  jako sygnalizację świetlną dopuszcza się  światło cofania.
	

	1.54. 
	Minimalny prześwit podwozia 250 mm (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu).
	

	1.55. 
	Kąt natarcia: min. 23°
	

	1.56. 
	Kąt zejścia: min.23°
	

	1.57. 
	Największa obrysowa średnica zawracania: max. 18 m
	

	1.58. 
	Rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu min.            3 %.
	

	1.59. 
	Kolorystyka: 

elementy podwozia - czarne, ciemnoszare

błotniki i zderzaki - białe, 

kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000 
	

	1.60. 
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy.
	

	1.61. 
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą  zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. 
	

	1.62. 
	Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.
	

	1.63. 
	Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub                      4 godzinną pracę autopompy. 
	

	1.64. 
	Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.
	

	1.65. 
	Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia
	

	1.66. 
	Ogumienie terenowe. 
	

	1.67. 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).
	

	1.68. 
	Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji

Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,   stabilizator  przechyłów 

Zawieszenie osi  tylnej: mechaniczne ,resory  paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,   stabilizator  przechyłów.
	

	II.
	Zabudowa pożarnicza:
	

	2.33. 2


	Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej, aluminium i kompozyty. 
	

	2.34. 
	Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach  przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną.

Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 140x40x25cm. 
	

	2.35. 
	Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe 
o regulowanej wydajności 800-1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa                                    i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. 
	

	2.36. 
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	2.37. 
	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek
	

	2.38. 
	Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	2.39. 
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo   i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium,  wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.

Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.
	

	2.40. 
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek  zainstalowany w kabinie kierowcy, 
	

	2.41. 
	Pojazd musi być  wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności. 
	

	2.42. 
	Szuflady, podesty i wysuwane tace  muszą automatycznie blokować  się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic).
	

	2.43. 
	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą  posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	

	2.44. 
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
	

	2.45. 
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
	

	2.46. 
	Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny.
	

	2.47. 
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające  jego bezpieczną eksploatacje.

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.  
	

	2.48. 
	Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do -25 OC. 
	

	2.49. 
	Autopompa dwuzakresowa o wydajności  min. 1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia  250 l/min. przy ciśnieniu 4  MPa. 
	

	2.50. 
	Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. 
	

	2.51. 
	Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były  nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.
	

	2.52. 
	Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia  o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. 
	

	2.53. 
	Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny ora zręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny.
	

	2.54. 
	Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:

- 
instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze 

- 
dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,

- 
powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,

- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.
	

	2.55. 
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:

-minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,

-wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,

-działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu,


	

	2.56. 
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
	

	2.57. 
	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:

- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.

- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek
	

	2.58. 
	W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

manowakuometr,

manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy,

manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy,

wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

miernik prędkości obrotowej autopompy,

licznik motogodzin,

regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

wyłącznik silnika pojazdu,

kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika) 

W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:

wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.
	

	2.59. 
	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć  konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.
	

	2.60. 
	Autopompa musi być wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy.
	

	2.61. 
	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję  i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	

	2.62. 
	Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.
	

	2.63. 
	Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
	

	2.64. 
	Maszt oświetleniowy:

-
działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu,

- 
złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania,

- przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów,

- wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m,

- maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy 2000 W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym,

- 
sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi,

-
stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55 
	

	III.
	Wyposażenie:
	

	3.1.
	 Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy  – OSP + nazwa + numerów operacyjnych 
	

	3.2.
	Pojazd należy wyposażyć  i zamontować na stałe na pojeździe w sprzęt ratowniczo gaśniczy wykazany w tabeli nr 1. Ponadto należy przewidzieć miejsce i wykonać mocowania dla sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego (do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia).
	

	3.3.
	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy, posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa.
	

	3.4.
	Wyciągarka elektryczna o sile uciągu  min 50 kN  zamontowana z przodu pojazdu.
	

	3.5.
	Przód samochodu orurowany – orurowanie chroniące przed uszkodzeniami kabiny w terenach leśnych
	


Wyposażenie w sprzęt pożarniczy





tabela Nr 1
	Lp. 
	nazwa
	Jm.
	ilość

	1
	Agregat  oddymiający wentylator 
	Szt.
	1

	2
	Agregat prądotwórczy  przenośny- 2,2 kw 230 V
	Szt.
	1

	3
	Butla  powietrza  nadciśnienia  - zapasowa
	Szt. 
	4

	4
	Aparat powietrzny  nadciśnieniowy
	Szt. 
	4

	5
	Gaśnica GS 6
	Szt. 
	2

	6
	Latarki  z ładowarką  12V
	Szt.  
	4

	7
	Pompa przenośna szlamowa  1800L/min
	Szt.
	1

	8
	Nożyce do cięcia  stali ręczne 
	Szt. 
	1

	9
	Piła łańcuchowa  do drewna, prowadnica  60cm 5,5kw
	Szt.
	1

	10
	Prądownica  pianowa 2/15
	Szt. 
	1

	11
	Prądownica pianowa 4/15
	Szt. 
	1

	12
	Prądownica wodna TURBO 52
	Szt. 
	4

	13
	Radiotelefon przenośny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków z zamontowanymi w kabinie ładowarkami.
	Szt.
	4

	14
	Rozdzielacz do węża strażackiego (kulowy)
	Szt. 
	1

	15
	Sygnalizator  bezruchu
	Szt. 
	5

	16
	Topór strażacki ciężki
	Szt. 
	1

	17
	Tłumica (z drążkiem teleskopowym)
	Szt.
	5

	18
	Wąż tłoczny  W-25
	Odc.  
	4

	19
	Wąż tłoczny W-52
	Odc.
	6

	20
	Wąż tłoczny W- 75 
	Odc.
	8

	21
	Łom wielofunkcyjny typu „Chuligan”
	Szt. 
	1

	22
	Ubranie specjalne strażaka (rozmiarowzrosty ustalić z zamawiającym)
	kpl. 
	6


Wyposażenie (jeżeli jest wymienione w tabeli „Wykaz wyrobów” załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania " (Dz.U. z 2010r  nr 58 poz. 553) musi być potwierdzone świadectwem dopuszczenia.

Świadectwa dopuszczenia wyposażenia nie będą wymagane przy rozpatrywaniu ofert należy je przedstawić przy odbiorze przedmiotu zamówienia.






.................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1 do oferty

..............................................................

      (nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759), składając ofertę w przetargu pn.  Zakup samochodu  – średniego  bojowego dla OSP  w Dąbrówce Podłężnej. 

, w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że spełniamy warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

Miejscowość: ..........................................     

Data: ........................................................                












..……...........................................................                    







               (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do oferty

......................................................................

      (nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759) składając ofertę w postępowaniu pn. Zakup samochodu  – średniego  bojowego dla OSP  w Dąbrówce Podłężnej. , w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że nie zaistniała wobec mnie (nas) podstawa do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zgodnie z powołanym artykułem 24 ust. 1:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

Miejscowość: ..........................................     

Data: ........................................................  

  .......................................................................................                       

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)
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