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Uczestnicy postępowania

Dot. Postepowania przetargowego „ Budowa drogi  gminnej  Marianowice”

Informujemy , że w dniu 01.07.2011r. wpłynęło zapytanie przetargowe następującej treści: 
„ W związku  z występującymi  rozbieżnościami  pomiędzy załączonym  przedmiarem  robót ,
 a Opisem  Technicznym  prosimy  o określenie  obowiązującej  grubości  dla warstwy  wiążącej.
W odpowiedzi informujemy , że projektowana grubość warstwy wiążącej  wynosi  4,0 cm. Jednocześnie informujemy, że warstwa ścieralna  wynosi również 4,0 cm   
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